{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":28,"sheets":["Přehled","MAMUT-THERM P","ETICS dle NZÚ2013","M-T Pa2014","M-T Pa","M-T Pb","MAMUT-THERM Pb2011","M-T Ps","MAMUT-THERM Ps2011","M-T Pu","M-T C","M-T Ma2014","M-T Ma","M-T Md","M-T Ml","MAMUT-THERM Mu","M-T E","M-T Pt","M-T Mt","M-T Pv","M-T Mv","M-T P plus","MAMUT-THERM P+","MAMUT-THERM P+ full","M-T M plus","MAMUT-THERM M+","M-T P spiral","M-T M spiral"],"not_rendered":{"charts":0,"images":4,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":92,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Přehled","index":0,"n_rows":33,"n_cols":9,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,3,2,5],[24,3,24,5],[28,2,28,8],[30,2,30,8],[26,3,26,5]]}
[]
[]
[null,null,null,"Všeobecné definice ETICS MAMUT-THERM  "]
[]
[null,null,null,"s EPS",null,"s MW"]
[]
[null,null,null,"ETICS MAMUT-THERM Pa",null,"ETICS MAMUT-THERM Ma"]
[]
[null,null,null,"ETICS MAMUT-THERM Pb",null,"ETICS MAMUT-THERM Md"]
[]
[null,null,null,"ETICS MAMUT-THERM Ps",null,"ETICS MAMUT-THERM Ml"]
[]
[null,null,null,"ETICS MAMUT-THERM Pu",null,"ETICS MAMUT-THERM Mu"]
[]
[null,null,null,"ETICS MAMUT-THERM C",null,"ETICS MAMUT-THERM E"]
[]
[null,null,null,"ETICS MAMUT-THERM Pt",null,"ETICS MAMUT-THERM Mt"]
[]
[null,null,null,"ETICS MAMUT-THERM Pv",null,"ETICS MAMUT-THERM Mv"]
[]
[null,null,null,"MAMUT-THERM P plus",null,"MAMUT-THERM M plus"]
[]
[null,null,null,"MAMUT-THERM P spiral","! nové","MAMUT-THERM M spiral","! nové"]
[]
[null,null,null,"klikni na požadovanou definici"]
[]
[null,null,null,"Přehled ETICS MAMUT-THERM podle registrace NZÚ2014,\nod roku 2015 již nepovinné"]
[]
[null,null,"   Dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění, zejména pak Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.v platném znění, jsou tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) stanovenými výrobky.\n   Z pohledu výše uvedeného zákona ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že ETICS je brán jako výrobek a jako takový musí být nejprve odzkoušen na akreditovaných zkušebnách a certifikován. \n   Odpovědnost podle příslušných předpisů pro stavební výrobky nese společnost MAMUT-THERM s.r.o. za ty specifikované ETICS, které sama, jako sestavy součástí, uvádí na trh.\n   Každý ETICS je jednoznačně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu komponentů, které na sebe vzájemně navazují. \n   Záměnou komponentů, nedodržením skladby nebo nedodržením technologického postupu ETICS k odborné montáži, určených výrobcem, je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již přestává být stanoveným a tedy certifikovaným výrobkem."]
[null,null,"Návod:"]
[null,null,"Jednotlivé definice je možno editovat a tak přizpůsobovat konkrétním požadavkům stavby a vytvářet z nich definice pro konkrétní stavbu. \nText \"Všeobecná definice ...\" přepsat na \"Definice .... a její použití pro stavbu:\"  a do následujícího řádku napsat text názvu stavby z názvu projektové dokumentace např. \"Regenerace bytového domu ...\"\nŘádky s materiály, které nejsou v konkrétní stavbě použity je potřeba skrýt a po té definici  ETICS pro \"konkrétní stavbu\" uložit do příslušného adresáře nabídky (pro případnou další editaci !!!) a pak vytisknout nebo uložit do *.pdf.  "]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"©2017  MAMUT-THERM®"]

{"sheet":"MAMUT-THERM P","index":1,"n_rows":186,"n_cols":8,"rows_kept":186,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[185,2,185,7],[159,6,162,6],[159,7,162,7],[163,6,166,6],[163,7,166,7],[167,6,170,6],[167,7,170,7],[175,3,180,3],[177,4,177,5],[167,4,167,5],[168,4,168,5],[169,4,169,5],[170,4,170,5],[165,4,165,5],[160,4,160,5],[161,4,161,5],[162,4,162,5],[164,4,164,5],[166,4,166,5],[163,4,163,5],[159,4,159,5],[180,4,180,5],[137,3,174,3],[173,4,173,5],[182,2,182,7],[137,2,174,2],[149,4,149,5],[150,4,150,5],[157,4,157,5],[175,2,180,2],[155,6,158,6],[155,4,155,5],[153,4,153,5],[147,4,147,5],[148,4,148,5],[155,7,158,7],[156,4,156,5],[158,4,158,5],[175,4,175,5],[176,4,176,5],[171,6,174,6],[171,4,171,5],[179,4,179,5],[172,4,172,5],[178,4,178,5],[175,6,180,6],[175,7,180,7],[151,7,154,7],[117,7,120,7],[135,4,135,7],[128,4,128,5],[130,4,130,5],[142,4,142,5],[137,7,141,7],[142,6,146,6],[121,7,124,7],[174,4,174,5],[146,4,146,5],[147,6,150,6],[140,4,140,5],[141,4,141,5],[136,4,136,5],[117,6,120,6],[134,4,134,5],[126,4,126,5],[137,6,141,6],[154,4,154,5],[152,4,152,5],[142,7,146,7],[139,4,139,5],[147,7,150,7],[151,6,154,6],[125,4,125,5],[138,4,138,5],[131,4,131,5],[137,4,137,5],[143,4,143,5],[144,4,144,5],[145,4,145,5],[151,4,151,5],[113,5,114,5],[121,4,121,5],[122,4,122,5],[124,4,124,5],[120,4,120,5],[129,4,129,5],[123,4,123,5],[101,6,102,6],[109,6,110,6],[117,4,117,5],[118,4,118,5],[119,4,119,5],[28,6,31,6],[67,5,68,5],[75,6,76,6],[71,6,72,6],[73,6,74,6],[57,6,58,6],[54,6,55,6],[107,6,108,6],[93,5,94,5],[99,5,100,5],[105,5,106,5],[107,5,108,5],[91,5,92,5],[30,4,30,5],[67,6,68,6],[99,6,100,6],[65,6,66,6],[81,6,82,6],[77,5,78,5],[7,2,7,7],[8,2,8,7],[14,2,25,2],[75,5,76,5],[54,5,55,5],[57,5,58,5],[65,5,66,5],[71,5,72,5],[87,5,88,5],[77,6,78,6],[69,6,70,6],[48,6,49,6],[87,6,88,6],[81,5,82,5],[83,5,84,5],[52,6,53,6],[50,6,51,6],[59,6,60,6],[61,6,62,6],[79,6,80,6],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[83,6,84,6],[48,5,49,5],[117,2,124,2],[125,2,134,2],[125,3,134,3],[111,5,112,5],[109,5,110,5],[127,4,127,5],[132,4,132,5],[105,6,106,6],[93,6,94,6],[95,6,96,6],[97,6,98,6],[103,6,104,6],[133,4,133,5],[28,2,110,2],[121,6,124,6],[103,5,104,5],[115,5,116,5],[111,6,112,6],[113,6,114,6],[115,6,116,6],[121,3,124,3],[79,5,80,5],[91,6,92,6],[95,5,96,5],[85,6,86,6],[52,5,53,5],[89,6,90,6],[89,5,90,5],[44,6,45,6],[32,7,35,7],[36,6,39,6],[32,6,35,6],[24,4,24,5],[25,4,25,5],[37,4,37,5],[38,4,38,5],[39,4,39,5],[35,4,35,5],[46,5,47,5],[42,5,43,5],[40,5,41,5],[40,6,41,6],[18,6,21,6],[18,7,21,7],[36,3,39,3],[18,3,21,3],[69,5,70,5],[59,5,60,5],[50,5,51,5],[63,6,64,6],[101,5,102,5],[19,4,19,5],[20,4,20,5],[21,4,21,5],[32,3,35,3],[32,4,32,5],[33,4,33,5],[34,4,34,5],[28,3,31,3],[22,3,25,3],[73,5,74,5],[61,5,62,5],[40,3,116,3],[63,5,64,5],[44,5,45,5],[36,4,36,5],[97,5,98,5],[85,5,86,5],[117,3,120,3],[12,8,13,8],[14,3,17,3],[14,4,14,5],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[17,4,17,5],[14,6,17,6],[14,7,17,7],[26,8,27,8],[31,4,31,5],[28,4,28,5],[29,4,29,5],[18,4,18,5],[28,7,31,7],[18,8,21,8],[22,4,22,5],[23,4,23,5],[32,8,35,8],[36,7,39,7],[46,6,47,6],[42,6,43,6]]}
[]
[]
[null,null,"Všeobecná definice výrobku ETICS MAMUT-THERM P a zamýšlené použití"]
[]
[null,null,"ETA 07/0153 "]
[null,null,"Reakce na oheň Evropská třída dle EN 13501-1:2003: B – s1, d0 *)"]
[]
[null,null,"Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) MAMUT-THERM P, zvaný ETICS v dalším textu, je navržen a prováděn v souladu s návrhovými a montážními pokyny držitele ETA, uloženými v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha s.p. (TZÚS), pobočka České Budějovice. ETICS se skládá z následujících součástí, které jsou vyráběny držitelem ETA nebo jeho subdodavatelem, z těch se poté zabudovává do stavby."]
[null,null,"Tento systém je prodáván pod jedním obchodním názvem ve skladbách vyplývajících z všeobecné definice výrobku."]
[]
[null,null,"Definice výrobku",null,"Součásti",null,"Spotřeba (kg/m2)","Tloušťka (mm)"]
[]
[null,null,"Částečně nebo plně lepený ETICS s doplňkovým mechanickým kotvením (minimální plocha lepení 40% povrchu desky EPS).  "]
[null,null,"Národní prováděcí předpisy musí být brány v úvahu."]
[null,null,"Izolační vrstva – IV   a související způsob upevnění","Lepicí hmota","MAMUT Flex T",null,"3,0 - 5,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,7mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Lepicí hmota","MAMUT Multi",null,"3,0 - 5,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přídavek vody 0,20 l/kg "]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6 mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Izolační výrobek","a - Desky z pěnového polystyrenu (EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100) a s dalšími sledovanými vlastnostmi uvedenými v tabulce č. 15 ETA 07/0153. ",null,"-","50 - 500"]
[null,null,null,null,"– fasádní deska z expandovaného polystyrénu kvalitativní třídy A dle CZB ČR"]
[null,null,null,null,"Desky z pěnového polystyrenu (EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100) a s dalšími sledovanými vlastnostmi uvedenými v tabulce č. 15 ETA 07/0153. ",null,"-","50 - 500"]
[null,null,null,null,"s - Desky z pěnového polystyrenu s příměsí  grafitových částic (EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100) a s dalšími sledovanými vlastnostmi uvedenými v tabulce č. 15 ETA 07/0153.     ",null,"-","50 - 500"]
[null,null,"Mechanicky kotvený ETICS s doplňkovým lepením (minimální plocha lepení 30% povrchu desky EPS).  "]
[null,null,"Národní prováděcí předpisy musí být brány v úvahu."]
[null,null,"Izolační vrstva – IV   a související způsob upevnění","Lepicí hmota","MAMUT Flex T",null,"3,0 - 5,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,7mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Lepicí hmota","MAMUT Multi",null,"3,0 - 5,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přídavek vody 0,20 l/kg "]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6 mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Izolační výrobek","a - Desky z pěnového polystyrenu (EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100) a s dalšími sledovanými vlastnostmi uvedenými v tabulce č. 15 ETA 07/0153. ",null,"-","50 - 500"]
[null,null,null,null,"– fasádní deska z expandovaného polystyrénu kvalitativní třídy A dle CZB ČR"]
[null,null,null,null,"b - Desky z pěnového polystyrenu (EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100) a s dalšími sledovanými vlastnostmi uvedenými v tabulce č. 15 ETA 07/0153. "]
[null,null,null,null,"s - Desky z pěnového polystyrenu s příměsí  grafitových částic (EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100) a s dalšími sledovanými vlastnostmi uvedenými v tabulce č. 15 ETA 07/0153.     "]
[null,null,null,"Mechanicky kotvící prvky ","ejotherm NT U","ETA-05/0009","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"ejotherm NTK U","ETA-07/0026","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"ejotherm ST U","ETA-02/0018","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"ejotherm STR U","ETA-04/0023","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"ejotherm STR U 2G","ETA-04/0023","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"EJOT SDM – T plus","ETA-04/0064","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"EJOT H1 eco","ETA-11/0192","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-KZ 60/8-La, ","ETA-05/0055","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-KZL 60/8-La, ","ETA-05/0055","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH 60/8-La,","ETA-05/0055","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-L 60/8-La","ETA-05/0055","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-S 60/8-La, Bravoll PTH-SL 60/8-La","ETA-08/0267","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-SX ","ETA-10/0028","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz 8 SV","ETA-06/0180","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz KS 8","ETA-04/0114","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz 8N","ETA-03/0019","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz 8NZ","ETA-03/0019","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termofix CF 8","ETA-07/0287","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz CN8","ETA-09/0394","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz 8 U","ETA-02/0019","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz 8 UZ","ETA-02/0019","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz PN 8","ETA-09/0171","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz LO 8","ETA-10/0460","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Hilti D 8-FV","ETA-07/0288","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Hilti XI-FV ","ETA-03/0004","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové nastřelovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Hilti SDK-FV 8","ETA-07/0302","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Hilti SX-FV","ETA-03/0005","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky - jednokrok"]
[null,null,null,null,"Hilti SD-FV 8","ETA-03/0028","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KEW TSD 8","ETA-04/0030","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KEW TSBD 8","ETA-08/0314","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KEW TSD-V8","ETA-08/0315","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"TTH 10/60-La","ETA-09/0318","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KOELNER TFIX-8M","ETA-07/0336","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Koelner TFIX-8S a TFIX-8ST","ETA-11/0144","dle PD"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KOELNER KI-10, KI-10M","ETA-07/0291","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKTHERM ø 8","ETA-11/0232","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"FIXPLUG ø 8 ; FIXPLUG ø 10 ","ETA-11/0231","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET-LMX ø 10","ETA-08/0172","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,"Základní vrstva – ZV","Malta základní vrstvy – armovací hmota","MAMUT Flex T",null,"3,6 - 5,0 (kg/m²) suché směsi","3 - 4"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,7mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Výztuž","Skleněná síťovina pro ETICS "]
[null,null,null,null,"VERTEX R 131 A101 (rozměry mřížky 3,5 x 3,8 mm)"]
[null,null,null,null,"Valmiera SSA-1363-SM (rozměry mřížky 5,0 x 4,0 mm)"]
[]
[null,null,"Povrchová úprava – PÚ","Penetrační nátěr","MAMUT Kontakt",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: umělopryskyřičná disperze, minerální přísady"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT "]
[null,null,null,null,"MAMUT Kontakt mozaika ",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: umělopryskyřičná disperze, minerální přísady"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT mozaika"]
[null,null,null,null,"Minerální omítky (použity vždy s ochranným nátěrem MAMUT Color EG)"]
[]
[null,null,"Povrchová úprava – PÚ","Konečná povrchová úprava","MAMUT ip 44 ",null,"2,5 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"minerální omítka zatíraná - max.zrno 1,5; 2,0; 3,0mm)"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,23-0,3l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: bílý vápenný hydrát, bílý cement, kamenivo, anorganické stálobarevné pigmenty, speciální přísady"]
[null,null,null,null,"MAMUT ip 42 ",null,"2,7 – 3,9 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"minerální omítka rýhovaná  - max.zrno 2,0; 3,0mm)"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,23-0,3l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku:bílý vápenný hydrát, bílý cement, kamenivo, anorganické stálobarevné pigmenty, speciální přísady"]
[null,null,null,null,"MAMUT Spektrum Z ",null,"2,5 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"MAMUT Spektrum R ",null,"2,4 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát Z ",null,"2,5 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát R ",null,"2,4 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon Z",null,"2,5 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon R ",null,"2,4 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"MAMUT Mozaika ",null,"4,5 (kg/m²) "]
[null,null,null,null,"akrylátová omítka -max. zrno 2,0"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,"Povrchová úprava – PÚ","Ochranný nátěr (pro minerální povrchové úpravy vždy, pro ostatní povrchové úpravy se nepoužívá)","MAMUT Color EG",null,"0,2 -0,3 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Egalizační nátěr"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: bezrozpouštědlový vodní nátěr na bázi umělopryskyřičné disperze a minerálních přísad"]
[null,null,null,null,"Použití: nátěr minerálních omítek MAMUT ip44 a MAMUT ip42 zajišťující sjednocení barevnosti"]
[null,null,null,"Příslušenství","Odpovídá popisu dle § 3.2.2.5 ETAG 004 na zodpovědnosti držitele ETA."]
[null,null,"*)  platí pro všechny kombinace uvedené v tab. č. 2 a č. 3 mimo kombinace uvedené v tab. č. 4  ETA 07/0153 "]
[]
[null,null,"Zamýšlené použití:"]
[null,null,"Tento ETICS MAMUT-THERM P se uplatňuje na venkovních stěnách budov. Tyto stěny jsou vytvořeny zděním   (z cihel, bloků, kamene…) nebo z betonu (monolitického nebo z prefabrikovaných panelů) s třídou reakce na oheň A1 nebo A2-s2,d0 dle EN 13501-1 nebo A1 dle doplňujícího EC 96/603/EC. ETICS je navrhován tak, aby dodával stěnám odpovídající tepelnou izolaci.\nETICS je tvořen nenosnými konstrukčními součástmi. Nepřispívá ke stabilitě stěn, na něž se uplatňuje, ale přispívá k celkové odolnosti zvýšenou ochranou před vlivy povětrnosti.\nETICS může být uplatněn na nové nebo již existující svislé stěny. Může být také uplatněn na vodorovné nebo nakloněné roviny, které nejsou vystaveny srážkám.\nÚčelem ETICS není zajišťování neprodyšnosti budovy.\nVýběr způsobu připevňování a návrh konkrétní skladby závisí na vlastnostech podkladu, který může vyžadovat úpravu (viz čl. 7.2.1.ETAG 004) a musí být v souladu s národními předpisy.\nUstanovení tohoto Evropského technického schválení vycházejí z předpokladu životnosti 25 roků dotčeného ETICS, za předpokladu jeho řádného užívání a údržby. Uvedený údaj životnosti však nelze považovat za záruku výrobce nebo schvalovacího orgánu, neboť slouží jen jako prostředek k volbě vhodných produktů s ohledem na očekávanou ekonomicky přiměřenou životnost díla.\n"]

{"sheet":"ETICS dle NZÚ2013","index":2,"n_rows":53,"n_cols":20,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,4,1,8],[2,6,2,8]]}
[]
[null,null,null,null,"Přehled ETICS MAMUT-THERM podle registrace NZÚ2014"]
[null,null,null,null,"ID SVT: 36 ","ID SOD: 114","pro MAMUT-THERM s.r.o."]
[null,null,"název ETICS v NZÚ2013",null," kód SVT","izolant","materiál izolantu","třída reakce na oheň","lD izolantu\n[W/(m.K)]",null,null,"název ETICS v NZÚ2013",null," kód SVT","izolant","materiál izolantu","třída reakce na oheň","lD izolantu\n[W/(m.K)]"]
[null,null,"MAMUT-THERM Pa (Lambda 0,032)",null,"SVT248","EPS 70 F šedý (\"A\")","EPS","B1",3.2000000000000001E-2]
[]
[null,null,"MAMUT-THERM Pb (Lambda 0,039)",null,"SVT253","EPS 70 F bílý","EPS","B1",3.9E-2]
[]
[null,null,"MAMUT-THERM Ps (Lambda 0,032)",null,"SVT264","EPS 70 F šedý","EPS","B1",3.2000000000000001E-2,null,null,"MAMUT-THERM Ma (Lambda 0,036)",null,"SVT270","FKD S","MW","A2",3.5999999999999997E-2]
[]
[null,null,"MAMUT-THERM Pu (Lambda 0,032)",null,"SVT268","EPS 70 F šedý","EPS","B1",3.2000000000000001E-2,null,null,"MAMUT-THERM Md (Lambda 0,036)",null,"SVT271","FKD S","MW","A2",3.5999999999999997E-2]
[]
[null,null,"MAMUT-THERM Pa (Lambda 0,039)",null,"SVT644","EPS 70 F bílý (\"A\")","EPS","B1",3.9E-2,null,null,"MAMUT-THERM Ml (Lambda 0,041)",null,"SVT272","MW TR80 (FKL, Fasrock LL, …)","MW","A2",4.1000000000000002E-2]
[]
[null,null,"MAMUT-THERM Pu (Lambda 0,039)",null,"SVT645","EPS 70 F bílý","EPS","B1",3.9E-2,null,null,"MAMUT-THERM Mu (Lambda 0,036)",null,"SVT273","FKD S, Frontrock MAX E","MW","A2",3.5999999999999997E-2]
[]
[null,null,"MAMUT-THERM Pa (Lambda 0,037)",null,"SVT649","EPS 100 F bílý (\"A\")","EPS","B1",3.6999999999999998E-2,null,null,"MAMUT-THERM Ma (Lambda 0,039)",null,"SVT652","FKD, Fasrock","MW","A2",3.9E-2]
[]
[null,null,"MAMUT-THERM Pb (Lambda 0,037)",null,"SVT650","EPS 100 F bílý","EPS","B1",3.6999999999999998E-2,null,null,"MAMUT-THERM Md (Lambda 0,039)",null,"SVT653","MW TR15 (FKD, Fasrock, ...)","MW","A2",3.9E-2]
[]
[null,null,"MAMUT-THERM Pu (Lambda 0,037)",null,"SVT651","EPS 100 F bílý","EPS","B1",3.6999999999999998E-2,null,null,"MAMUT-THERM Mu (Lambda 0,039)",null,"SVT654","MW TR15 (FKD, Fasrock, ...)","MW","A2",3.9E-2]
[]
[null,null,"MAMUT-THERM C (Lambda 0,037)",null,"SVT656","EPS 100 F bílý","EPS","B1",3.6999999999999998E-2,null,null,"MAMUT-THERM Mt (lambda 0,036)",null,"SVT5218","FKD S, Frontrock MAX E","MW","A2",3.5999999999999997E-2]
[]
[null,null,"MAMUT-THERM C (Lambda 0,039)",null,"SVT657","EPS 70 F bílý","EPS","B1",3.9E-2,null,null,"MAMUT-THERM Mt (lambda 0,039)",null,"SVT5219","MW TR15 (FKD, Fasrock, ...)","MW","A2",3.9E-2]
[]
[null,null,"MAMUT-THERM Pt (lambda 0,032)",null,"SVT5215","EPS 70 F šedý","EPS","B1",3.2000000000000001E-2,null,null,"MAMUT-THERM Mv (Lambda 0,035)",null,"SVT6470","FKD N (C1/C2) ","MW","A2",3.5000000000000003E-2]
[]
[null,null,"MAMUT-THERM Pt (lambda 0,037)",null,"SVT5216","EPS 100 F bílý","EPS","B1",3.6999999999999998E-2,null,null,"MAMUT-THERM Mv (Lambda 0,036)",null,"SVT6471","FKD S (C1/C2), Frontr. MAX E","MW","A2",3.5999999999999997E-2]
[]
[null,null,"MAMUT-THERM Pt (lambda 0,039)",null,"SVT5217","EPS 70 F bílý","EPS","B1",3.9E-2,null,null,"MAMUT-THERM Mv (Lambda 0,039)",null,"SVT6472","MW TR15 (FKD, Fasrock, ...)","MW","A2",3.9E-2]
[]
[null,null,"MAMUT-THERM Pv (Lambda 0,032)",null,"SVT6467","EPS 70 F šedý","EPS","B1",3.2000000000000001E-2,null,null,"MAMUT-THERM Mv (Lambda 0,041)",null,"SVT6473","MW TR80 (FKL, Fasrock LL, ...)","MW","A2",4.1000000000000002E-2]
[]
[null,null,"MAMUT-THERM Pv (Lambda 0,037)",null,"SVT6468","EPS 100 F bílý","EPS","B1",3.6999999999999998E-2]
[]
[null,null,"MAMUT-THERM Pv (Lambda 0,039)",null,"SVT6469","EPS 70 F bílý","EPS","B1",3.9E-2]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"tl. na cm","tl.","Lambda N","lambda D","ZTM","R"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"ROUNDUP(N41,2)*100","v":19},{"$f":"O41*R41","v":0.184},{"$f":"ROUND(P41*(1+Q41),3)","v":4.5999999999999999E-2},4.1000000000000002E-2,{"$f":"0.1+0.02","v":0.12000000000000001},4,"FASROCK LL, Isover NF ",{"$f":"1/R41","v":0.25}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"ROUNDUP(N43,2)*100","v":18},{"$f":"O43*R43","v":0.18},{"$f":"ROUND(P43*(1+Q43),3)","v":4.4999999999999998E-2},0.04,{"$f":"0.1+0.02","v":0.12000000000000001},{"$f":"R41","v":4},"FKL"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"ROUNDUP(N45,2)*100","v":16},{"$f":"O45*R45","v":0.156},{"$f":"ROUND(P45*(1+Q45),3)","v":3.9E-2},3.5000000000000003E-2,{"$f":"0.1+0.02","v":0.12000000000000001},{"$f":"R43","v":4},"FKD N"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"ROUNDUP(N47,2)*100","v":16},{"$f":"O47*R47","v":0.16},{"$f":"ROUND(P47*(1+Q47),3)","v":0.04},3.5999999999999997E-2,{"$f":"0.1+0.02","v":0.12000000000000001},{"$f":"R45","v":4},"FKD S, MAX E, ISOVER TF"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"ROUNDUP(N49,2)*100","v":10},{"$f":"O49*R49","v":9.1999999999999998E-2},{"$f":"ROUND(P49*(1+Q49),3)","v":2.3E-2},2.1999999999999999E-2,{"$f":"0.02+0.02","v":0.04},{"$f":"R47","v":4},"PIR, PUR"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"ROUNDUP(N51,2)*100","v":14.000000000000002},{"$f":"O51*R51","v":0.13200000000000001},{"$f":"ROUND(P51*(1+Q51),3)","v":3.3000000000000002E-2},3.2000000000000001E-2,{"$f":"0.02+0.02","v":0.04},{"$f":"R49","v":4},"EPS šedý"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"ROUNDUP(N53,2)*100","v":17},{"$f":"O53*R53","v":0.16400000000000001},{"$f":"ROUND(P53*(1+Q53),3)","v":4.1000000000000002E-2},3.9E-2,{"$f":"0.02+0.02","v":0.04},{"$f":"R51","v":4},"EPS bílý"]

{"sheet":"M-T Pa2014","index":3,"n_rows":163,"n_cols":8,"rows_kept":163,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[108,5,109,5],[108,6,109,6],[110,5,111,5],[110,6,111,6],[112,5,113,5],[112,6,113,6],[126,5,127,5],[126,6,127,6],[128,5,129,5],[128,6,129,6],[122,5,123,5],[122,6,123,6],[114,5,115,5],[114,6,115,6],[118,5,119,5],[118,6,119,6],[116,5,117,5],[116,6,117,6],[120,5,121,5],[120,6,121,6],[124,5,125,5],[124,6,125,6],[96,5,97,5],[96,6,97,6],[98,5,99,5],[98,6,99,6],[100,5,101,5],[100,6,101,6],[102,5,103,5],[102,6,103,6],[106,5,107,5],[106,6,107,6],[104,5,105,5],[104,6,105,6],[34,3,35,3],[34,4,34,5],[34,6,35,6],[50,5,51,5],[50,6,51,6],[62,5,63,5],[62,6,63,6],[35,4,35,5],[66,5,67,5],[48,5,49,5],[48,6,49,6],[46,5,47,5],[42,5,43,5],[42,6,43,6],[46,6,47,6],[56,5,57,5],[56,6,57,6],[7,2,7,7],[8,2,8,7],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[18,4,18,5],[28,4,28,5],[29,4,29,5],[26,6,33,6],[26,7,33,7],[19,4,19,5],[20,4,20,5],[21,4,21,5],[22,7,23,7],[16,4,16,5],[14,4,14,5],[22,3,23,3],[27,4,27,5],[12,8,13,8],[14,2,23,2],[36,5,37,5],[36,6,37,6],[38,5,39,5],[36,3,129,3],[74,5,75,5],[40,6,41,6],[40,5,41,5],[70,5,71,5],[70,6,71,6],[54,6,55,6],[52,5,53,5],[52,6,53,6],[44,5,45,5],[44,6,45,6],[38,6,39,6],[14,3,21,3],[14,6,21,6],[14,7,21,7],[23,4,23,5],[15,4,15,5],[24,8,25,8],[34,7,35,7],[78,5,79,5],[80,5,81,5],[80,6,81,6],[82,5,83,5],[82,6,83,6],[22,6,23,6],[72,5,73,5],[72,6,73,6],[133,4,133,5],[132,4,132,5],[76,5,77,5],[76,6,77,6],[84,5,85,5],[84,6,85,6],[86,5,87,5],[86,6,87,6],[88,5,89,5],[88,6,89,6],[90,5,91,5],[90,6,91,6],[92,5,93,5],[92,6,93,6],[94,5,95,5],[94,6,95,6],[74,6,75,6],[58,6,59,6],[60,6,61,6],[68,6,69,6],[64,5,65,5],[64,6,65,6],[58,5,59,5],[54,5,55,5],[60,5,61,5],[68,5,69,5],[141,6,144,6],[149,4,149,5],[149,6,152,6],[149,7,152,7],[150,4,150,5],[148,4,148,5],[139,4,139,5],[134,3,135,3],[138,4,138,5],[162,1,162,8],[22,4,22,5],[17,4,17,5],[141,4,141,5],[26,3,33,3],[30,4,30,5],[31,4,31,5],[32,4,32,5],[33,4,33,5],[131,4,131,5],[66,6,67,6],[130,6,133,6],[134,6,135,6],[130,2,135,2],[130,3,133,3],[130,4,130,5],[26,2,129,2],[26,4,26,5],[136,3,140,3],[134,7,135,7],[135,4,135,5],[141,7,144,7],[142,4,142,5],[143,4,143,5],[78,6,79,6],[161,2,161,7],[158,2,158,7],[152,4,152,5],[145,4,145,5],[145,6,148,6],[145,7,148,7],[146,4,146,5],[153,6,156,6],[153,7,156,7],[154,4,154,5],[151,4,151,5],[141,3,156,3],[136,2,156,2],[153,4,153,5],[155,4,155,5],[156,4,156,5],[130,7,133,7],[147,4,147,5],[140,4,140,5],[136,4,136,5],[137,4,137,5],[144,4,144,5],[134,4,134,5]]}
[]
[]
[null,null,"Všeobecná definice výrobku ETICS MAMUT-THERM Pa , zamýšlené použití"]
[]
[null,null,"ETA 17/0385"]
[null,null,"Reakce na oheň Evropská třída dle EN 13501-1:2003: B – s1, d0 *)"]
[]
[null,null,"Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) MAMUT-THERM Pa, zvaný ETICS v dalším textu, je navržen a prováděn v souladu s návrhovými a montážními pokyny držitele ETA, uloženými v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha s.p. (TZÚS), pobočka České Budějovice. ETICS se skládá z následujících součástí, které jsou vyráběny držitelem ETA nebo jeho subdodavatelem, z těch se poté zabudovává do stavby."]
[null,null,"Tento systém je prodáván pod jedním obchodním názvem ve skladbách vyplývajících z všeobecné definice výrobku."]
[]
[null,null,"Definice výrobku",null,"Součásti",null,"Spotřeba ","Tloušťka (mm)"]
[]
[null,null,"Částečně nebo plně lepený ETICS s doplňkovým mechanickým kotvením (minimální plocha lepení 30% povrchu desky EPS).  "]
[null,null,"Národní prováděcí předpisy musí být brány v úvahu."]
[null,null,"Izolační vrstva – IV   a související způsob upevnění","Lepicí hmota","MAMUT Flex T",null,"3,0 - 5,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,7mm, speciální přísady"]
[null,null,null,null,"MAMUT MULTI"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,20 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Izolační výrobek","Desky z pěnového polystyrenu (EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100) a s dalšími sledovanými vlastnostmi uvedenými v tabulce č. 15 ETA 07/0153.  ",null,"-","50 - 500\n50 - 160\nviz. tab.č.3\nETA 07/0153"]
[null,null,null,null,"– fasádní deska z expandovaného polystyrénu kvalitativní třídy A dle CZB ČR"]
[null,null,"Mechanicky kotvený ETICS s doplňkovým lepením (minimální plocha lepení 30% povrchu desky EPS).  "]
[null,null,"Národní prováděcí předpisy musí být brány v úvahu."]
[null,null,"Izolační vrstva – IV   a související způsob upevnění","Lepicí hmota","MAMUT Flex T",null,"3,0 - 5,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,7mm, speciální přísady"]
[null,null,null,null,"MAMUT MULTI"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,20 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Izolační výrobek","Desky z pěnového polystyrenu (EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100) a s dalšími sledovanými vlastnostmi uvedenými v příloze č. 1 ETA 17/XXXX.  ",null,"-","50 - 500\n50 - 160\nviz. tab.č.3\nETA 07/0153"]
[null,null,null,null,"– fasádní deska z expandovaného polystyrénu kvalitativní třídy A dle CZB ČR"]
[null,null,null,"Mechanicky kotvící prvky ","ejotherm NTK U","ETA-07/0026","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"ejotherm STR U","ETA-04/0023","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"ejotherm STR U 2G","ETA-04/0023","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"EJOT H1 eco","ETA-11/0192","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"EJOT H4 eco","ETA-11/0192","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"EJOT H3","ETA-14/0130","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-KZ","ETA-05/0055","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH 60/8-La,","ETA-05/0055","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-S 60/8-La","ETA-08/0267","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-SX ","ETA-10/0028","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-X","ETA-13/0951","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-EX","ETA-13/0951","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz 8 SV","ETA-06/0180","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz SV II ecotwist","ETA-12/0208","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termofix CF 8","ETA-07/0287","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz CN 8","ETA-09/0394","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz 8 U","ETA-02/0019","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz 8 UZ","ETA-02/0019","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz PN 8","ETA-09/0171","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz CS 8","ETA-14/0372","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz CS 8-DT 110 V","ETA-14/0372","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Hilti XI-FV","ETA-03/0004","dle PD"]
[null,null,null,null,"plastové nastřelovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Hilti SD-FV 8","ETA-03/0028","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Hilti SX-FV","ETA-03/0005","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zavrtávací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Hilti - D-FV, D-FV T","ETA-05/0039","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Hilti HTS-P","ETA-10/0460","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"zatloukací plastové hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KEW TSD 8","ETA-04/0030","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KEW TSBD 8","ETA-08/0314","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KEW TSD-V","ETA-08/0315","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KEW TSDL-V","ETA-12/0148","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KEW TSD-V KN","ETA-13/0075","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"FIXPLUG ø 8 ; FIXPLUG ø 10 ","ETA-11/0231","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKTHERM ø 8","ETA-11/0232","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Wkret-met eco-drive;  Wkret-met eco-drive S","ETA-13/0107","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Wkret-met eco-drive W","ETA-13/0107","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Wkret-met -MET-ŁFN ø8; Wkret-met -ŁFM ø8","ETA-06/0105","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Wkret-met -ŁFN ø10; Wkret-met -ŁFM ø10","ETA-06/0105","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKTHERM S","ETA-13/0724","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"TOP KRAFT PSV","ETA-16/0120","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"TTH 10/60-La","ETA-09/0318","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KOELNER TFIX-8",null,"dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KOELNER TFIX-8M","ETA-07/0336","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Koelner TFIX-8S ","ETA-11/0144","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Koelner TFIX-8ST","ETA-11/0144","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KOELNER KI-10, KI-10PA","ETA-07/0291","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KOELNER KI-10N, KI-10NS","ETA-07/0221","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KOELNER TFIX-8P","ETA-13/0845","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,"Základní vrstva – ZV","Malta základní vrstvy – armovací hmota","MAMUT Flex T",null,"3,6 - 5,0 (kg/m²) suché směsi","3 - 4"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,7mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Výztuž","Skleněná síťovina pro ETICS "]
[null,null,null,null,"VERTEX R 131 A101 (rozměry mřížky 3,5 x 3,8 mm)"]
[null,null,"Povrchová úprava – PÚ","Penetrační nátěr","MAMUT Kontakt",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: umělopryskyřičná disperze, minerální přísady"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT "]
[null,null,null,"Konečná povrchová úprava","MAMUT Spektrum Z ",null,"2,5 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"MAMUT Spektrum R ",null,"2,4 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon Z",null,"2,5 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon R ",null,"2,4 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,"Příslušenství","Odpovídá popisu dle § 3.2.2.5 ETAG 004 na zodpovědnosti držitele ETA."]
[null,null,"*)  platí pro všechny kombinace uvedené v tab. č. 2 a č. 3 mimo kombinace uvedené v tab. č. 4  ETA 17/0385 (PoV)"]
[]
[null,null,"Zamýšlené použití:"]
[null,null,"Tento ETICS MAMUT-THERM Pa se uplatňuje na venkovních stěnách budov. Tyto stěny jsou vytvořeny zděním   (z cihel, bloků, kamene…) nebo z betonu (monolitického nebo z prefabrikovaných panelů) s třídou reakce na oheň A1 nebo A2-s2,d0 dle EN 13501-1 nebo A1 dle doplňujícího EC 96/603/EC. ETICS je navrhován tak, aby dodával stěnám odpovídající tepelnou izolaci.\nETICS musí být navržen a proveden podle pokynů držitele schválení (ETA) pro jejich projektování a montáž. Systém se skládá ze součástí, které vyrábí držitel schválení (ETA) nebo jejich dodavatel. Držitel schválení (ETA) je finálně zodpovědný za systém. Všechny součásti systému musejí být specifikovány držitelem schválení (ETA).\nETICS je vyroben jako nenosný stavební prvek. Nepůsobí přímo ke zvýšení stability zdi, na níž je aplikován, není určen pro zajištění vzduchotěsnosti stavební konstrukce, ale působí ke zvýšení odolnosti proti vlivům počasí. Musí zajišťovat minimální tepelný odpor přes 1,0 m².K/W.\nETICS může být použit jak na nových, tak i na stávajících (rekonstruovaných) vertikálních zdech. Může být také použit na horizontálních nebo nakloněných površích, které nejsou vystaveny dešťovým srážkám.\nÚčelem ETICS není zajišťování neprůvzdušnosti budovy.\nZpůsob upevnění, návrh konkrétní skladby a vlastní provádění na stávající obvodovou stěnu závisí na vlastnostech podkladu a konkrétních okrajových podmínkách budovy. Musí být vzaty v úvahu požadavky kap. 4. a 7. (viz ETAG č. 004, vydání říjen 2011) a musí být proveden ve shodě s národními požadavky.\nUstanovení tohoto Evropského technického schválení vycházejí z předpokladu životnosti 25 roků dotčeného ETICS, za předpokladu jeho řádného užívání a údržby. Uvedený údaj životnosti však nelze považovat za záruku výrobce nebo schvalovacího orgánu, neboť slouží jen jako prostředek k volbě vhodných produktů s ohledem na očekávanou ekonomicky přiměřenou životnost díla.\n"]
[null,"Dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění, zejména pak Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.v platném znění, jsou tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) stanovenými výrobky.\nZ pohledu výše uvedeného zákona ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že ETICS je brán jako výrobek a jako takový musí být nejprve odzkoušen v akreditovaných zkušebnách a certifikován. \nOdpovědnost podle příslušných předpisů pro stavební výrobky nese společnost MAMUT-THERM s.r.o. za ty specifikované ETICS, které sama, jako sestavy součástí, uvádí na trh.\nKaždý ETICS je jednoznačně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu komponentů, které na sebe vzájemně navazují. \nZáměnou komponentů, nedodržením skladby nebo nedodržením technologického postupu ETICS k odborné montáži, určených výrobcem, je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již přestává být stanoveným a tedy certifikovaným výrobkem."]

{"sheet":"M-T Pa","index":4,"n_rows":88,"n_cols":8,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,2,7,7],[8,2,8,7],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[12,8,13,8],[14,2,23,2],[14,3,21,3],[14,4,14,5],[14,6,21,6],[14,7,21,7],[21,4,21,5],[22,3,23,3],[22,4,22,5],[22,6,23,6],[22,7,23,7],[23,4,23,5],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[17,4,17,5],[18,4,18,5],[19,4,19,5],[20,4,20,5],[31,4,31,5],[32,4,32,5],[33,4,33,5],[34,3,35,3],[34,4,34,5],[34,6,35,6],[24,8,25,8],[26,2,53,2],[26,3,33,3],[26,4,26,5],[26,6,33,6],[26,7,33,7],[27,4,27,5],[28,4,28,5],[29,4,29,5],[30,4,30,5],[40,5,41,5],[40,6,41,6],[42,5,43,5],[42,6,43,6],[44,5,45,5],[44,6,45,6],[34,7,35,7],[36,3,53,3],[52,5,53,5],[52,6,53,6],[48,5,49,5],[48,6,49,6],[50,5,51,5],[50,6,51,6],[35,4,35,5],[36,5,37,5],[36,6,37,6],[38,5,39,5],[38,6,39,6],[46,5,47,5],[46,6,47,6],[58,6,60,6],[58,7,60,7],[59,4,59,5],[60,4,60,5],[61,2,81,2],[61,3,65,3],[61,4,61,5],[62,4,62,5],[63,4,63,5],[64,4,64,5],[54,2,60,2],[54,3,57,3],[54,4,54,5],[54,6,57,6],[54,7,57,7],[55,4,55,5],[56,4,56,5],[57,4,57,5],[58,3,60,3],[58,4,58,5],[65,4,65,5],[66,3,81,3],[66,4,66,5],[66,6,69,6],[66,7,69,7],[67,4,67,5],[68,4,68,5],[69,4,69,5],[70,4,70,5],[70,6,73,6],[70,7,73,7],[71,4,71,5],[72,4,72,5],[73,4,73,5],[74,4,74,5],[74,6,77,6],[74,7,77,7],[75,4,75,5],[76,4,76,5],[77,4,77,5],[83,2,83,7],[86,2,86,7],[87,1,87,8],[78,4,78,5],[78,6,81,6],[78,7,81,7],[79,4,79,5],[80,4,80,5],[81,4,81,5]]}
[]
[]
[null,null,"Všeobecná definice výrobku ETICS MAMUT-THERM Pa , zamýšlené použití"]
[]
[null,null,"ETA 17/0385 "]
[null,null,"Reakce na oheň Evropská třída dle EN 13501-1:2003: B – s1, d0 *)"]
[]
[null,null,"Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) MAMUT-THERM Pa, zvaný ETICS v dalším textu, je navržen a prováděn v souladu s návrhovými a montážními pokyny držitele ETA, uloženými v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha s.p. (TZÚS), pobočka České Budějovice. ETICS se skládá z následujících součástí, které jsou vyráběny držitelem ETA nebo jeho subdodavatelem, z těch se poté zabudovává do stavby."]
[null,null,"Tento systém je prodáván pod jedním obchodním názvem ve skladbách vyplývajících z všeobecné definice výrobku."]
[]
[null,null,"Definice výrobku",null,"Součásti",null,"Spotřeba ","Tloušťka (mm)"]
[]
[null,null,"Částečně nebo plně lepený ETICS s doplňkovým mechanickým kotvením (minimální plocha lepení 30% povrchu desky EPS).  "]
[null,null,"Národní prováděcí předpisy musí být brány v úvahu."]
[null,null,"Izolační vrstva – IV   a související způsob upevnění","Lepicí hmota","MAMUT Flex T",null,"3,0 - 5,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,7mm, speciální přísady"]
[null,null,null,null,"MAMUT MULTI"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,20 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Izolační výrobek","Desky z pěnového polystyrenu (EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100) a s dalšími sledovanými vlastnostmi uvedenými v příloze č. 1 ETA 17/0385.  ",null,"-","50 - 500*)"]
[null,null,null,null,"– fasádní deska z EPS kvalitativní třídy A dle CZB "]
[null,null,"Mechanicky kotvený ETICS s doplňkovým lepením (minimální plocha lepení 30% povrchu desky EPS).  "]
[null,null,"Národní prováděcí předpisy musí být brány v úvahu."]
[null,null,"Izolační vrstva – IV   a související způsob upevnění","Lepicí hmota","MAMUT Flex T",null,"3,0 - 5,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,7mm, speciální přísady"]
[null,null,null,null,"MAMUT MULTI"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,20 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Izolační výrobek","Desky z pěnového polystyrenu (EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100) a s dalšími sledovanými vlastnostmi uvedenými v příloze č. 1 ETA 17/0385.  ",null,"-","50 - 500*)"]
[null,null,null,null,"– fasádní deska z EPS kvalitativní třídy A dle CZB "]
[null,null,null,"Kotvicí hmoždinky","ejotherm STR U 2G","ETA-04/0023","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"EJOT H1 eco","ETA-11/0192","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"BRAVOLL PTH-KZ 60/8 ","ETA-05/0055","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"BRAVOLL PTH-S ","ETA-08/0267","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"BRAVOLL PTH-SX","ETA-10/0028","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer TERMOFIX CF 8","ETA-07/0287","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz CN 8","ETA-09/0394","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer TERMOZ 8 U","ETA-02/0019","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer termoz PN 8","ETA-09/0171","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,"Základní vrstva – ZV","Malta základní vrstvy – armovací hmota","MAMUT Flex T",null,"3,6 - 5,0 (kg/m²) suché směsi","3 - 5"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,7mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Výztuž","Skleněná síťovina pro ETICS "]
[null,null,null,null,"VERTEX R 131 A101 (rozměry mřížky 3,5 x 3,8 mm)"]
[null,null,null,null,"VERTEX R 117 A101 (rozměry mřížky 4,0 x 4,5 mm)"]
[null,null,"Povrchová úprava – PÚ","Penetrační nátěr","MAMUT Kontakt",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: umělopryskyřičná disperze, minerální přísady"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT "]
[null,null,null,"Konečná povrchová úprava","MAMUT Spektrum Z ",null,"2,5 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"MAMUT Spektrum R ",null,"2,4 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon Z",null,"2,5 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon R ",null,"2,4 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,"Příslušenství","Zůstává na zodpovědnosti držitele ETA."]
[null,null,"*)  platí pro všechny kombinace uvedené v tab. č. 2 a č. 3 mimo kombinace uvedené v tab. č. 4  ETA 17/0385 a MAMUT mozaika"]
[]
[null,null,"Zamýšlené použití:"]
[null,null,"Tento ETICS MAMUT-THERM Pa se uplatňuje na venkovních stěnách budov. Tyto stěny jsou vytvořeny zděním   (z cihel, bloků, kamene…) nebo z betonu (monolitického nebo z prefabrikovaných panelů) s třídou reakce na oheň A1 nebo A2-s2,d0 dle EN 13501-1 nebo A1 dle doplňujícího EC 96/603/EC. ETICS je navrhován tak, aby dodával stěnám odpovídající tepelnou izolaci.\nETICS musí být navržen a proveden podle pokynů držitele schválení (ETA) pro jejich projektování a montáž. Systém se skládá ze součástí, které vyrábí držitel schválení (ETA) nebo jejich dodavatel. Držitel schválení (ETA) je finálně zodpovědný za systém. Všechny součásti systému musejí být specifikovány držitelem schválení (ETA).\nETICS je vyroben jako nenosný stavební prvek. Nepůsobí přímo ke zvýšení stability zdi, na níž je aplikován, není určen pro zajištění vzduchotěsnosti stavební konstrukce, ale působí proti vlivům počasí. \nETICS může být použit jak na nových, tak i na stávajících (rekonstruovaných) vertikálních zdech. Může být také použit na horizontálních nebo nakloněných površích, které nejsou vystaveny dešťovým srážkám.\nÚčelem ETICS není zajišťování neprodyšnosti budovy.\nZpůsob upevnění, návrh konkrétní skladby a vlastní provádění na stávající obvodovou stěnu závisí na vlastnostech podkladu a konkrétních okrajových podmínkách budovy. \nUstanovení tohoto Evropského technického schválení vycházejí z předpokladu životnosti 25 roků dotčeného ETICS, za předpokladu jeho řádného užívání a údržby. Uvedený údaj životnosti však nelze považovat za záruku výrobce nebo schvalovacího orgánu, neboť slouží jen jako prostředek k volbě vhodných produktů s ohledem na očekávanou ekonomicky přiměřenou životnost díla.\n"]
[null,"Dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění, zejména pak Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.v platném znění, jsou tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) stanovenými výrobky.\nZ pohledu výše uvedeného zákona ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že ETICS je brán jako výrobek a jako takový musí být nejprve odzkoušen v akreditovaných zkušebnách a certifikován. \nOdpovědnost podle příslušných předpisů pro stavební výrobky nese společnost MAMUT-THERM s.r.o. za ty specifikované ETICS, které sama, jako sestavy součástí, uvádí na trh.\nKaždý ETICS je jednoznačně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu komponentů, které na sebe vzájemně navazují. \nZáměnou komponentů, nedodržením skladby nebo nedodržením technologického postupu ETICS k odborné montáži, určených výrobcem, je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již přestává být stanoveným a tedy certifikovaným výrobkem."]

{"sheet":"M-T Pb","index":5,"n_rows":151,"n_cols":11,"rows_kept":151,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[62,5,63,5],[62,6,63,6],[64,5,65,5],[64,6,65,6],[66,5,67,5],[66,6,67,6],[12,8,13,8],[14,2,22,2],[14,3,17,3],[14,4,14,5],[14,6,17,6],[14,7,17,7],[18,7,21,7],[18,8,21,8],[19,4,19,5],[20,4,20,5],[22,4,22,5],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[17,4,17,5],[18,3,21,3],[18,4,18,5],[18,6,21,6],[29,6,32,6],[7,2,7,7],[8,2,8,7],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[21,4,21,5],[25,2,79,2],[25,3,28,3],[25,4,25,5],[25,6,28,6],[25,7,28,7],[46,5,47,5],[46,6,47,6],[34,5,35,5],[34,6,35,6],[33,4,33,5],[29,4,29,5],[30,4,30,5],[31,4,31,5],[32,4,32,5],[26,4,26,5],[27,4,27,5],[29,3,32,3],[29,7,32,7],[36,5,37,5],[60,5,61,5],[60,6,61,6],[23,8,24,8],[29,8,32,8],[40,5,41,5],[40,6,41,6],[52,5,53,5],[52,6,53,6],[58,5,59,5],[58,6,59,6],[48,5,49,5],[48,6,49,6],[50,5,51,5],[50,6,51,6],[28,4,28,5],[42,5,43,5],[42,6,43,6],[44,5,45,5],[44,6,45,6],[54,5,55,5],[54,6,55,6],[56,5,57,5],[56,6,57,6],[80,2,87,2],[80,3,83,3],[80,4,80,5],[80,6,83,6],[34,3,79,3],[84,3,87,3],[85,4,85,5],[87,4,87,5],[84,4,84,7],[85,6,87,6],[38,5,39,5],[38,6,39,6],[78,5,79,5],[78,6,79,6],[36,6,37,6],[76,5,77,5],[74,5,75,5],[74,6,75,6],[68,5,69,5],[68,6,69,6],[70,5,71,5],[70,6,71,6],[72,5,73,5],[72,6,73,6],[88,2,97,2],[88,3,97,3],[88,4,88,5],[89,4,89,5],[90,4,90,5],[91,4,91,5],[92,4,92,5],[93,4,93,5],[94,4,94,5],[95,4,95,5],[96,4,96,5],[97,4,97,5],[100,2,138,2],[100,3,138,3],[127,4,127,5],[127,6,130,6],[127,7,130,7],[128,4,128,5],[129,4,129,5],[130,4,130,5],[115,7,118,7],[109,4,109,5],[111,6,114,6],[111,7,114,7],[112,4,112,5],[100,4,100,5],[110,4,110,7],[123,4,123,5],[123,6,126,6],[123,7,126,7],[124,4,124,5],[125,4,125,5],[116,4,116,5],[117,4,117,5],[118,4,118,5],[119,4,119,5],[119,6,122,6],[119,7,122,7],[120,4,120,5],[121,4,121,5],[122,4,122,5],[99,4,99,5],[80,7,83,7],[81,4,81,5],[82,4,82,5],[83,4,83,5],[85,7,87,7],[100,6,104,6],[100,7,104,7],[101,4,101,5],[105,6,109,6],[105,7,109,7],[106,4,106,5],[107,4,107,5],[108,4,108,5],[115,6,118,6],[98,4,98,7],[86,4,86,5],[135,4,135,5],[126,4,126,5],[113,4,113,5],[114,4,114,5],[102,4,102,5],[103,4,103,5],[104,4,104,5],[105,4,105,5],[111,4,111,5],[115,4,115,5],[76,6,77,6],[135,6,138,6],[136,4,136,5],[131,7,134,7],[132,4,132,5],[133,4,133,5],[134,4,134,5],[138,4,138,5],[150,1,150,8],[146,2,146,7],[149,2,149,7],[139,2,144,2],[139,3,144,3],[144,4,144,5],[143,4,143,5],[139,7,144,7],[140,4,140,5],[141,4,141,5],[139,4,139,5],[139,6,144,6],[131,4,131,5],[131,6,134,6],[142,4,142,5],[137,4,137,5]]}
[]
[]
[null,null,"Všeobecná definice výrobku ETICS MAMUT-THERM Pb a zamýšlené použití"]
[]
[null,null,"ETA 17/0385"]
[null,null,"Reakce na oheň Evropská třída dle EN 13501-1:2003: B – s1, d0 *)"]
[]
[null,null,"Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) MAMUT-THERM Pb, zvaný ETICS v dalším textu, je navržen a prováděn v souladu s návrhovými a montážními pokyny držitele ETA, uloženými v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha s.p. (TZÚS), pobočka České Budějovice. ETICS se skládá z následujících součástí, které jsou vyráběny držitelem ETA nebo jeho subdodavatelem, z těch se poté zabudovává do stavby."]
[null,null,"Tento systém je prodáván pod jedním obchodním názvem ve skladbách vyplývajících z všeobecné definice výrobku."]
[]
[null,null,"Definice výrobku",null,"Součásti",null,"Spotřeba (kg/m2)","Tloušťka (mm)"]
[]
[null,null,"Lepený ETICS (částečně nebo plně lepený) s nebo bez doplňkového kotvení."]
[null,null,"Je nutno brát v úvahu národní prováděcí dokumenty."]
[null,null,"Izolační vrstva – IV   a související způsob upevnění","Lepicí hmota","MAMUT Flex T",null,"3,0 - 5,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,7mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Lepicí hmota","MAMUT Multi",null,"3,0 - 5,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přídavek vody 0,20 l/kg "]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6 mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Izolační výrobek","Desky z pěnového polystyrenu (EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100) a s dalšími sledovanými vlastnostmi uvedenými v příloze č. 1 ETA 17/0385. ",null,"-","50 - 500*)"]
[null,null,"ETICS mechanicky připevňovaný hmoždinkami s doplňkovým lepením (minimální plocha lepení 30% povrchu desky EPS).  "]
[null,null,"Je nutno brát v úvahu národní prováděcí dokumenty."]
[null,null,"Izolační vrstva – IV   a související způsob upevnění","Lepicí hmota","MAMUT Flex T",null,"3,0 - 5,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,7mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Lepicí hmota","MAMUT Multi",null,"3,0 - 5,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přídavek vody 0,20 l/kg "]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6 mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Izolační výrobek","Desky z pěnového polystyrenu (EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100) a s dalšími sledovanými vlastnostmi uvedenými v příloze č. 1 ETA 17/0385. ",null,null,"50 - 500*)"]
[null,null,null,"kotvicí hmoždinky","ejotherm STR U 2G","ETA-04/0023","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"EJOT H1 eco","ETA-11/0192","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"EJOT H4 eco","ETA-11/0192","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"EJOT H3","ETA-14/0130","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"BRAVOLL PTH-KZ 60/8 ","ETA-05/0055","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"BRAVOLL PTH-S ","ETA-08/0267","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"BRAVOLL PTH-SX","ETA-10/0028","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"BRAVOLL PTH-X","ETA-13/0951","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"BRAVOLL PTH-EX","ETA-13/0951","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"termoz SV II ecotwist","ETA-12/0208","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer TERMOFIX CF 8","ETA-07/0287","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz CN 8","ETA-09/0394","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer TERMOZ 8 U","ETA-02/0019","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer termoz PN 8","ETA-09/0171","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz CS 8","ETA-14/0372","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz CS 8 DT 110 V","ETA-14/0372","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"FIXPLUG ø 8 ; FIXPLUG ø 10 ","ETA-11/0231","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKTHERM ø 8","ETA-11/0232","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"eco-drive; eco-drive S","ETA-13/0107","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET-LFN ø 8; WKRET-MET-LFM ø 8","ETA-06/0105","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET-LFN ø 10; WKRET-MET-LFM ø 10","ETA-06/0105","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKTHERM S","ETA-13/0724","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Talířová hmoždinka TTH 10/60-La","ETA-09/0318","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,"Základní vrstva – ZV","Malta základní vrstvy – armovací hmota","MAMUT Flex T",null,"3,6 - 5,0 (kg/m²) suché směsi","3 - 5"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,7mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Výztuž","Skleněná síťovina pro ETICS "]
[null,null,null,null,"VERTEX R 131 A101 (rozměry mřížky 3,5 x 3,8 mm)",null,"-","-"]
[null,null,null,null,"VERTEX R 117 A101 (rozměry mřížky 4,0 x 4,5 mm)"]
[null,null,null,null,"Valmiera SSA-1363-SM (rozměry mřížky 5,0 x 4,0 mm)"]
[null,null,"Povrchová úprava – PÚ","Penetrační nátěr","MAMUT Kontakt",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: umělopryskyřičná disperze, minerální přísady"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT "]
[null,null,null,null,"MAMUT Kontakt mozaika ",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: umělopryskyřičná disperze, minerální přísady"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT mozaika"]
[null,null,null,null,"Minerální omítky (použity vždy s ochranným nátěrem MAMUT Color EG)"]
[]
[null,null,"Povrchová úprava – PÚ","Konečná povrchová úprava","MAMUT ip 44 ",null,"2,5 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"minerální omítka zatíraná - max.zrno 1,5; 2,0; 3,0mm)"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,23-0,3l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: bílý vápenný hydrát, bílý cement, kamenivo, anorganické stálobarevné pigmenty, speciální přísady"]
[null,null,null,null,"MAMUT ip 42 ",null,"2,7 – 3,9 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"minerální omítka rýhovaná  - max.zrno 2,0; 3,0mm)"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,23-0,3l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku:bílý vápenný hydrát, bílý cement, kamenivo, anorganické stálobarevné pigmenty, speciální přísady"]
[null,null,null,null,"Pastovité omítky"]
[null,null,null,null,"MAMUT Spektrum Z ",null,"2,5 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"MAMUT Spektrum R ",null,"2,4 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát Z ",null,"2,5 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát R ",null,"2,4 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon Z",null,"2,5 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon R ",null,"2,4 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"MAMUT Mozaika ",null,"4,5 (kg/m²) "]
[null,null,null,null,"akrylátová omítka -max. zrno 2,0"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,"Povrchová úprava – PÚ","Ochranný nátěr (pro minerální povrchové úpravy vždy, pro ostatní povrchové úpravy se nepoužívá)","MAMUT Color EG",null,"0,2 -0,3 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Egalizační nátěr"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: bezrozpouštědlový vodní nátěr na bázi umělopryskyřičné disperze a minerálních přísad"]
[null,null,null,null,"Použití: nátěr minerálních omítek MAMUT ip44 a MAMUT ip42 zajišťující sjednocení barevnosti"]
[null,null,null,"Příslušenství","Zůstává na zodpovědnosti držitele ETA."]
[null,null,"*)  platí pro všechny kombinace uvedené v tab. č. 2 a č. 3 mimo kombinace uvedené v tab. č. 4  ETA 17/0385 a MAMUT mozaika",null,null,null,null,null,null,null,"²"]
[]
[null,null,"Zamýšlené použití:"]
[null,null,"Tento ETICS MAMUT-THERM Pb se uplatňuje na venkovních stěnách budov. Tyto stěny jsou vytvořeny zděním   (z cihel, bloků, kamene…) nebo z betonu (monolitického nebo z prefabrikovaných panelů) s třídou reakce na oheň A1 nebo A2-s2,d0 dle EN 13501-1 nebo A1 dle doplňujícího EC 96/603/EC. ETICS je navrhován tak, aby dodával stěnám odpovídající tepelnou izolaci.\nETICS musí být navržen a proveden podle pokynů držitele schválení (ETA) pro jejich projektování a montáž. Systém se skládá ze součástí, které vyrábí držitel schválení (ETA) nebo jejich dodavatel. Držitel schválení (ETA) je finálně zodpovědný za systém. Všechny součásti systému musejí být specifikovány držitelem schválení (ETA).\nETICS je vyroben jako nenosný stavební prvek. Nepůsobí přímo ke zvýšení stability zdi, na níž je aplikován, není určen pro zajištění vzduchotěsnosti stavební konstrukce, ale působí proti vlivům počasí. \nETICS může být použit jak na nových, tak i na stávajících (rekonstruovaných) vertikálních zdech. Může být také použit na horizontálních nebo nakloněných površích, které nejsou vystaveny dešťovým srážkám.\nÚčelem ETICS není zajišťování neprodyšnosti budovy.\nZpůsob upevnění, návrh konkrétní skladby a vlastní provádění na stávající obvodovou stěnu závisí na vlastnostech podkladu a konkrétních okrajových podmínkách budovy. \nUstanovení tohoto Evropského technického schválení vycházejí z předpokladu životnosti 25 roků dotčeného ETICS, za předpokladu jeho řádného užívání a údržby. Uvedený údaj životnosti však nelze považovat za záruku výrobce nebo schvalovacího orgánu, neboť slouží jen jako prostředek k volbě vhodných produktů s ohledem na očekávanou ekonomicky přiměřenou životnost díla.\n"]
[null,"Dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění, zejména pak Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.v platném znění, jsou tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) stanovenými výrobky.\nZ pohledu výše uvedeného zákona ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že ETICS je brán jako výrobek a jako takový musí být nejprve odzkoušen v akreditovaných zkušebnách a certifikován. \nOdpovědnost podle příslušných předpisů pro stavební výrobky nese společnost MAMUT-THERM s.r.o. za ty specifikované ETICS, které sama, jako sestavy součástí, uvádí na trh.\nKaždý ETICS je jednoznačně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu komponentů, které na sebe vzájemně navazují. \nZáměnou komponentů, nedodržením skladby nebo nedodržením technologického postupu ETICS k odborné montáži, určených výrobcem, je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již přestává být stanoveným a tedy certifikovaným výrobkem."]

{"sheet":"MAMUT-THERM Pb2011","index":6,"n_rows":169,"n_cols":8,"rows_kept":169,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[164,4,164,5],[156,4,156,5],[157,4,157,5],[158,4,158,5],[148,4,148,5],[154,4,154,5],[147,4,147,5],[139,7,142,7],[140,4,140,5],[147,6,150,6],[147,7,150,7],[155,4,155,5],[155,6,158,6],[163,4,163,5],[149,4,149,5],[150,4,150,5],[139,4,139,5],[139,6,142,6],[159,2,164,2],[159,3,164,3],[159,4,159,5],[159,6,164,6],[121,2,158,2],[168,2,168,7],[159,7,164,7],[160,4,160,5],[161,4,161,5],[162,4,162,5],[141,4,141,5],[142,4,142,5],[135,4,135,5],[135,6,138,6],[135,7,138,7],[136,4,136,5],[137,4,137,5],[138,4,138,5],[121,3,158,3],[151,4,151,5],[151,6,154,6],[151,7,154,7],[152,4,152,5],[153,4,153,5],[131,4,131,5],[131,6,134,6],[143,4,143,5],[143,6,146,6],[143,7,146,7],[144,4,144,5],[145,4,145,5],[146,4,146,5],[131,7,134,7],[132,4,132,5],[133,4,133,5],[134,4,134,5],[126,4,126,5],[126,6,130,6],[126,7,130,7],[127,4,127,5],[128,4,128,5],[129,4,129,5],[119,4,119,7],[120,4,120,5],[113,4,113,5],[114,4,114,5],[115,4,115,5],[130,4,130,5],[121,7,125,7],[122,4,122,5],[123,4,123,5],[124,4,124,5],[125,4,125,5],[121,4,121,5],[121,6,125,6],[109,2,118,2],[109,3,118,3],[109,4,109,5],[110,4,110,5],[111,4,111,5],[106,3,108,3],[106,4,106,5],[107,4,107,5],[108,4,108,5],[112,4,112,5],[116,4,116,5],[117,4,117,5],[118,4,118,5],[70,5,71,5],[70,6,71,6],[76,6,77,6],[106,6,108,6],[106,7,108,7],[102,2,108,2],[102,3,105,3],[102,4,102,5],[90,5,91,5],[102,6,105,6],[102,7,105,7],[103,4,103,5],[104,4,104,5],[105,4,105,5],[90,6,91,6],[92,5,93,5],[92,6,93,6],[94,5,95,5],[94,6,95,6],[98,5,99,5],[98,6,99,6],[100,5,101,5],[100,6,101,6],[84,6,85,6],[86,5,87,5],[86,6,87,6],[88,5,89,5],[82,5,83,5],[82,6,83,6],[80,5,81,5],[80,6,81,6],[72,5,73,5],[72,6,73,6],[74,5,75,5],[74,6,75,6],[33,8,36,8],[34,4,34,5],[29,7,32,7],[30,4,30,5],[31,4,31,5],[32,4,32,5],[27,8,28,8],[54,5,55,5],[54,6,55,6],[33,4,33,5],[33,6,36,6],[33,7,36,7],[38,5,39,5],[38,6,39,6],[40,5,41,5],[40,6,41,6],[44,5,45,5],[44,6,45,6],[52,6,53,6],[46,5,47,5],[46,6,47,6],[48,5,49,5],[48,6,49,6],[58,5,59,5],[29,2,101,2],[29,3,32,3],[29,4,29,5],[29,6,32,6],[56,5,57,5],[66,5,67,5],[66,6,67,6],[38,3,101,3],[96,5,97,5],[96,6,97,6],[33,3,36,3],[37,4,37,5],[35,4,35,5],[36,4,36,5],[42,5,43,5],[42,6,43,6],[78,5,79,5],[78,6,79,6],[88,6,89,6],[68,5,69,5],[68,6,69,6],[76,5,77,5],[84,5,85,5],[16,8,17,8],[18,2,26,2],[18,3,21,3],[18,4,18,5],[18,6,21,6],[64,5,65,5],[64,6,65,6],[50,5,51,5],[50,6,51,6],[22,7,25,7],[22,8,25,8],[23,4,23,5],[24,4,24,5],[25,4,25,5],[58,6,59,6],[26,4,26,5],[56,6,57,6],[20,4,20,5],[21,4,21,5],[62,6,63,6],[60,5,61,5],[60,6,61,6],[62,5,63,5],[52,5,53,5],[19,4,19,5],[22,3,25,3],[22,4,22,5],[22,6,25,6],[18,7,21,7],[11,2,11,7],[12,2,12,7],[14,2,14,3],[14,4,14,5]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Všeobecná definice výrobku ETICS MAMUT-THERM Pb, zamýšlené použití"]
[]
[null,null,"ETA 07/0153 "]
[null,null,"Reakce na oheň Evropská třída dle EN 13501-1: B – s1, d0"]
[]
[null,null,"Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) MAMUT-THERM Pb, zvaný ETICS v dalším textu, je navržen a prováděn v souladu s návrhovými a montážními pokyny držitele ETA, uloženými v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha s.p. (TZÚS), pobočka České Budějovice. ETICS se skládá z následujících součástí, které jsou vyráběny držitelem ETA nebo jeho subdodavatelem, z těch se poté zabudovává do stavby."]
[null,null,"Tento systém je prodáván pod jedním obchodním názvem ve skladbách vyplývajících z všeobecné definice výrobku."]
[]
[null,null,"Definice výrobku",null,"Součásti",null,"Spotřeba (kg/m2)","Tloušťka (mm)"]
[]
[null,null,"Částečně nebo plně lepený ETICS s doplňkovým mechanickým kotvením (minimální plocha lepení 40% povrchu desky EPS).  "]
[null,null,"Národní prováděcí předpisy musí být brány v úvahu."]
[null,null,"Izolační vrstva – IV   a související způsob upevnění","Lepicí hmota","MAMUT Flex T",null,"3,0 - 5,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,7mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Lepicí hmota","MAMUT Multi",null,"3,0 - 5,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přídavek vody 0,20 l/kg "]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6 mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Izolační výrobek","Desky z pěnového polystyrenu (EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100) a s dalšími sledovanými vlastnostmi uvedenými v tabulce č. 13 ETA 07/0153. ",null,"-","50 - 180"]
[null,null,"Mechanicky kotvený ETICS s doplňkovým lepením (minimální plocha lepení 30% povrchu desky EPS).  "]
[null,null,"Národní prováděcí předpisy musí být brány v úvahu."]
[null,null,"Izolační vrstva – IV   a související způsob upevnění","Lepicí hmota","MAMUT Flex T",null,"3,0 - 5,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,7mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Lepicí hmota","MAMUT Multi",null,"3,0 - 5,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přídavek vody 0,20 l/kg "]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6 mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Izolační výrobek","Desky z pěnového polystyrenu (EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100) a s dalšími sledovanými vlastnostmi uvedenými v tabulce č. 13 ETA 07/0153. ",null,"-","50 - 180"]
[null,null,null,"Mechanicky kotvící prvky ","ejotherm NT U","ETA-05/0009","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"ejotherm NTK U","ETA-07/0026","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"ejotherm ST U","ETA-02/0018","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"ejotherm STR U","ETA-04/0023","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"EJOT SDM – T plus","ETA-04/0064","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-KZ 60/8-La, ","ETA-05/0055","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-KZL 60/8-La, ","ETA-05/0055","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH 60/8-La,","ETA-05/0055","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-L 60/8-La","ETA-05/0055","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-S 60/8-La, Bravoll PTH-SL 60/8-La","ETA-08/0267","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-SX ","ETA-10/0028","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz 8 SV","ETA-06/0180","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz KS 8","ETA-04/0114","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz 8N","ETA-03/0019","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz 8NZ","ETA-03/0019","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termofix CF 8","ETA-07/0287","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz CN8","ETA-09/0394","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz 8 U","ETA-02/0019","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz 8 UZ","ETA-02/0019","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz PN 8","ETA-09/0171","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz LO 8","ETA-10/0460","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Hilti WDVS-Schraubdübel D 8-FV","ETA-07/0288","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Hilti-Dämmstoff-Befestigungselement XI-FV, ","ETA-03/0004","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové nastřelovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Hilti WDVS-Schlagdübel SDK-FV 8","ETA-07/0302","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Hilti SX-FV","ETA-03/0005","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky - jednokrok"]
[null,null,null,null,"Hilti SD-FV 8","ETA-03/0028","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Thermoschlagdübel KEW TSD 8","ETA-04/0030","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Thermoschraubdübel KEW TSBD 8","ETA-08/0314","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KEW TSD-V8","ETA-08/0315","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Talířová hmoždinka TTH 10/60-La","ETA-09/0318","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Dämmstoffdübel KOELNER TFIX-8M","ETA-07/0336","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KOELNER KI-10, KI-10M","ETA-07/0291","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,"Základní vrstva – ZV","Malta základní vrstvy – armovací hmota","MAMUT Flex T",null,"4,0 (kg/m²) suché směsi",3]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,7mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Výztuž","Skleněná síťovina pro ETICS "]
[null,null,null,null,"VERTEX R 131 A101 (rozměry mřížky 3,5 x 3,5 mm)"]
[]
[null,null,"Povrchová úprava – PÚ","Penetrační nátěr","MAMUT Kontakt",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: umělopryskyřičná disperze, minerální přísady"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT "]
[null,null,null,null,"MAMUT Kontakt mozaika ",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: umělopryskyřičná disperze, minerální přísady"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT mozaika"]
[null,null,null,null,"Minerální omítky (použity vždy s ochranným nátěrem MAMUT Color EG)"]
[]
[null,null,"Povrchová úprava – PÚ","Konečná povrchová úprava","MAMUT ip 44 ",null,"2,5 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"minerální omítka zatíraná - max.zrno 1,5; 2,0; 3,0mm)"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,23-0,3l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: bílý vápenný hydrát, bílý cement, kamenivo, anorganické stálobarevné pigmenty, speciální přísady"]
[null,null,null,null,"MAMUT ip 42 ",null,"2,7 – 3,9 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"minerální omítka rýhovaná  - max.zrno 2,0; 3,0mm)"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,23-0,3l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku:bílý vápenný hydrát, bílý cement, kamenivo, anorganické stálobarevné pigmenty, speciální přísady"]
[null,null,null,null,"MAMUT Spektrum Z ",null,"2,5 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"MAMUT Spektrum R ",null,"2,4 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát Z ",null,"2,5 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát R ",null,"2,4 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon Z",null,"2,5 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon R ",null,"2,4 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"MAMUT Mozaika ",null,"4,5 (kg/m²) "]
[null,null,null,null,"akrylátová omítka -max. zrno 2,0"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,"Povrchová úprava – PÚ","Ochranný nátěr (pro minerální povrchové úpravy vždy, pro ostatní povrchové úpravy se nepoužívá)","MAMUT Color EG",null,"0,2 -0,3 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Egalizační nátěr"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: bezrozpouštědlový vodní nátěr na bázi umělopryskyřičné disperze a minerálních přísad"]
[null,null,null,null,"Použití: nátěr minerálních omítek MAMUT ip44 a MAMUT ip42 zajišťující sjednocení barevnosti"]
[null,null,null,"Příslušenství","Odpovídá popisu dle § 3.2.2.5 ETAG 004 na zodpovědnosti držitele ETA."]
[]
[null,null,"Zamýšlené použití:"]
[null,null,"Tento ETICS MAMUT-THERM Pb se uplatňuje na venkovních stěnách budov. Tyto stěny jsou vytvořeny zděním   (z cihel, bloků, kamene…) nebo z betonu (monolitického nebo z prefabrikovaných panelů) s třídou reakce na oheň A1 nebo A2-s2,d0 dle EN 13501-1 nebo A1 dle doplňujícího EC 96/603/EC. ETICS je navrhován tak, aby dodával stěnám odpovídající tepelnou izolaci.\nETICS je tvořen nenosnými konstrukčními součástmi. Nepřispívá ke stabilitě stěn, na něž se uplatňuje, ale přispívá k celkové odolnosti zvýšenou ochranou před vlivy povětrnosti.\nETICS může být uplatněn na nové nebo již existující svislé stěny. Může být také uplatněn na vodorovné nebo nakloněné roviny, které nejsou vystaveny srážkám.\nÚčelem ETICS není zajišťování neprodyšnosti budovy.\nVýběr způsobu připevňování a návrh konkrétní skladby závisí na vlastnostech podkladu, který může vyžadovat úpravu (viz čl. 7.2.1.ETAG 004) a musí být v souladu s národními předpisy.\nUstanovení tohoto Evropského technického schválení vycházejí z předpokladu životnosti 25 roků dotčeného ETICS, za předpokladu jeho řádného užívání a údržby. Uvedený údaj životnosti však nelze považovat za záruku výrobce nebo schvalovacího orgánu, neboť slouží jen jako prostředek k volbě vhodných produktů s ohledem na očekávanou ekonomicky přiměřenou životnost díla.\n"]

{"sheet":"M-T Ps","index":7,"n_rows":136,"n_cols":8,"rows_kept":136,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,8,13,8],[14,2,58,2],[14,3,17,3],[14,4,14,5],[14,6,17,6],[21,5,22,5],[31,6,32,6],[7,2,7,7],[8,2,8,7],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[18,4,18,5],[21,6,22,6],[25,6,26,6],[27,5,28,5],[27,6,28,6],[23,5,24,5],[23,6,24,6],[25,5,26,5],[19,5,20,5],[19,6,20,6],[14,7,17,7],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[17,4,17,5],[35,6,36,6],[29,5,30,5],[29,6,30,6],[33,5,34,5],[33,6,34,6],[43,5,44,5],[43,6,44,6],[31,5,32,5],[35,5,36,5],[85,2,123,2],[85,3,123,3],[85,4,85,5],[65,2,72,2],[65,3,68,3],[65,4,65,5],[55,5,56,5],[55,6,56,6],[19,3,64,3],[57,5,58,5],[57,6,58,6],[59,5,60,5],[47,5,48,5],[47,6,48,6],[49,5,50,5],[49,6,50,6],[45,5,46,5],[45,6,46,6],[37,5,38,5],[37,6,38,6],[39,5,40,5],[39,6,40,6],[41,5,42,5],[41,6,42,6],[51,6,52,6],[53,5,54,5],[53,6,54,6],[59,6,60,6],[61,5,62,5],[61,6,62,6],[51,5,52,5],[65,7,68,7],[66,4,66,5],[67,4,67,5],[68,4,68,5],[65,6,68,6],[63,5,64,5],[63,6,64,6],[70,4,70,5],[72,4,72,5],[73,2,82,2],[73,3,82,3],[73,4,73,5],[74,4,74,5],[75,4,75,5],[76,4,76,5],[77,4,77,5],[78,4,78,5],[71,4,71,5],[85,6,89,6],[85,7,89,7],[86,4,86,5],[90,6,94,6],[90,7,94,7],[91,4,91,5],[79,4,79,5],[80,4,80,5],[81,4,81,5],[82,4,82,5],[87,4,87,5],[88,4,88,5],[89,4,89,5],[90,4,90,5],[83,4,83,7],[84,4,84,5],[92,4,92,5],[93,4,93,5],[94,4,94,5],[97,4,97,5],[108,7,111,7],[109,4,109,5],[110,4,110,5],[111,4,111,5],[104,6,107,6],[104,7,107,7],[95,4,95,7],[96,4,96,5],[96,6,99,6],[96,7,99,7],[98,4,98,5],[99,4,99,5],[114,4,114,5],[115,4,115,5],[100,4,100,5],[100,6,103,6],[100,7,103,7],[101,4,101,5],[102,4,102,5],[103,4,103,5],[104,4,104,5],[120,4,120,5],[120,6,123,6],[119,4,119,5],[121,4,121,5],[122,4,122,5],[69,3,72,3],[69,4,69,7],[70,6,72,6],[70,7,72,7],[123,4,123,5],[112,4,112,5],[112,6,115,6],[112,7,115,7],[105,4,105,5],[106,4,106,5],[107,4,107,5],[116,7,119,7],[117,4,117,5],[118,4,118,5],[116,4,116,5],[116,6,119,6],[108,4,108,5],[108,6,111,6],[113,4,113,5],[135,1,135,8],[125,4,125,5],[126,4,126,5],[127,4,127,5],[124,3,129,3],[124,4,124,5],[124,6,129,6],[131,2,131,7],[134,2,134,7],[128,4,128,5],[129,4,129,5],[124,7,129,7],[124,2,129,2]]}
[]
[]
[null,null,"Všeobecná definice výrobku ETICS MAMUT-THERM Ps a zamýšlené použití"]
[]
[null,null,"ETA 17/0385"]
[null,null,"Reakce na oheň Evropská třída dle EN 13501-1:2003: B – s1, d0 *)"]
[]
[null,null,"Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) MAMUT-THERM Ps, zvaný ETICS v dalším textu, je navržen a prováděn v souladu s návrhovými a montážními pokyny držitele ETA, uloženými v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha s.p. (TZÚS), pobočka České Budějovice. ETICS se skládá z následujících součástí, které jsou vyráběny držitelem ETA nebo jeho subdodavatelem, z těch se poté zabudovává do stavby."]
[null,null,"Tento systém je prodáván pod jedním obchodním názvem ve skladbách vyplývajících z všeobecné definice výrobku."]
[]
[null,null,"Definice výrobku",null,"Součásti",null,"Spotřeba (kg/m2)","Tloušťka (mm)"]
[]
[null,null,"Mechanicky kotvený ETICS s doplňkovým lepením (minimální plocha lepení 30% povrchu desky EPS).  "]
[null,null,"Národní prováděcí předpisy musí být brány v úvahu."]
[null,null,"Izolační vrstva – IV   a související způsob upevnění","Lepicí hmota","MAMUT Flex T",null,"3,0 - 5,0 (kg/m²) suché směsi","max 10"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,7mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Izolační výrobek","Desky z pěnového polystyrenu s příměsí grafitu (EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100) a s dalšími sledovanými vlastnostmi uvedenými v příloze č.1 17/0385. ",null,null,"50 - 500*)"]
[null,null,null,"kotvicí hmoždinky","ejotherm STR U 2G","ETA-04/0023","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"EJOT H1 eco","ETA-11/0192","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"EJOT H4 eco","ETA-11/0192","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"EJOT H3","ETA-14/0130","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"BRAVOLL PTH-KZ 60/8 ","ETA-05/0055","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"BRAVOLL PTH-S ","ETA-08/0267","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"BRAVOLL PTH-SX","ETA-10/0028","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"BRAVOLL PTH-X","ETA-13/0951","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"BRAVOLL PTH-EX","ETA-13/0951","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"termoz SV II ecotwist","ETA-12/0208","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer TERMOFIX CF 8","ETA-07/0287","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz CN 8","ETA-09/0394","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer TERMOZ 8 U","ETA-02/0019","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer termoz PN 8","ETA-09/0171","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz CS 8","ETA-14/0372","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz CS 8 DT 110 V","ETA-14/0372","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"FIXPLUG ø 8 ; FIXPLUG ø 10 ","ETA-11/0231","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKTHERM ø 8","ETA-11/0232","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"eco-drive; eco-drive S","ETA-13/0107","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET-LFN ø 8; WKRET-MET-LFM ø 8","ETA-06/0105","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET-LFN ø 10; WKRET-MET-LFM ø 10","ETA-06/0105","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKTHERM S","ETA-13/0724","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Talířová hmoždinka TTH 10/60-La","ETA-09/0318","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,"Základní vrstva – ZV","Malta základní vrstvy – armovací hmota","MAMUT Flex T",null,"3,0 - 5,0 (kg/m²) suché směsi","3 - 5"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,7mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Výztuž","Skleněná síťovina pro ETICS "]
[null,null,null,null,"VERTEX R 131 A101 (rozměry mřížky 3,5 x 3,8 mm)",null,"-","-"]
[null,null,null,null,"VERTEX R 117 A101 (rozměry mřížky 4,0 x 4,5 mm)"]
[null,null,null,null,"Valmiera SSA-1363-SM (rozměry mřížky 5,0 x 4,0 mm)"]
[null,null,"Povrchová úprava – PÚ","Penetrační nátěr","MAMUT Kontakt",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: umělopryskyřičná disperze, minerální přísady"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT "]
[null,null,null,null,"MAMUT Kontakt mozaika ",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: umělopryskyřičná disperze, minerální přísady"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT mozaika"]
[null,null,null,null,"Minerální omítky (použity vždy s ochranným nátěrem MAMUT Color EG)"]
[]
[null,null,"Povrchová úprava – PÚ","Konečná povrchová úprava","MAMUT ip 44 ",null,"2,5 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"minerální omítka zatíraná - max.zrno 1,5; 2,0; 3,0mm)"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,23-0,3l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: bílý vápenný hydrát, bílý cement, kamenivo, anorganické stálobarevné pigmenty, speciální přísady"]
[null,null,null,null,"MAMUT ip 42 ",null,"2,7 – 3,9 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"minerální omítka rýhovaná  - max.zrno 2,0; 3,0mm)"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,23-0,3l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku:bílý vápenný hydrát, bílý cement, kamenivo, anorganické stálobarevné pigmenty, speciální přísady"]
[null,null,null,null,"Pastovité omítky"]
[null,null,null,null,"MAMUT Spektrum Z ",null,"2,5 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"MAMUT Spektrum R ",null,"2,4 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát Z ",null,"2,5 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát R ",null,"2,4 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon Z",null,"2,5 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon R ",null,"2,4 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"MAMUT Mozaika ",null,"4,5 (kg/m²) "]
[null,null,null,null,"akrylátová omítka -max. zrno 2,5"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,"Povrchová úprava – PÚ","Ochranný nátěr (pro minerální povrchové úpravy vždy, pro ostatní povrchové úpravy se nepoužívá)","MAMUT Color EG",null,"0,2 -0,3 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Egalizační nátěr"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: bezrozpouštědlový vodní nátěr na bázi umělopryskyřičné disperze a minerálních přísad"]
[null,null,null,null,"Použití: nátěr minerálních omítek MAMUT ip44 a MAMUT ip42 zajišťující sjednocení barevnosti"]
[null,null,null,"Příslušenství","Zůstává na zodpovědnosti držitele ETA."]
[null,null,"*)  platí pro všechny kombinace uvedené v tab. č. 2 a č. 3 mimo kombinace uvedené v tab. č. 4  ETA 17/0385 a MAMUT mozaika"]
[]
[null,null,"Zamýšlené použití:"]
[null,null,"Tento ETICS MAMUT-THERM Ps se uplatňuje na venkovních stěnách budov. Tyto stěny jsou vytvořeny zděním   (z cihel, bloků, kamene…) nebo z betonu (monolitického nebo z prefabrikovaných panelů) s třídou reakce na oheň A1 nebo A2-s2,d0 dle EN 13501-1 nebo A1 dle doplňujícího EC 96/603/EC. ETICS je navrhován tak, aby dodával stěnám odpovídající tepelnou izolaci.\nETICS musí být navržen a proveden podle pokynů držitele schválení (ETA) pro jejich projektování a montáž. Systém se skládá ze součástí, které vyrábí držitel schválení (ETA) nebo jejich dodavatel. Držitel schválení (ETA) je finálně zodpovědný za systém. Všechny součásti systému musejí být specifikovány držitelem schválení (ETA).\nETICS je vyroben jako nenosný stavební prvek. Nepůsobí přímo ke zvýšení stability zdi, na níž je aplikován, není určen pro zajištění vzduchotěsnosti stavební konstrukce, ale působí proti vlivům počasí. \nETICS může být použit jak na nových, tak i na stávajících (rekonstruovaných) vertikálních zdech. Může být také použit na horizontálních nebo nakloněných površích, které nejsou vystaveny dešťovým srážkám.\nÚčelem ETICS není zajišťování neprodyšnosti budovy.\nZpůsob upevnění, návrh konkrétní skladby a vlastní provádění na stávající obvodovou stěnu závisí na vlastnostech podkladu a konkrétních okrajových podmínkách budovy. \nUstanovení tohoto Evropského technického schválení vycházejí z předpokladu životnosti 25 roků dotčeného ETICS, za předpokladu jeho řádného užívání a údržby. Uvedený údaj životnosti však nelze považovat za záruku výrobce nebo schvalovacího orgánu, neboť slouží jen jako prostředek k volbě vhodných produktů s ohledem na očekávanou ekonomicky přiměřenou životnost díla.\n"]
[null,"Dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění, zejména pak Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.v platném znění, jsou tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) stanovenými výrobky.\nZ pohledu výše uvedeného zákona ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že ETICS je brán jako výrobek a jako takový musí být nejprve odzkoušen v akreditovaných zkušebnách a certifikován. \nOdpovědnost podle příslušných předpisů pro stavební výrobky nese společnost MAMUT-THERM s.r.o. za ty specifikované ETICS, které sama, jako sestavy součástí, uvádí na trh.\nKaždý ETICS je jednoznačně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu komponentů, které na sebe vzájemně navazují. \nZáměnou komponentů, nedodržením skladby nebo nedodržením technologického postupu ETICS k odborné montáži, určených výrobcem, je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již přestává být stanoveným a tedy certifikovaným výrobkem."]

{"sheet":"MAMUT-THERM Ps2011","index":8,"n_rows":158,"n_cols":8,"rows_kept":158,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[140,7,143,7],[141,4,141,5],[142,4,142,5],[143,4,143,5],[145,4,145,5],[146,4,146,5],[157,2,157,7],[98,2,147,2],[148,7,153,7],[149,4,149,5],[150,4,150,5],[151,4,151,5],[152,4,152,5],[148,6,153,6],[140,4,140,5],[140,6,143,6],[153,4,153,5],[144,4,144,5],[144,6,147,6],[148,2,153,2],[148,3,153,3],[148,4,148,5],[147,4,147,5],[132,7,135,7],[128,7,131,7],[136,4,136,5],[136,7,139,7],[137,4,137,5],[138,4,138,5],[139,4,139,5],[132,6,135,6],[136,6,139,6],[128,4,128,5],[110,3,147,3],[110,4,110,5],[110,6,114,6],[128,6,131,6],[129,4,129,5],[130,4,130,5],[131,4,131,5],[124,4,124,5],[121,4,121,5],[122,4,122,5],[123,4,123,5],[133,4,133,5],[134,4,134,5],[135,4,135,5],[132,4,132,5],[124,7,127,7],[125,4,125,5],[126,4,126,5],[115,7,119,7],[110,7,114,7],[111,4,111,5],[112,4,112,5],[113,4,113,5],[124,6,127,6],[114,4,114,5],[115,4,115,5],[115,6,119,6],[127,4,127,5],[120,7,123,7],[119,4,119,5],[116,4,116,5],[117,4,117,5],[118,4,118,5],[120,4,120,5],[120,6,123,6],[91,2,97,2],[91,3,94,3],[91,4,91,5],[91,6,94,6],[102,4,102,5],[103,4,103,5],[95,6,97,6],[96,4,96,5],[97,4,97,5],[98,3,107,3],[98,4,98,5],[99,4,99,5],[100,4,100,5],[101,4,101,5],[104,4,104,5],[105,4,105,5],[106,4,106,5],[107,4,107,5],[108,4,108,7],[109,4,109,5],[95,3,97,3],[95,4,95,5],[95,7,97,7],[87,5,88,5],[87,6,88,6],[89,5,90,5],[89,6,90,6],[26,3,90,3],[26,5,27,5],[26,6,27,6],[83,6,84,6],[73,5,74,5],[91,7,94,7],[92,4,92,5],[93,4,93,5],[94,4,94,5],[79,6,80,6],[81,5,82,5],[81,6,82,6],[83,5,84,5],[65,5,66,5],[65,6,66,6],[77,6,78,6],[67,5,68,5],[67,6,68,6],[69,5,70,5],[69,6,70,6],[71,5,72,5],[71,6,72,6],[73,6,74,6],[75,5,76,5],[75,6,76,6],[77,5,78,5],[63,5,64,5],[59,5,60,5],[19,8,20,8],[21,4,21,5],[21,6,24,6],[21,7,24,7],[22,4,22,5],[47,5,48,5],[47,6,48,6],[28,5,29,5],[28,6,29,6],[61,5,62,5],[61,6,62,6],[30,5,31,5],[63,6,64,6],[7,2,7,7],[8,2,8,7],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[34,6,35,6],[36,5,37,5],[36,6,37,6],[21,2,90,2],[21,3,24,3],[43,5,44,5],[23,4,23,5],[24,4,24,5],[45,6,46,6],[39,5,40,5],[39,6,40,6],[41,5,42,5],[41,6,42,6],[34,5,35,5],[43,6,44,6],[30,6,31,6],[55,5,56,5],[55,6,56,6],[51,6,52,6],[53,5,54,5],[16,4,16,5],[17,4,17,5],[18,4,18,5],[79,5,80,5],[85,5,86,5],[85,6,86,6],[12,8,13,8],[14,2,18,2],[14,3,17,3],[14,4,14,5],[14,6,17,6],[14,7,17,7],[15,4,15,5],[59,6,60,6],[49,5,50,5],[49,6,50,6],[51,5,52,5],[57,5,58,5],[57,6,58,6],[53,6,54,6],[25,4,25,5],[32,5,33,5],[32,6,33,6],[45,5,46,5]]}
[]
[]
[null,null,"Všeobecná definice výrobku ETICS MAMUT-THERM Ps, zamýšlené použití"]
[]
[null,null,"ETA 07/0153 "]
[null,null,"Reakce na oheň Evropská třída dle EN 13501-1: B – s1, d0"]
[]
[null,null,"Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) MAMUT-THERM Ps, zvaný ETICS v dalším textu, je navržen a prováděn v souladu s návrhovými a montážními pokyny držitele ETA, uloženými v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha s.p. (TZÚS), pobočka České Budějovice. ETICS se skládá z následujících součástí, které jsou vyráběny držitelem ETA nebo jeho subdodavatelem, z těch se poté zabudovává do stavby."]
[null,null,"Tento systém je prodáván pod jedním obchodním názvem ve skladbách vyplývajících z všeobecné definice výrobku."]
[]
[null,null,"Definice výrobku",null,"Součásti",null,"Spotřeba (kg/m2)","Tloušťka (mm)"]
[]
[null,null,"Částečně nebo plně lepený ETICS s doplňkovým mechanickým kotvením (minimální plocha lepení 40% povrchu desky EPS).  "]
[null,null,"Národní prováděcí předpisy musí být brány v úvahu."]
[null,null,"Izolační vrstva – IV   a související způsob upevnění","Lepicí hmota","MAMUT Flex T",null,"3,0 - 5,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,7mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Izolační výrobek","Desky z pěnového polystyrenu s příměsí  grafitových částic (EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100) a s dalšími sledovanými vlastnostmi uvedenými v tabulce č. 13 ETA 07/0153.     ",null,"-","50 - 180"]
[null,null,"Mechanicky kotvený ETICS s doplňkovým lepením (minimální plocha lepení 30% povrchu desky EPS).  "]
[null,null,"Národní prováděcí předpisy musí být brány v úvahu."]
[null,null,"Izolační vrstva – IV   a související způsob upevnění","Lepicí hmota","MAMUT Flex T",null,"3,0 - 5,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,7mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Izolační výrobek","s - Desky z pěnového polystyrenu s příměsí  grafitových částic (EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100) a s dalšími sledovanými vlastnostmi uvedenými v tabulce č. 13 ETA 07/0153.     ",null,"-","50 - 180"]
[null,null,null,"Mechanicky kotvící prvky ","ejotherm NT U","ETA-05/0009","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"ejotherm NTK U","ETA-07/0026","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"ejotherm ST U","ETA-02/0018","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"ejotherm STR U","ETA-04/0023","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"EJOT SDM – T plus","ETA-04/0064","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-KZ 60/8-La, ","ETA-05/0055","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-KZL 60/8-La, ","ETA-05/0055","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH 60/8-La,","ETA-05/0055","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-L 60/8-La","ETA-05/0055","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-S 60/8-La, Bravoll PTH-SL 60/8-La","ETA-08/0267","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-SX ","ETA-10/0028","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz 8 SV","ETA-06/0180","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz KS 8","ETA-04/0114","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz 8N","ETA-03/0019","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz 8NZ","ETA-03/0019","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termofix CF 8","ETA-07/0287","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz CN8","ETA-09/0394","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz 8 U","ETA-02/0019","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz 8 UZ","ETA-02/0019","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz PN 8","ETA-09/0171","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz LO 8","ETA-10/0460","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Hilti D 8-FV","ETA-07/0288","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Hilti XI-FV, ","ETA-03/0004","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové nastřelovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Hilti SDK-FV 8","ETA-07/0302","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Hilti SX-FV","ETA-03/0005","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky - jednokrok"]
[null,null,null,null,"Hilti SD-FV 8","ETA-03/0028","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KEW TSD 8","ETA-04/0030","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KEW TSBD 8","ETA-08/0314","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KEW TSD-V8","ETA-08/0315","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Talířová hmoždinka TTH 10/60-La","ETA-09/0318","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"TFIX-8M","ETA-07/0336","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KOELNER KI-10, KI-10M","ETA-07/0291","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,"Základní vrstva – ZV","Malta základní vrstvy – armovací hmota","MAMUT Flex T",null,"4,0 (kg/m²) suché směsi",3]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,7mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Výztuž","Skleněná síťovina pro ETICS "]
[null,null,null,null,"VERTEX R 131 A101 (rozměry mřížky 3,5 x 3,5 mm)"]
[]
[null,null,"Povrchová úprava – PÚ","Penetrační nátěr","MAMUT Kontakt",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: umělopryskyřičná disperze, minerální přísady"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT "]
[null,null,null,null,"MAMUT Kontakt mozaika ",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: umělopryskyřičná disperze, minerální přísady"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT mozaika"]
[null,null,null,null,"Minerální omítky (použity vždy s ochranným nátěrem MAMUT Color EG)"]
[]
[null,null,null,"Konečná povrchová úprava","MAMUT ip 44 ",null,"2,5 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"minerální omítka zatíraná - max.zrno 1,5; 2,0; 3,0mm)"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,23-0,3l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: bílý vápenný hydrát, bílý cement, kamenivo, anorganické stálobarevné pigmenty, speciální přísady"]
[null,null,null,null,"MAMUT ip 42 ",null,"2,7 – 3,9 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"minerální omítka rýhovaná  - max.zrno 2,0; 3,0mm)"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,23-0,3l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku:bílý vápenný hydrát, bílý cement, kamenivo, anorganické stálobarevné pigmenty, speciální přísady"]
[null,null,null,null,"MAMUT Spektrum Z ",null,"2,5 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"MAMUT Spektrum R ",null,"2,4 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát Z ",null,"2,5 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát R ",null,"2,4 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon Z",null,"2,5 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon R ",null,"2,4 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"MAMUT Mozaika ",null,"4,5 (kg/m²) "]
[null,null,null,null,"akrylátová omítka -max. zrno 2,0"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,"Povrchová úprava – PÚ","Ochranný nátěr (pro minerální povrchové úpravy vždy, pro ostatní povrchové úpravy se nepoužívá)","MAMUT Color EG",null,"0,2 -0,3 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Egalizační nátěr"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: bezrozpouštědlový vodní nátěr na bázi umělopryskyřičné disperze a minerálních přísad"]
[null,null,null,null,"Použití: nátěr minerálních omítek MAMUT ip44 a MAMUT ip42 zajišťující sjednocení barevnosti"]
[null,null,null,"Příslušenství","Odpovídá popisu dle § 3.2.2.5 ETAG 004 na zodpovědnosti držitele ETA."]
[]
[null,null,"Zamýšlené použití:"]
[null,null,"Tento ETICS MAMUT-THERM Ps se uplatňuje na venkovních stěnách budov. Tyto stěny jsou vytvořeny zděním   (z cihel, bloků, kamene…) nebo z betonu (monolitického nebo z prefabrikovaných panelů) s třídou reakce na oheň A1 nebo A2-s2,d0 dle EN 13501-1 nebo A1 dle doplňujícího EC 96/603/EC. ETICS je navrhován tak, aby dodával stěnám odpovídající tepelnou izolaci.\nETICS je tvořen nenosnými konstrukčními součástmi. Nepřispívá ke stabilitě stěn, na něž se uplatňuje, ale přispívá k celkové odolnosti zvýšenou ochranou před vlivy povětrnosti.\nETICS může být uplatněn na nové nebo již existující svislé stěny. Může být také uplatněn na vodorovné nebo nakloněné roviny, které nejsou vystaveny srážkám.\nÚčelem ETICS není zajišťování neprodyšnosti budovy.\nVýběr způsobu připevňování a návrh konkrétní skladby závisí na vlastnostech podkladu, který může vyžadovat úpravu (viz čl. 7.2.1.ETAG 004) a musí být v souladu s národními předpisy.\nUstanovení tohoto Evropského technického schválení vycházejí z předpokladu životnosti 25 roků dotčeného ETICS, za předpokladu jeho řádného užívání a údržby. Uvedený údaj životnosti však nelze považovat za záruku výrobce nebo schvalovacího orgánu, neboť slouží jen jako prostředek k volbě vhodných produktů s ohledem na očekávanou ekonomicky přiměřenou životnost díla.\n"]

{"sheet":"M-T Pu","index":9,"n_rows":135,"n_cols":8,"rows_kept":135,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[110,7,114,7],[111,4,111,5],[112,4,112,5],[113,4,113,5],[114,4,114,5],[99,7,104,7],[110,6,114,6],[100,4,100,5],[81,5,82,5],[81,6,82,6],[83,5,84,5],[83,6,84,6],[85,5,86,5],[91,6,92,6],[89,5,90,5],[89,6,90,6],[91,5,92,5],[93,5,94,5],[93,6,94,6],[115,7,119,7],[125,7,129,7],[126,4,126,5],[127,4,127,5],[128,4,128,5],[59,6,60,6],[61,5,62,5],[61,6,62,6],[63,5,64,5],[85,6,86,6],[77,5,78,5],[77,6,78,6],[79,5,80,5],[79,6,80,6],[69,6,70,6],[71,5,72,5],[71,6,72,6],[75,5,76,5],[75,6,76,6],[73,5,74,5],[73,6,74,6],[87,5,88,5],[87,6,88,6],[95,7,98,7],[133,2,133,7],[13,2,17,2],[13,3,16,3],[13,4,13,5],[13,6,16,6],[13,7,16,7],[14,4,14,5],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[125,6,129,6],[129,4,129,5],[120,6,124,6],[120,7,124,7],[121,4,121,5],[122,4,122,5],[116,4,116,5],[117,4,117,5],[118,4,118,5],[119,4,119,5],[123,4,123,5],[110,3,129,3],[110,4,110,5],[115,4,115,5],[120,4,120,5],[124,4,124,5],[115,6,119,6],[105,2,129,2],[105,3,109,3],[105,4,105,5],[105,6,109,6],[106,4,106,5],[107,4,107,5],[108,4,108,5],[109,4,109,5],[125,4,125,5],[95,2,104,2],[95,3,98,3],[95,4,95,5],[95,6,98,6],[102,4,102,5],[103,4,103,5],[104,4,104,5],[99,3,104,3],[99,4,99,5],[99,6,104,6],[96,4,96,5],[97,4,97,5],[98,4,98,5],[101,4,101,5],[69,5,70,5],[49,5,50,5],[49,6,50,6],[63,6,64,6],[65,5,66,5],[65,6,66,6],[67,5,68,5],[67,6,68,6],[57,5,58,5],[57,6,58,6],[59,5,60,5],[7,2,7,7],[8,2,8,7],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[39,6,40,6],[24,4,24,5],[29,6,30,6],[31,5,32,5],[17,4,17,5],[25,6,26,6],[27,5,28,5],[33,6,34,6],[134,1,134,8],[18,8,19,8],[20,2,78,2],[20,3,23,3],[20,4,20,5],[20,6,23,6],[20,7,23,7],[21,4,21,5],[22,4,22,5],[23,4,23,5],[53,6,54,6],[55,5,56,5],[55,6,56,6],[51,5,52,5],[51,6,52,6],[47,5,48,5],[31,6,32,6],[27,6,28,6],[29,5,30,5],[25,3,78,3],[25,5,26,5],[33,5,34,5],[39,5,40,5],[53,5,54,5],[47,6,48,6],[41,6,42,6],[43,5,44,5],[43,6,44,6],[45,5,46,5],[45,6,46,6],[41,5,42,5],[35,6,36,6],[37,5,38,5],[37,6,38,6],[35,5,36,5]]}
[]
[]
[null,null,"Všeobecná definice výrobku ETICS MAMUT-THERM Pu a zamýšlené použití"]
[]
[null,null,"ETA 13/0395"]
[null,null,"Reakce na oheň Evropská třída dle EN 13501-1: B – s1, d0"]
[]
[null,null,"Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) MAMUT-THERM Pu, zvaný ETICS v dalším textu, je navržen a prováděn v souladu s návrhovými a montážními pokyny držitele ETA, uloženými v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha s.p. (TZÚS), pobočka České Budějovice. ETICS se skládá z následujících součástí, které jsou vyráběny držitelem ETA nebo jeho subdodavatelem, z těch se poté zabudovává do stavby."]
[null,null,"Tento systém je prodáván pod jedním obchodním názvem ve skladbách vyplývajících z všeobecné definice výrobku."]
[]
[null,null,"Definice výrobku",null,"Součásti",null,"Spotřeba (kg/m2)","Tloušťka (mm)"]
[null,null,"Částečně nebo plně lepený ETICS s doplňkovým mechanickým kotvením (minimální plocha lepení 40% povrchu desky EPS).  "]
[null,null,"Národní prováděcí předpisy je nutno bránt v úvahu."]
[null,null,"Izolační vrstva – IV   a související způsob upevnění","Lepicí hmota","MAMUT Uni",null,"3,0 - 5,0 (kg/m²) suché směsi","max.10"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,24 l/kg"]
[null,null,null,null,"Složení: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,5 mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Izolační výrobek","Desky z pěnového polystyrenu (EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100) a s dalšími sledovanými vlastnostmi uvedenými v tabulce č. 14 ETA 13/0395. ",null,"-","50 - 300"]
[null,null,"Mechanicky připevňovaný ETICS s doplňkovým lepením (dle pokynů držitele ETA musí tvořit minimální plocha lepení 40 % povrchu). "]
[null,null,"Národní prováděcí předpisy je nutno bránt v úvahu."]
[null,null,"Izolační vrstva – IV   a související způsob upevnění","Lepicí hmota","MAMUT Uni",null,"3,0 - 5,0 suché směsi","max.10"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,24 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,5mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Izolační výrobek","Desky z pěnového polystyrenu (EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100) a s dalšími sledovanými vlastnostmi uvedenými v tabulce č. 14 ETA 13/0395. ",null,"-","50 - 300"]
[null,null,null,"Mechanicky kotvící prvky ","ejotherm NT U","ETA-05/0009","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"ejotherm STR U","ETA-04/0023","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"ejotherm STR U 2G","ETA-04/0023","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"ejotherm NTK U","ETA-07/0026","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Ejot H1 eco","ETA-11/0192","dle PD"]
[null,null,null,null,"plastové natloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH 60/8-La, ","ETA-06/0055","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-KZ 60/8-La, ","ETA-06/0055","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-S 60/8-La","ETA-08/0267","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-SX ","ETA-10/0028","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer TERMOZ 8 SV","ETA-06/0180","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer TERMOZ 8N","ETA-03/0019","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer TERMOZ CF 8","ETA-07/0287","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer TERMOZ CN8","ETA-09/0394","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer TERMOZ 8 U","ETA-02/0019","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer TERMOZ 8 UZ","ETA-02/0019","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer TERMOZ PN 8","ETA-09/0171","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Hilti D8-FV","ETA-07/0288","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Hilti XI-FV, ","ETA-03/0004","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové nastřelovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Hilti SX-FV","ETA-03/0005","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové jednokroková hmoždinky "]
[null,null,null,null,"Hilti SD-FV 8","ETA-03/0028","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Hilti SDK-FV 8","ETA-07/0302","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KEW TSD 8","ETA-04/0030","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KEW TSBD 8","ETA-08/0314","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KEW TSD-V","ETA-08/0315","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"TTH 10/60","ETA-09/0318","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KOELNER TFIX-8M","ETA-07/0336","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KOELNER Kl-10, Kl-10M","ETA-07/0291","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KOELNER KI-10N, KI-10NS","ETA-07/0221","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Koelner TFIX-8S a TFIX-8ST","ETA-11/0144","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET LFN 10, LFM 10","ETA-06/0105","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET LFN 8, LFM 8","ETA-06/0080","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET LTX 10, LMX 10","ETA-08/0172","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET LTX 8, LMX 8","ETA-09/0001","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"FIXPLUG ø 8, FIXPLUG ø 10 ","ETA-11/0144","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKTHERM ø 8","ETA-11/0232","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,"Základní vrstva – ZV","Malta základní vrstvy – armovací hmota","MAMUT Uni",null,"4,0 suché směsi",3]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,24 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,5mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Výztuž","Sklovláknitá tkanina pro ETICS ",null,"1,1-1,2 m²/m²","-"]
[null,null,null,null,"R 117 A101"]
[null,null,null,null,"R 131 A101 "]
[null,null,null,null,"OMFA 117S"]
[null,null,null,null,"OMFA 122"]
[null,null,null,null,"Valmiera SSA-1363-SM , 165 g/m² - pouze pro MAMUT Uni"]
[null,null,"Povrchová úprava – PÚ","Penetrační nátěr","MAMUT Kontakt Uni",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: ředit 20% vody"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: akrylátová disperze, titandioxid, křemičitý písek, pigmenty, aditiva a změkčovadla"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro umělopryskyřičné a silikonové konečné povrchové úpravy MAMUT Spektrum Uni a MAMUT Silikon Uni"]
[null,null,null,"Konečná povrchová úprava","MAMUT Spektrum Uni Z ",null,"dle ETA-13/0395","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová zatíraná omítka - dle ETA-13/0395"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: ředit maximálně 5% vody"]
[null,null,null,null,"Složení: draselné vodní sklo, minerální plniva, pigmenty, aditiva a protiplísňové přísady"]
[null,null,null,null,"MAMUT Spektrum Uni R ",null,"dle ETA-13/0395","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová rýhovaná omítka - dle ETA-13/0395"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: ředit maximálně 5% vody"]
[null,null,null,null,"Složení: akrylátová disperze, titandioxid, křemičitý písek, pigmenty, aditiva a změkčovadla"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon Uni Z",null,"dle ETA-13/0395","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová zatíraná omítka - dle ETA-13/0395"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: ředit maximálně 5% vody"]
[null,null,null,null,"Složení: silikonová disperze, titandioxid, křemičitý písek, UV-stabilní pigmenty, aditiva a změkčovadla"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon Uni R ",null,"dle ETA-13/0395","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová rýhovaná omítka - dle ETA-13/0395"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: ředit maximálně 5% vody"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,"Příslušenství","Specifikované v odstavci § 3.2.2.5 ETAG 004 na zodpovědnosti držitele ETA."]
[]
[null,null,"Zamýšlené použití:"]
[null,null,"Tento ETICS MAMUT-THERM Pu se uplatňuje na venkovních stěnách budov. Tyto stěny jsou vytvořeny zděním   (z cihel, bloků, kamene…) nebo z betonu (monolitického nebo z prefabrikovaných panelů) s třídou reakce na oheň A1 nebo A2-s2,d0 dle EN 13501-1 nebo A1 dle doplňujícího EC 96/603/EC. ETICS je navrhován tak, aby dodával stěnám odpovídající tepelnou izolaci.\nETICS musí být navržen a proveden podle pokynů držitele schválení (ETA) pro jejich projektování a montáž. Systém se skládá ze součástí, které vyrábí držitel schválení (ETA) nebo jejich dodavatel. Držitel schválení (ETA) je finálně zodpovědný za systém. Všechny součásti systému musejí být specifikovány držitelem schválení (ETA).\nETICS je vyroben jako nenosný stavební prvek. Nepůsobí přímo ke zvýšení stability zdi, na níž je aplikován, není určen pro zajištění vzduchotěsnosti stavební konstrukce, ale působí ke zvýšení odolnosti proti vlivům počasí. Musí zajišťovat minimální tepelný odpor přes 1,0 m2K/W.\nETICS může být použit jak na nových, tak i na stávajících (rekonstruovaných) vertikálních zdech. Může být také použit na horizontálních nebo nakloněných površích, které nejsou vystaveny dešťovým srážkám.\nÚčelem ETICS není zajišťování neprodyšnosti budovy.\nZpůsob upevnění, návrh konkrétní skladby a vlastní provádění na stávající obvodovou stěnu závisí na vlastnostech podkladu a konkrétních okrajových podmínkách budovy. Musí být vzaty v úvahu požadavky kap. 4. a 7. (viz ETAG č. 004, vydání říjen 2011) a musí být proveden ve shodě s národními požadavky.\nUstanovení tohoto Evropského technického schválení vycházejí z předpokladu životnosti 25 roků dotčeného ETICS, za předpokladu jeho řádného užívání a údržby. Uvedený údaj životnosti však nelze považovat za záruku výrobce nebo schvalovacího orgánu, neboť slouží jen jako prostředek k volbě vhodných produktů s ohledem na očekávanou ekonomicky přiměřenou životnost díla.\n"]
[null,"Dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění, zejména pak Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.v platném znění, jsou tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) stanovenými výrobky.\nZ pohledu výše uvedeného zákona ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že ETICS je brán jako výrobek a jako takový musí být nejprve odzkoušen v akreditovaných zkušebnách a certifikován. \nOdpovědnost podle příslušných předpisů pro stavební výrobky nese společnost MAMUT-THERM s.r.o. za ty specifikované ETICS, které sama, jako sestavy součástí, uvádí na trh.\nKaždý ETICS je jednoznačně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu komponentů, které na sebe vzájemně navazují. \nZáměnou komponentů, nedodržením skladby nebo nedodržením technologického postupu ETICS k odborné montáži, určených výrobcem, je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již přestává být stanoveným a tedy certifikovaným výrobkem."]

{"sheet":"M-T C","index":10,"n_rows":235,"n_cols":8,"rows_kept":235,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[223,4,223,5],[200,6,203,6],[200,7,203,7],[204,6,207,6],[204,7,207,7],[208,6,211,6],[208,7,211,7],[212,6,215,6],[212,7,215,7],[216,6,219,6],[216,7,219,7],[220,6,223,6],[220,7,223,7],[214,4,214,5],[215,4,215,5],[216,4,216,5],[217,4,217,5],[218,4,218,5],[219,4,219,5],[220,4,220,5],[221,4,221,5],[222,4,222,5],[205,4,205,5],[206,4,206,5],[207,4,207,5],[208,4,208,5],[209,4,209,5],[210,4,210,5],[211,4,211,5],[212,4,212,5],[213,4,213,5],[96,5,97,5],[96,6,97,6],[167,4,167,5],[110,5,111,5],[134,6,135,6],[102,5,103,5],[110,6,111,6],[112,5,113,5],[112,6,113,6],[114,5,115,5],[114,6,115,6],[116,5,117,5],[116,6,117,6],[118,5,119,5],[118,6,119,6],[120,5,121,5],[120,6,121,6],[78,5,79,5],[78,6,79,6],[80,5,81,5],[80,6,81,6],[72,6,73,6],[74,6,75,6],[232,2,232,7],[171,4,171,5],[143,2,227,2],[224,4,224,5],[224,6,227,6],[225,4,225,5],[226,4,226,5],[227,4,227,5],[196,4,196,5],[196,6,199,6],[188,4,188,5],[188,6,191,6],[196,7,199,7],[197,4,197,5],[198,4,198,5],[199,4,199,5],[229,2,229,7],[168,3,227,3],[176,7,179,7],[177,4,177,5],[178,4,178,5],[179,4,179,5],[168,6,171,6],[188,7,191,7],[189,4,189,5],[180,6,183,6],[180,7,183,7],[181,4,181,5],[182,4,182,5],[183,4,183,5],[191,4,191,5],[184,4,184,5],[184,6,187,6],[190,4,190,5],[168,7,171,7],[172,7,175,7],[228,4,228,6],[200,4,200,5],[201,4,201,5],[202,4,202,5],[203,4,203,5],[204,4,204,5],[148,4,148,5],[149,4,149,5],[150,4,150,5],[151,4,151,5],[165,4,165,5],[166,4,166,5],[192,4,192,5],[192,6,195,6],[176,4,176,5],[168,4,168,5],[176,6,179,6],[169,4,169,5],[172,6,175,6],[173,4,173,5],[174,4,174,5],[175,4,175,5],[170,4,170,5],[172,4,172,5],[192,7,195,7],[193,4,193,5],[194,4,194,5],[195,4,195,5],[186,4,186,5],[180,4,180,5],[184,7,187,7],[185,4,185,5],[187,4,187,5],[143,3,167,3],[143,4,143,5],[146,4,146,5],[144,4,144,5],[163,4,163,5],[132,5,133,5],[164,4,164,5],[130,5,131,5],[152,4,152,5],[153,4,153,5],[154,4,154,5],[155,4,155,5],[156,4,156,5],[157,4,157,5],[158,4,158,5],[159,4,159,5],[160,4,160,5],[161,4,161,5],[162,4,162,5],[134,5,135,5],[145,4,145,5],[147,4,147,5],[122,5,123,5],[122,6,123,6],[124,5,125,5],[124,6,125,6],[104,6,105,6],[132,6,133,6],[106,5,107,5],[106,6,107,6],[108,5,109,5],[108,6,109,6],[130,6,131,6],[140,7,142,7],[141,4,141,5],[142,4,142,5],[74,5,75,5],[86,5,87,5],[92,6,93,6],[94,5,95,5],[94,6,95,6],[136,7,139,7],[137,4,137,5],[138,4,138,5],[139,4,139,5],[76,5,77,5],[76,6,77,6],[82,5,83,5],[82,6,83,6],[84,5,85,5],[84,6,85,6],[140,4,140,5],[140,6,142,6],[126,5,127,5],[126,6,127,6],[128,5,129,5],[128,6,129,6],[136,2,142,2],[136,3,139,3],[136,4,136,5],[136,6,139,6],[140,3,142,3],[90,5,91,5],[90,6,91,6],[92,5,93,5],[21,2,105,2],[21,3,24,3],[88,5,89,5],[88,6,89,6],[62,6,63,6],[68,6,69,6],[50,5,51,5],[42,5,43,5],[42,6,43,6],[44,5,45,5],[44,6,45,6],[48,6,49,6],[98,5,99,5],[98,6,99,6],[100,5,101,5],[100,6,101,6],[30,3,105,3],[7,2,7,7],[8,2,8,7],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[17,4,17,5],[104,5,105,5],[36,5,37,5],[36,6,37,6],[52,6,53,6],[52,5,53,5],[86,6,87,6],[30,5,31,5],[30,6,31,6],[34,5,35,5],[34,6,35,6],[68,5,69,5],[70,5,71,5],[70,6,71,6],[72,5,73,5],[60,5,61,5],[60,6,61,6],[48,5,49,5],[102,6,103,6],[234,1,234,8],[12,8,13,8],[14,2,18,2],[14,8,17,8],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[14,3,17,3],[14,4,14,5],[14,6,17,6],[58,5,59,5],[23,4,23,5],[24,4,24,5],[25,3,28,3],[46,5,47,5],[46,6,47,6],[32,5,33,5],[32,6,33,6],[29,4,29,5],[25,4,25,5],[25,6,28,6],[25,7,28,7],[14,7,17,7],[18,4,18,5],[21,4,21,5],[66,5,67,5],[66,6,67,6],[62,5,63,5],[19,8,20,8],[25,8,28,8],[26,4,26,5],[27,4,27,5],[28,4,28,5],[58,6,59,6],[21,6,24,6],[21,7,24,7],[22,4,22,5],[38,5,39,5],[38,6,39,6],[40,5,41,5],[40,6,41,6],[54,5,55,5],[54,6,55,6],[56,5,57,5],[56,6,57,6],[64,5,65,5],[64,6,65,6],[50,6,51,6]]}
[]
[]
[null,null,"Všeobecná definice výrobku ETICS MAMUT-THERM C a zamýšlené použití"]
[]
[null,null,"STO 020-033838 ze dne 2. 10.2015 "]
[null,null,"Reakce na oheň Evropská třída dle EN 13501-1: B – s1, d0 *)"]
[]
[null,null,"Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) MAMUT-THERM C, zvaný ETICS v dalším textu, je navržen a prováděn v souladu s návrhovými a montážními pokyny držitele STO, uloženými v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha s.p. (TZÚS), pobočka Brno. ETICS se skládá z následujících součástí, které jsou vyráběny držitelem STO nebo jeho subdodavatelem, z těch se poté zabudovává do stavby."]
[null,null,"Tento systém je prodáván pod jedním obchodním názvem ve skladbách vyplývajících z všeobecné definice výrobku."]
[]
[null,null,"Definice výrobku",null,"Součásti",null,"Spotřeba (kg/m2)","Tloušťka (mm)"]
[]
[null,null,"Částečně nebo plně lepený ETICS s doplňkovým mechanickým kotvením (minimální plocha lepení 40% povrchu desky EPS).  "]
[null,null,"Národní prováděcí předpisy musí být brány v úvahu."]
[null,null,null,"Lepicí hmota","MAMUT Multi",null,"3,0 - 5,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přídavek vody 0,20 l/kg "]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6 mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Izolační výrobek","Desky z pěnového polystyrenu (EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100, ) dle ČSN EN 13163 ed.2 a s dalšími sledovanými vlastnostmi (T1;L2;W2;S2;P3;DS(70;-)1;MU40-T50)",null,"-","50 - není omezeno"]
[null,null,"Mechanicky kotvený ETICS s doplňkovým lepením (minimální plocha lepení 30% povrchu desky EPS).  "]
[null,null,"Národní prováděcí předpisy musí být brány v úvahu."]
[null,null,"Izolační vrstva – IV   a související způsob upevnění","Lepicí hmota","MAMUT Flex T",null,"3,0 - 5,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,7mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Lepicí hmota","MAMUT Multi",null,"3,0 - 5,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přídavek vody 0,20 l/kg "]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6 mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Izolační výrobek","Desky z pěnového polystyrenu (EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100, ) dle ČSN EN 13163 ed.2 a s dalšími sledovanými vlastnostmi (T1;L2;W2;S2;P3;DS(70;-)1;MU40-T50)",null,"-","50 - není omezeno"]
[null,null,null,"Mechanicky kotvící prvky ","ejotherm NT U","ETA-05/0009","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"ejotherm STR U","ETA-04/0023","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"ejotherm STR U 2G","ETA-04/0023","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"EJOT  H1 eco","ETA-11/0192","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"EJOT  H3","ETA-14/0130","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"EJOT  H4 eco","ETA-11/0192","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"EJOT SDM – T plus","ETA-04/0064","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-KZ ","ETA-05/0055","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-KZL 60/8-La, ","ETA-05/0055","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH ","ETA-05/0055","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-S ","ETA-08/0267","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-SX ","ETA-10/0028","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH X ","ETA-13/0951","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH EX ","ETA-13/0951","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz 8 SV","ETA-06/0180","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz KS 8","ETA-04/0114","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz 8N","ETA-03/0019","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz 8NZ","ETA-03/0019","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termofix CF 8","ETA-07/0287","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz CN 8","ETA-09/0394","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz 8 U","ETA-02/0019","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz 8 UZ","ETA-02/0019","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz PN 8","ETA-09/0171","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz LO 8","ETA-10/0460","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz CS 8","ETA-14/0372","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz SV II ekotwist","ETA-12/0208","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Hilti D 8-FV","ETA-07/0288","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Hilti SDK-FV 8","ETA-07/0302","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Hilti SX-FV","ETA-03/0005","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky - jednokrok"]
[null,null,null,null,"Hilti SD-FV 8","ETA-03/0028","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KEW TSD 8","ETA-04/0030","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KEW TSBD 8","ETA-08/0314","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KEW TSD-V","ETA-08/0315","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KEW TSDL-V","ETA-12/0148","dle PD"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"TTH 10/60-La","ETA-09/0318","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KOELNER TFIX-8M","ETA-07/0336","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KOELNER KI-10","ETA-07/0291","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KOELNER KI-10M","ETA-07/0291","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KOELNER TFIX-8S","ETA-11/0144","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KOELNER TFIX-8ST","ETA-11/0144","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KOELNER TFIX-8P","ETA-13/0845","dle PD"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KOELNER KI-10N","ETA-07/0221","dle PD"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KOELNER KI-10NS","ETA-07/0221","dle PD"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET eco drive","ETA-13/0107","dle PD"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET eco drive S","ETA-13/0107","dle PD"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET eco drive W","ETA-13/0107","dle PD"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET WKTHERM S","ETA 13/0724","dle PD"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET LFNØ10; LFMØ10","ETA 06/0105","dle PD"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET LFNØ8; LFMØ8","ETA 06/0080","dle PD"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET LTXØ10; LMXØ10","ETA 08/0172","dle PD"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET WKTHERM","ETA-11/0232","dle PD"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET FIXPLUG 8","ETA-11/0231","dle PD"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET FIXPLUG 10","ETA-11/0231","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,"Základní vrstva – ZV","Malta základní vrstvy – armovací hmota","MAMUT Multi",null,"3,0 - 5,0 (kg/m²) suché směsi","3 - 4"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,7mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Výztuž","Skleněná síťovina pro ETICS ",null,"1,1 - 1,2 m²/m²","-"]
[null,null,null,null,"VERTEX R 131 A101 (rozměry mřížky 3,5 x 3,5 mm)"]
[]
[null,null,"Povrchová úprava – PÚ","Penetrační nátěr","MAMUT Kontakt",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: organické pojivo, minerální přísady, voda"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro umělopryskyřičné a silikonové konečné úpravy MAMUT … Z/R"]
[null,null,null,null,"MAMUT Kontakt VSP"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: umělopryskyřičná disperze, minerální přísady"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné úpravy MAMUT Spektrum VZ/VR"]
[null,null,null,null,"MAMUT Kontakt VSICA"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: draselné vodní sklo, minerální přísady, voda"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné úpravy MAMUT Silikát VZ/VR"]
[null,null,null,null,"MAMUT Kontakt VSIL"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: organické pojivo, minerální přísady, voda"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné úpravy MAMUT Silikon VZ/VR"]
[null,null,null,null,"MAMUT Kontakt mozaika ",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: umělopryskyřičná disperze, minerální přísady"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro mozaikové  dekorativní omítky MAMUT"]
[null,null,null,"Konečná povrchová úprava","MAMUT Spektrum uni Z 1,5",null,"2,4  (kg/m²) ","1,5mm"]
[null,null,null,null,"akrylátová zatíraná omítka"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"MAMUT Spektrum uni R 2,0",null,"2,5  (kg/m²) ","2 mm"]
[null,null,null,null,"akrylátová rýhovaná omítka -max. zrno 2,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"MAMUT Spektrum Z ",null,"2,5 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"MAMUT Spektrum R ",null,"2,4 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon AS Z",null,"2,5 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon AS R ",null,"2,4 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon Z",null,"2,5 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon R ",null,"2,4 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"MAMUT Spektrum VZ ",null,"1,7 – 4,0 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"umělopryskyřičná zatíraná omítka -max. zrno 1,0;1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"MAMUT Spektrum VR ",null,"2,4 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"umělopryskyřičná rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát VZ ",null,"1,7 – 4,0 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová zatíraná omítka -max. zrno 1,0;1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát VR ",null,"2,4 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon VZ ",null,"1,7 – 4,0 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová zatíraná omítka -max. zrno 1,0;1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové kopolymerové emulze"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon VR ",null,"2,4 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové kopolymerové emulze"]
[null,null,null,null,"MAMUT Mozaika ",null,"4,5 (kg/m²) ","2,5 mm"]
[null,null,null,null,"akrylátová omítka -max. zrno 2,0"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,"Příslušenství",null,"Vlastnosti příslušenství jsou garantovány na zodpovědnosti výrobce ETICS"]
[null,null,"*)  platí pro kombinace uvedené v tab. č.5 STO 020-033838.  "]
[]
[null,null,"Zamýšlené použití:"]
[null,null,"Tento ETICS MAMUT-THERM C se uplatňuje na venkovních stěnách budov. Tyto stěny jsou vytvořeny zděním   (z cihel, bloků, kamene…) nebo z betonu (monolitického nebo z prefabrikovaných panelů) s třídou reakce na oheň A1 nebo A2-s2,d0 dle EN 13501-1. ETICS je navrhován tak, aby dodával stěnám odpovídající tepelnou izolaci.\nETICS musí být navržen a proveden podle pokynů pro jejich projektování a montáž. Při aplikaci tohoto ETICS je nutné postupovat dle projektové dokumentace, která musí být pro každý konkrétní objekt zpracována v konkrétní skladbě. Nutnou součástí projektu je řešení nosné způsobilosti kotvení, řešení tepelně technických vlastností včetně řešení kondenzace vodní páry - posouzení stavu konstrukce jako celku dle ČSN 73 0540 a požární zpráva.\nETICS je vyroben jako nenosný stavební prvek. Nepůsobí přímo ke zvýšení stability zdi, na níž je aplikován, není určen pro zajištění vzduchotěsnosti stavební konstrukce, ale působí ke zvýšení odolnosti proti vlivům počasí. Musí zajišťovat minimální tepelný odpor přes 1,0 m².K/W.\nETICS může být použit jak na nových, tak i na stávajících (rekonstruovaných) vertikálních zdech. Může být také použit na horizontálních nebo nakloněných površích, které nejsou vystaveny dešťovým srážkám.\nÚčelem ETICS není zajišťování neprodyšnosti budovy.\nSkladba uvedená definici výrobku je v souladu s STO č. 020-033838, vydaného TZUS Praha s.p., pobočka Brno dne 2.10.2015 vychází z předpokladu životnosti 25 roků dotčeného ETICS, za předpokladu jeho řádného užívání a údržby. Uvedený údaj životnosti však nelze považovat za záruku výrobce nebo schvalovacího orgánu, neboť slouží jen jako prostředek k volbě vhodných produktů s ohledem na očekávanou ekonomicky přiměřenou životnost díla.\nVýrobek je zatříděn do přílohy č. 2 nařízení vlády 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády 312/2005 Sb., skupina 5.10. "]
[]
[null,"Dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění, zejména pak Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.v platném znění, jsou tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) stanovenými výrobky.\nZ pohledu výše uvedeného zákona ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že ETICS je brán jako výrobek a jako takový musí být nejprve odzkoušen v akreditovaných zkušebnách a certifikován. \nOdpovědnost podle příslušných předpisů pro stavební výrobky nese společnost MAMUT-THERM s.r.o. za ty specifikované ETICS, které sama, jako sestavy součástí, uvádí na trh.\nKaždý ETICS je jednoznačně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu komponentů, které na sebe vzájemně navazují. \nZáměnou komponentů, nedodržením skladby nebo nedodržením technologického postupu ETICS k odborné montáži, určených výrobcem, je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již přestává být stanoveným a tedy certifikovaným výrobkem."]

{"sheet":"M-T Ma2014","index":11,"n_rows":77,"n_cols":8,"rows_kept":77,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[18,3,21,3],[7,2,7,7],[8,2,8,7],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[14,3,17,3],[19,4,19,5],[20,4,20,5],[21,4,21,5],[34,5,35,5],[42,5,43,5],[12,8,13,8],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[17,4,17,5],[18,4,18,5],[14,4,14,5],[14,7,17,7],[14,6,17,6],[28,6,29,6],[30,5,31,5],[30,6,31,6],[32,5,33,5],[32,6,33,6],[52,2,58,2],[52,3,55,3],[52,4,52,5],[52,6,55,6],[14,2,51,2],[40,5,41,5],[38,5,39,5],[38,6,39,6],[34,6,35,6],[48,5,49,5],[48,6,49,6],[36,5,37,5],[36,6,37,6],[42,6,43,6],[44,5,45,5],[50,5,51,5],[44,6,45,6],[46,5,47,5],[46,6,47,6],[56,3,58,3],[56,4,56,5],[56,6,58,6],[22,3,51,3],[22,5,23,5],[22,6,23,6],[24,5,25,5],[24,6,25,6],[26,5,27,5],[26,6,27,6],[28,5,29,5],[50,6,51,6],[40,6,41,6],[52,7,55,7],[53,4,53,5],[54,4,54,5],[55,4,55,5],[71,4,71,5],[70,4,70,5],[63,4,63,5],[69,4,69,5],[56,7,58,7],[57,4,57,5],[58,4,58,5],[62,4,62,5],[64,4,64,5],[59,4,59,5],[60,4,60,5],[61,4,61,5],[76,1,76,8],[75,2,75,7],[64,6,67,6],[64,7,67,7],[65,4,65,5],[66,4,66,5],[67,4,67,5],[64,3,71,3],[68,4,68,5],[68,6,71,6],[68,7,71,7],[59,2,71,2],[59,3,63,3]]}
[]
[]
[null,null,"Všeobecná definice výrobku ETICS MAMUT-THERM Ma a zamýšlené použití"]
[]
[null,null,"ETA 17/0386 "]
[null,null,"Reakce na oheň Evropská třída dle EN 13501-1: A2 – s1, d0"]
[]
[null,null,"Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) MAMUT-THERM Ma, zvaný ETICS v dalším textu, je navržen a prováděn v souladu s návrhovými a montážními pokyny držitele ETA, uloženými v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha s.p. (TZÚS), pobočka České Budějovice. ETICS se skládá z následujících součástí, které jsou vyráběny držitelem ETA nebo jeho subdodavatelem, z těch se poté zabudovává do stavby."]
[null,null,"Tento systém je prodáván pod jedním obchodním názvem ve skladbách vyplývajících z všeobecné definice výrobku."]
[]
[null,null,"Definice výrobku",null,"Součásti",null,"Spotřeba (kg/m2)","Tloušťka (mm)"]
[]
[null,null,"Mechanicky připevňovaný ETICS s doplňkovým lepením (minimální plocha lepení 30% povrchu desky MW).  "]
[null,null,"Národní prováděcí předpisy musí být brány v úvahu."]
[null,null,"Izolační vrstva – IV   a související způsob upevnění","Lepicí hmota","MAMUT Flex T",null,"3,0 - 5,0 suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,7mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Izolační výrobek","tuhá tepelně izolační deska kvalitativní třídy A dle TP CZB 05/2007\n"]
[null,null,null,null,"FASROCK (výrobce Rockwool a.s.)\nMW-EM 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1\n",null,"-","60 - 180"]
[null,null,null,null,"NOBASIL FKD (výrobce Knauf Insulation s.r.o.)\nMW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU3,5\n",null,"-","60 - 180"]
[null,null,null,null,"NOBASIL FKD S (výrobce Knauf Insulation s.r.o.)\nMW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU3,5",null,"-","60 - 180"]
[null,null,null,"Mechanicky kotvící prvky ","ejotherm NT U","ETA-05/0009","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"ejotherm STR U","ETA-04/0023","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"ejotherm STR U 2G","ETA-04/0023","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Ejot H1 eco","ETA-11/0192","dle PD"]
[null,null,null,null,"plastové natloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-KZ 60/8-La, ","ETA-06/0055","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-S 60/8-La","ETA-08/0267","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer TERMOZ 8 SV","ETA-06/0180","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer TERMOZ 8NZ","ETA-03/0019","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer TERMOZ CN 8","ETA-09/0394","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer TERMOZ 8U","ETA-02/0019","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer TERMOFIX CF 8","ETA-07/0287","dle PD"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KEW TSBD 8","ETA-08/0314","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KEW TSD-V","ETA-08/0315","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KEW TSD 8","ETA-04/0030","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KOELNER TFIX-8M","ETA-07/0336","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,"Základní vrstva – ZV","Malta základní vrstvy – armovací hmota","MAMUT Flex T",null,"4,0 suché směsi",3]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,7mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Výztuž","Skleněná síťovina pro ETICS "]
[null,null,null,null,"VERTEX R 131 A101 (rozměry mřížky 3,5 x 3,5 mm)"]
[]
[null,null,"Povrchová úprava – PÚ","Penetrační nátěr","MAMUT Kontakt",null,"0,20 l/m2","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: umělopryskyřičná disperze, minerální přísady"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT "]
[null,null,null,"Konečná povrchová úprava","MAMUT Silikon Z",null,"2,5 – 3,8 dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon R ",null,"2,4 – 3,7 dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,"Příslušenství","Odpovídá popisu dle § 3.2.2.5 ETAG 004 na zodpovědnosti držitele ETA."]
[]
[null,null,"Zamýšlené použití:"]
[null,null,"Tento ETICS MAMUT-THERM Ma se uplatňuje na venkovních stěnách budov. Tyto stěny jsou vytvořeny zděním   (z cihel, bloků, kamene…) nebo z betonu (monolitického nebo z prefabrikovaných panelů) s třídou reakce na oheň A1 nebo A2-s2,d0 dle EN 13501-1 nebo A1 dle doplňujícího EC 96/603/EC. ETICS je navrhován tak, aby dodával stěnám odpovídající tepelnou izolaci.\nETICS musí být navržen a proveden podle pokynů držitele schválení (ETA) pro jejich projektování a montáž. Systém se skládá ze součástí, které vyrábí držitel schválení (ETA) nebo jejich dodavatel. Držitel schválení (ETA) je finálně zodpovědný za systém. Všechny součásti systému musejí být specifikovány držitelem schválení (ETA).\nETICS je vyroben jako nenosný stavební prvek. Nepůsobí přímo ke zvýšení stability zdi, na níž je aplikován, není určen pro zajištění vzduchotěsnosti stavební konstrukce, ale působí ke zvýšení odolnosti proti vlivům počasí. Musí zajišťovat minimální tepelný odpor přes 1,0 m².K/W.\nETICS může být použit jak na nových, tak i na stávajících (rekonstruovaných) vertikálních zdech. Může být také použit na horizontálních nebo nakloněných površích, které nejsou vystaveny dešťovým srážkám.\nÚčelem ETICS není zajišťování neprodyšnosti budovy.\nZpůsob upevnění, návrh konkrétní skladby a vlastní provádění na stávající obvodovou stěnu závisí na vlastnostech podkladu a konkrétních okrajových podmínkách budovy. Musí být vzaty v úvahu požadavky kap. 4. a 7. (viz ETAG č. 004, vydání říjen 2011) a musí být proveden ve shodě s národními požadavky.\nUstanovení tohoto Evropského technického schválení vycházejí z předpokladu životnosti 25 roků dotčeného ETICS, za předpokladu jeho řádného užívání a údržby. Uvedený údaj životnosti však nelze považovat za záruku výrobce nebo schvalovacího orgánu, neboť slouží jen jako prostředek k volbě vhodných produktů s ohledem na očekávanou ekonomicky přiměřenou životnost díla.\n"]
[null,"Dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění, zejména pak Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.v platném znění, jsou tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) stanovenými výrobky.\nZ pohledu výše uvedeného zákona ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že ETICS je brán jako výrobek a jako takový musí být nejprve odzkoušen v akreditovaných zkušebnách a certifikován. \nOdpovědnost podle příslušných předpisů pro stavební výrobky nese společnost MAMUT-THERM s.r.o. za ty specifikované ETICS, které sama, jako sestavy součástí, uvádí na trh.\nKaždý ETICS je jednoznačně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu komponentů, které na sebe vzájemně navazují. \nZáměnou komponentů, nedodržením skladby nebo nedodržením technologického postupu ETICS k odborné montáži, určených výrobcem, je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již přestává být stanoveným a tedy certifikovaným výrobkem."]

{"sheet":"M-T Ma","index":12,"n_rows":99,"n_cols":8,"rows_kept":99,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,8,13,8],[14,2,73,2],[14,3,17,3],[14,4,14,5],[14,6,17,6],[14,7,17,7],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[17,4,17,5],[18,3,21,3],[18,4,18,5],[21,4,21,5],[62,6,63,6],[64,5,65,5],[64,6,65,6],[66,5,67,5],[66,6,67,6],[68,5,69,5],[68,6,69,6],[26,6,27,6],[28,5,29,5],[28,6,29,6],[58,5,59,5],[58,6,59,6],[7,2,7,7],[8,2,8,7],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[42,5,43,5],[42,6,43,6],[44,5,45,5],[44,6,45,6],[46,5,47,5],[46,6,47,6],[30,6,31,6],[32,5,33,5],[32,6,33,6],[38,5,39,5],[38,6,39,6],[40,5,41,5],[40,6,41,6],[30,5,31,5],[22,5,23,5],[22,6,23,6],[22,3,73,3],[24,5,25,5],[24,6,25,6],[26,5,27,5],[60,5,61,5],[60,6,61,6],[74,2,80,2],[74,3,77,3],[74,4,74,5],[74,6,77,6],[48,5,49,5],[48,6,49,6],[50,5,51,5],[50,6,51,6],[52,5,53,5],[52,6,53,6],[62,5,63,5],[74,7,77,7],[75,4,75,5],[76,4,76,5],[77,4,77,5],[78,3,80,3],[78,4,78,5],[78,6,80,6],[78,7,80,7],[79,4,79,5],[80,4,80,5],[81,2,93,2],[81,3,85,3],[81,4,81,5],[82,4,82,5],[83,4,83,5],[84,4,84,5],[85,4,85,5],[86,3,93,3],[86,4,86,5],[93,4,93,5],[97,2,97,7],[98,1,98,8],[34,5,35,5],[34,6,35,6],[36,5,37,5],[36,6,37,6],[54,5,55,5],[54,6,55,6],[56,5,57,5],[56,6,57,6],[86,6,89,6],[86,7,89,7],[87,4,87,5],[88,4,88,5],[89,4,89,5],[90,4,90,5],[90,6,93,6],[90,7,93,7],[70,5,71,5],[70,6,71,6],[72,5,73,5],[72,6,73,6],[91,4,91,5],[92,4,92,5]]}
[]
[]
[null,null,"Všeobecná definice výrobku ETICS MAMUT-THERM Ma a zamýšlené použití"]
[]
[null,null,"ETA 17/0386 "]
[null,null,"Reakce na oheň Evropská třída dle EN 13501-1: A2 – s1, d0"]
[]
[null,null,"Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) MAMUT-THERM Ma, zvaný ETICS v dalším textu, je navržen a prováděn v souladu s návrhovými a montážními pokyny držitele ETA, uloženými v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha s.p. (TZÚS), pobočka České Budějovice. ETICS se skládá z následujících součástí, které jsou vyráběny držitelem ETA nebo jeho subdodavatelem, z těch se poté zabudovává do stavby."]
[null,null,"Tento systém je prodáván pod jedním obchodním názvem ve skladbách vyplývajících z všeobecné definice výrobku."]
[]
[null,null,"Definice výrobku",null,"Součásti",null,"Spotřeba (kg/m2)","Tloušťka (mm)"]
[]
[null,null,"Mechanicky připevňovaný ETICS s doplňkovým lepením (minimální plocha lepení 30% povrchu desky MW).  "]
[null,null,"Národní prováděcí předpisy musí být brány v úvahu."]
[null,null,"Izolační vrstva – IV   a související způsob upevnění","Lepicí hmota","MAMUT Flex T",null,"3,0 - 5,0 suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,7mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Izolační výrobek","tuhá tepelně izolační deska kvalitativní třídy A dle TP CZB 05/2007\n"]
[null,null,null,null,"FASROCK (výrobce Rockwool a.s.)",null,"-","60 - 500"]
[null,null,null,null,"NOBASIL FKD (výrobce Knauf Insulation s.r.o.)",null,"-","60 - 500"]
[null,null,null,null,"NOBASIL FKD S Thermal (výrobce Knauf Insulation s.r.o.)",null,"-","60 - 180"]
[null,null,null,"kotvicí hmoždinky","ejotherm STR U 2G","ETA-04/0023","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"ejotherm STR U 2G +VT 2G","ETA-04/0023","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky s rozšiř.talířkem pro zapuštěnou montáž"]
[null,null,null,null,"EJOT H1 eco","ETA-11/0192","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové natloukací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"BRAVOLL PTH-KZ 60/8 ","ETA-06/0055","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"BRAVOLL PTH-S ","ETA-08/0267","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"BRAVOLL PTH-S + ZT 100","ETA-08/0267","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky s rozšiř.talířkem pro zapuštěnou montáž"]
[null,null,null,null,"BRAVOLL PTH-SX ","ETA-10/0028","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovcí hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"BRAVOLL PTH-X","ETA-13/0951","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"BRAVOLL PTH-EX","ETA-13/0951","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"fischer TERMOFIX CF 8","ETA-07/0287","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"fischer termoz PN 8","ETA-09/0171","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz CN 8","ETA-09/0394","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"fischer TERMOZ 8 U","ETA-02/0019","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"fischer termoz CS 8","ETA-14/0372","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"fischer termoz CS 8 DT 110 V","ETA-14/0372","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky s rozšiř.talířkem pro zapuštěnou montáž"]
[null,null,null,null,"WKTHERM ø 8","ETA-11/0232","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"eco drive","ETA-13/0107","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky s rozšiř.talířkem pro zapuštěnou montáž"]
[null,null,null,null,"eco drive S","ETA-13/0107","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky s rozšiř.talířkem pro zapuštěnou montáž"]
[null,null,null,null,"WKTHERM S","ETA-13/0724","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"FIXPLUG ø 8 ","ETA-11/0231","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"FIXPLUG ø 10","ETA-11/0231","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET-LFN ø8; WKRET-MET-LFM ø8","ETA-06/0080","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET-LFN ø10; WKRET-MET-LFM ø10","ETA-06/0105","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET-LTX ø10; WKRET-MET-LMX ø10","ETA-08/0172","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET-LTX ø8; WKRET-MET-LMX ø8","ETA-09/0001","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"Talířová hmoždinka TTH 10/60-La","ETA-09/0318","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,"Základní vrstva – ZV","Malta základní vrstvy – armovací hmota","MAMUT Flex T",null,"5,0 - 6,5 ","4 - 5"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,7mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Výztuž","Skleněná síťovina pro ETICS "]
[null,null,null,null,"VERTEX R 131 A101 (rozměry mřížky 3,5 x 3,5 mm)"]
[]
[null,null,"Povrchová úprava – PÚ","Penetrační nátěr","MAMUT Kontakt",null,"0,20 l/m2","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: umělopryskyřičná disperze, minerální přísady"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT "]
[null,null,null,"Konečná povrchová úprava","MAMUT Silikon Z",null,"2,5 – 3,8 dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon R ",null,"2,4 – 3,7 dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,"Příslušenství","Zůstává na zodpovědnosti držitele ETA."]
[]
[null,null,"Zamýšlené použití:"]
[null,null,"Tento ETICS MAMUT-THERM Ma se uplatňuje na venkovních stěnách budov. Tyto stěny jsou vytvořeny zděním   (z cihel, bloků, kamene…) nebo z betonu (monolitického nebo z prefabrikovaných panelů) s třídou reakce na oheň A1 nebo A2-s2,d0 dle EN 13501-1 nebo A1 dle doplňujícího EC 96/603/EC. ETICS je navrhován tak, aby dodával stěnám odpovídající tepelnou izolaci.\nETICS musí být navržen a proveden podle pokynů držitele schválení (ETA) pro jejich projektování a montáž. Systém se skládá ze součástí, které vyrábí držitel schválení (ETA) nebo jejich dodavatel. Držitel schválení (ETA) je finálně zodpovědný za systém. Všechny součásti systému musejí být specifikovány držitelem schválení (ETA).\nETICS je vyroben jako nenosný stavební prvek. Nepůsobí přímo ke zvýšení stability zdi, na níž je aplikován, není určen pro zajištění vzduchotěsnosti stavební konstrukce, ale působí proti vlivům počasí. \nETICS může být použit jak na nových, tak i na stávajících (rekonstruovaných) vertikálních zdech. Může být také použit na horizontálních nebo nakloněných površích, které nejsou vystaveny dešťovým srážkám.\nÚčelem ETICS není zajišťování neprodyšnosti budovy.\nZpůsob upevnění, návrh konkrétní skladby a vlastní provádění na stávající obvodovou stěnu závisí na vlastnostech podkladu a konkrétních okrajových podmínkách budovy. \nUstanovení tohoto Evropského technického schválení vycházejí z předpokladu životnosti 25 roků dotčeného ETICS, za předpokladu jeho řádného užívání a údržby. Uvedený údaj životnosti však nelze považovat za záruku výrobce nebo schvalovacího orgánu, neboť slouží jen jako prostředek k volbě vhodných produktů s ohledem na očekávanou ekonomicky přiměřenou životnost díla.\n"]
[null,"Dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění, zejména pak Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.v platném znění, jsou tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) stanovenými výrobky.\nZ pohledu výše uvedeného zákona ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že ETICS je brán jako výrobek a jako takový musí být nejprve odzkoušen v akreditovaných zkušebnách a certifikován. \nOdpovědnost podle příslušných předpisů pro stavební výrobky nese společnost MAMUT-THERM s.r.o. za ty specifikované ETICS, které sama, jako sestavy součástí, uvádí na trh.\nKaždý ETICS je jednoznačně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu komponentů, které na sebe vzájemně navazují. \nZáměnou komponentů, nedodržením skladby nebo nedodržením technologického postupu ETICS k odborné montáži, určených výrobcem, je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již přestává být stanoveným a tedy certifikovaným výrobkem."]

{"sheet":"M-T Md","index":13,"n_rows":106,"n_cols":13,"rows_kept":106,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,8,13,8],[14,4,14,5],[14,6,17,6],[14,7,17,7],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[17,4,17,5],[7,2,7,7],[8,2,8,7],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[20,3,49,3],[20,5,21,5],[20,6,21,6],[28,5,29,5],[28,6,29,6],[24,5,25,5],[24,6,25,6],[26,5,27,5],[26,6,27,6],[46,5,47,5],[46,6,47,6],[48,5,49,5],[48,6,49,6],[22,6,23,6],[30,5,31,5],[30,6,31,6],[72,2,79,2],[72,3,75,3],[72,4,72,5],[72,6,75,6],[50,5,51,5],[50,6,51,6],[14,2,49,2],[14,3,17,3],[18,3,19,3],[38,5,39,5],[38,6,39,6],[44,5,45,5],[66,5,67,5],[66,6,67,6],[32,5,33,5],[32,6,33,6],[34,5,35,5],[34,6,35,6],[36,5,37,5],[36,6,37,6],[44,6,45,6],[42,5,43,5],[42,6,43,6],[22,5,23,5],[72,7,75,7],[73,4,73,5],[74,4,74,5],[75,4,75,5],[76,3,79,3],[76,4,76,5],[76,6,79,6],[76,7,79,7],[77,4,77,5],[79,4,79,5],[78,4,78,5],[85,6,88,6],[85,7,88,7],[86,4,86,5],[87,4,87,5],[88,4,88,5],[89,4,89,5],[89,6,92,6],[89,7,92,7],[90,4,90,5],[91,4,91,5],[93,6,96,6],[93,7,96,7],[94,4,94,5],[95,4,95,5],[96,4,96,5],[105,1,105,8],[104,2,104,7],[97,4,97,5],[97,6,100,6],[97,7,100,7],[85,3,100,3],[85,4,85,5],[92,4,92,5],[93,4,93,5],[98,4,98,5],[99,4,99,5],[100,4,100,5],[80,2,100,2],[80,3,84,3],[80,4,80,5],[81,4,81,5],[82,4,82,5],[83,4,83,5],[84,4,84,5],[70,5,71,5],[70,6,71,6],[40,5,41,5],[40,6,41,6],[52,6,53,6],[52,5,53,5],[54,5,55,5],[54,6,55,6],[56,5,57,5],[56,6,57,6],[58,5,59,5],[58,6,59,6],[60,5,61,5],[60,6,61,6],[68,5,69,5],[68,6,69,6],[62,5,63,5],[62,6,63,6],[64,5,65,5],[64,6,65,6]]}
[]
[]
[null,null,"Všeobecná definice výrobku ETICS MAMUT-THERM Md a zamýšlené použití"]
[]
[null,null,"ETA 17/0386"]
[null,null,"Reakce na oheň Evropská třída dle EN 13501-1: A2 – s1, d0"]
[]
[null,null,"Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) MAMUT-THERM Md, zvaný ETICS v dalším textu, je navržen a prováděn v souladu s návrhovými a montážními pokyny držitele ETA, uloženými v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha s.p. (TZÚS), pobočka České Budějovice. ETICS se skládá z následujících součástí, které jsou vyráběny držitelem ETA nebo jeho subdodavatelem, z těch se poté zabudovává do stavby."]
[null,null,"Tento systém je prodáván pod jedním obchodním názvem ve skladbách vyplývajících z všeobecné definice výrobku."]
[]
[null,null,"Definice výrobku",null,"Součásti",null,"Spotřeba (kg/m2)","Tloušťka (mm)"]
[]
[null,null,"Mechanicky připevňovaný ETICS s doplňkovým lepením (minimální plocha lepení 30% povrchu desky MW).  "]
[null,null,"Národní prováděcí předpisy musí být brány v úvahu.",null,null,null,null,null,null,null,null,"FKS S","MW-EN 13162-T5-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1"]
[null,null,"Izolační vrstva – IV   a související způsob upevnění","Lepicí hmota","MAMUT Flex T",null,"3,0 - 5,0 suché směsi","max. 10",null,null,null,"isover tF ProFi","MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek",null,null,null,null,null,null,"FRONTROCK S","MW-EN 13162–T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS–WL(P)-MU1"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,7mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Izolační výrobek","Desky z minerální vlny (MW\"deska\", TR 15)\nMW-EN 13162–T5–DS(70,90)–TR15-WS–WL(P)–MU1    \n",null,"-","60 - 500"]
[null,null,null,null,"Desky z minerální vlny (MW\"deska\", TR 10)\nMW-EN 13162–T5–DS(70,90)–TR10-WS–WL(P)–MU1  ",null,"-","60 - 180",null,null,null,"Isover TF","MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1"]
[null,null,null,null,"ejotherm STR U 2G","ETA-04/0023","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"ejotherm STR U 2G +VT 2G","ETA-04/0023","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky s rozšiř.talířkem pro zapuštěnou montáž"]
[null,null,null,null,"EJOT H1 eco","ETA-11/0192","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové natloukací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"BRAVOLL PTH-KZ 60/8 ","ETA-06/0055","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"BRAVOLL PTH-S ","ETA-08/0267","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"BRAVOLL PTH-S + ZT 100","ETA-08/0267","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky s rozšiř.talířkem pro zapuštěnou montáž"]
[null,null,null,null,"BRAVOLL PTH-SX ","ETA-10/0028","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovcí hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"BRAVOLL PTH-X","ETA-13/0951","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"BRAVOLL PTH-EX","ETA-13/0951","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"fischer TERMOFIX CF 8","ETA-07/0287","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"fischer termoz PN 8","ETA-09/0171","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz CN 8","ETA-09/0394","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"fischer TERMOZ 8 U","ETA-02/0019","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"fischer termoz CS 8","ETA-14/0372","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"fischer termoz CS 8 DT 110 V","ETA-14/0372","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky s rozšiř.talířkem pro zapuštěnou montáž"]
[null,null,null,null,"WKTHERM ø 8","ETA-11/0232","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"eco drive","ETA-13/0107","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky s rozšiř.talířkem pro zapuštěnou montáž"]
[null,null,null,null,"eco drive S","ETA-13/0107","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky s rozšiř.talířkem pro zapuštěnou montáž"]
[null,null,null,null,"WKTHERM S","ETA-13/0724","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"FIXPLUG ø 8 ","ETA-11/0231","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"FIXPLUG ø 10","ETA-11/0231","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET-LFN ø8; WKRET-MET-LFM ø8","ETA-06/0080","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET-LFN ø10; WKRET-MET-LFM ø10","ETA-06/0105","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET-LTX ø10; WKRET-MET-LMX ø10","ETA-08/0172","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET-LTX ø8; WKRET-MET-LMX ø8","ETA-09/0001","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"Talířová hmoždinka TTH 10/60-La","ETA-09/0318","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,"Základní vrstva – ZV","Malta základní vrstvy – armovací hmota","MAMUT Flex T",null,"5,0 - 6,5 ","4 - 5"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,7mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Výztuž","Skleněná síťovina pro ETICS ",null,"-","-"]
[null,null,null,null,"VERTEX R 131 A101 (rozměry mřížky 3,5 x 3,8 mm)"]
[null,null,null,null,"VERTEX R 117 A101 (rozměry mřížky 4,0 x 4,5 mm)"]
[null,null,null,null,"Valmiera SSA-1363-SM (rozměry mřížky 5,0 x 4,0 mm)"]
[null,null,"Povrchová úprava – PÚ","Penetrační nátěr","MAMUT Kontakt",null,"0,20 l/m2","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: umělopryskyřičná disperze, minerální přísady"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT "]
[null,null,null,"Konečná povrchová úprava","MAMUT Silikát Z ",null,"2,5 – 3,8 dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát R ",null,"2,4 – 3,7 dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon Z",null,"2,5 – 3,8 dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon R ",null,"2,4 – 3,7 dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,"Příslušenství","Zůstává na zodpovědnosti držitele ETA."]
[]
[null,null,"Zamýšlené použití:"]
[null,null,"Tento ETICS MAMUT-THERM Md se uplatňuje na venkovních stěnách budov. Tyto stěny jsou vytvořeny zděním   (z cihel, bloků, kamene…) nebo z betonu (monolitického nebo z prefabrikovaných panelů) s třídou reakce na oheň A1 nebo A2-s2,d0 dle EN 13501-1 nebo A1 dle doplňujícího EC 96/603/EC. ETICS je navrhován tak, aby dodával stěnám odpovídající tepelnou izolaci.\nETICS musí být navržen a proveden podle pokynů držitele schválení (ETA) pro jejich projektování a montáž. Systém se skládá ze součástí, které vyrábí držitel schválení (ETA) nebo jejich dodavatel. Držitel schválení (ETA) je finálně zodpovědný za systém. Všechny součásti systému musejí být specifikovány držitelem schválení (ETA).\nETICS je vyroben jako nenosný stavební prvek. Nepůsobí přímo ke zvýšení stability zdi, na níž je aplikován, není určen pro zajištění vzduchotěsnosti stavební konstrukce, ale působí proti vlivům počasí. \nETICS může být použit jak na nových, tak i na stávajících (rekonstruovaných) vertikálních zdech. Může být také použit na horizontálních nebo nakloněných površích, které nejsou vystaveny dešťovým srážkám.\nÚčelem ETICS není zajišťování neprodyšnosti budovy.\nZpůsob upevnění, návrh konkrétní skladby a vlastní provádění na stávající obvodovou stěnu závisí na vlastnostech podkladu a konkrétních okrajových podmínkách budovy. \nUstanovení tohoto Evropského technického schválení vycházejí z předpokladu životnosti 25 roků dotčeného ETICS, za předpokladu jeho řádného užívání a údržby. Uvedený údaj životnosti však nelze považovat za záruku výrobce nebo schvalovacího orgánu, neboť slouží jen jako prostředek k volbě vhodných produktů s ohledem na očekávanou ekonomicky přiměřenou životnost díla.\n"]
[null,"Dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění, zejména pak Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.v platném znění, jsou tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) stanovenými výrobky.\nZ pohledu výše uvedeného zákona ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že ETICS je brán jako výrobek a jako takový musí být nejprve odzkoušen v akreditovaných zkušebnách a certifikován. \nOdpovědnost podle příslušných předpisů pro stavební výrobky nese společnost MAMUT-THERM s.r.o. za ty specifikované ETICS, které sama, jako sestavy součástí, uvádí na trh.\nKaždý ETICS je jednoznačně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu komponentů, které na sebe vzájemně navazují. \nZáměnou komponentů, nedodržením skladby nebo nedodržením technologického postupu ETICS k odborné montáži, určených výrobcem, je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již přestává být stanoveným a tedy certifikovaným výrobkem."]

{"sheet":"M-T Ml","index":14,"n_rows":118,"n_cols":8,"rows_kept":118,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,8,13,8],[14,2,59,2],[14,3,17,3],[14,4,14,5],[14,6,17,6],[14,7,17,7],[50,6,51,6],[26,5,27,5],[54,5,55,5],[30,6,31,6],[32,5,33,5],[32,6,33,6],[34,5,35,5],[34,6,35,6],[22,6,23,6],[24,5,25,5],[24,6,25,6],[36,5,37,5],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[17,4,17,5],[26,6,27,6],[28,5,29,5],[28,6,29,6],[46,6,47,6],[48,5,49,5],[48,6,49,6],[36,6,37,6],[46,5,47,5],[7,2,7,7],[8,2,8,7],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[20,5,21,5],[20,6,21,6],[18,4,18,5],[38,6,39,6],[40,5,41,5],[40,6,41,6],[42,5,43,5],[42,6,43,6],[44,5,45,5],[44,6,45,6],[19,4,19,7],[56,6,57,6],[58,5,59,5],[58,6,59,6],[83,4,83,5],[74,4,74,5],[75,4,75,5],[52,6,53,6],[52,5,53,5],[64,5,65,5],[64,6,65,6],[66,5,67,5],[66,6,67,6],[68,5,69,5],[68,6,69,6],[70,5,71,5],[70,6,71,6],[92,4,92,5],[76,7,78,7],[77,4,77,5],[78,4,78,5],[86,7,90,7],[98,7,101,7],[101,4,101,5],[19,3,59,3],[22,5,23,5],[30,5,31,5],[72,7,75,7],[73,4,73,5],[84,4,84,7],[85,4,85,5],[86,3,106,3],[60,5,61,5],[60,6,61,6],[62,5,63,5],[62,6,63,6],[92,7,96,7],[50,5,51,5],[38,5,39,5],[54,6,55,6],[56,5,57,5],[99,4,99,5],[72,2,78,2],[72,3,75,3],[72,4,72,5],[72,6,75,6],[91,4,91,5],[76,3,78,3],[76,4,76,5],[76,6,78,6],[86,4,86,5],[86,6,90,6],[87,4,87,5],[88,4,88,5],[89,4,89,5],[90,4,90,5],[79,2,112,2],[79,3,83,3],[79,4,79,5],[80,4,80,5],[81,4,81,5],[82,4,82,5],[102,4,102,5],[103,4,103,5],[103,6,106,6],[100,4,100,5],[92,6,96,6],[93,4,93,5],[94,4,94,5],[95,4,95,5],[117,1,117,8],[116,2,116,7],[107,3,112,3],[107,4,107,5],[107,6,112,6],[107,7,112,7],[108,4,108,5],[109,4,109,5],[110,4,110,5],[111,4,111,5],[112,4,112,5],[103,7,106,7],[104,4,104,5],[105,4,105,5],[97,4,97,5],[106,4,106,5],[96,4,96,5],[98,4,98,5],[98,6,101,6]]}
[]
[]
[null,null,"Všeobecná definice výrobku ETICS MAMUT-THERM Ml  a zamýšlené použití"]
[]
[null,null,"ETA 17/0386"]
[null,null,"Reakce na oheň Evropská třída dle EN 13501-1: A2 – s1, d0"]
[]
[null,null,"Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) MAMUT-THERM Ml, zvaný ETICS v dalším textu, je navržen a prováděn v souladu s návrhovými a montážními pokyny držitele ETA, uloženými v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha s.p. (TZÚS), pobočka České Budějovice. ETICS se skládá z následujících součástí, které jsou vyráběny držitelem ETA nebo jeho subdodavatelem, z těch se poté zabudovává do stavby."]
[null,null,"Tento systém je prodáván pod jedním obchodním názvem ve skladbách vyplývajících z všeobecné definice výrobku."]
[]
[null,null,"Definice výrobku",null,"Součásti",null,"Spotřeba (kg/m2)","Tloušťka (mm)"]
[]
[null,null,"Plně lepený ETICS s doplňkovým mechanickým kotvením.  "]
[null,null,"Národní prováděcí předpisy musí být brány v úvahu."]
[null,null,"Izolační vrstva – IV   a související způsob upevnění","Lepicí hmota","MAMUT Flex T",null,"3,0 - 5,0 suché směsi","max 10"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,7mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Izolační výrobek","Lamely z minerální vlny (MW \"lamela\" dle EN 13162, TR 80) s vlastnostmi min.: MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-TR80-WS-WL(P)-MU1",null,"-","60 - 500"]
[null,null,null,null,"Kotvení stěn je nutné od tloušťky izolace ≥ 180mm a nebo je-li nosný podklad opatřen povrchvou úpravou (omítka, nátěr,...) a dále pak v okrajových oblastech; je-li izolant kotven, musí se použít hmoždinky s rozšiřujícím přídavným talířem. Nemá-li hmoždinka systémový rozšiřující talíř, není ji možno použít."]
[null,null,null,null,"ejotherm STR U 2G","ETA-04/0023","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"ejotherm STR U 2G +VT 2G","ETA-04/0023","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky s rozšiř.talířkem pro zapuštěnou montáž"]
[null,null,null,null,"EJOT H1 eco","ETA-11/0192","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové natloukací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"BRAVOLL PTH-KZ 60/8 ","ETA-06/0055","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"BRAVOLL PTH-S ","ETA-08/0267","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"BRAVOLL PTH-S + ZT 100","ETA-08/0267","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky s rozšiř.talířkem pro zapuštěnou montáž"]
[null,null,null,null,"BRAVOLL PTH-SX ","ETA-10/0028","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovcí hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"BRAVOLL PTH-X","ETA-13/0951","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"BRAVOLL PTH-EX","ETA-13/0951","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"fischer TERMOFIX CF 8","ETA-07/0287","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"fischer termoz PN 8","ETA-09/0171","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz CN 8","ETA-09/0394","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"fischer TERMOZ 8 U","ETA-02/0019","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"fischer termoz CS 8","ETA-14/0372","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"fischer termoz CS 8 DT 110 V","ETA-14/0372","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky s rozšiř.talířkem pro zapuštěnou montáž"]
[null,null,null,null,"WKTHERM ø 8","ETA-11/0232","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"eco drive","ETA-13/0107","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky s rozšiř.talířkem pro zapuštěnou montáž"]
[null,null,null,null,"eco drive S","ETA-13/0107","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky s rozšiř.talířkem pro zapuštěnou montáž"]
[null,null,null,null,"WKTHERM S","ETA-13/0724","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"FIXPLUG ø 8 ","ETA-11/0231","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"FIXPLUG ø 10","ETA-11/0231","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET-LFN ø8; WKRET-MET-LFM ø8","ETA-06/0080","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET-LFN ø10; WKRET-MET-LFM ø10","ETA-06/0105","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET-LTX ø10; WKRET-MET-LMX ø10","ETA-08/0172","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET-LTX ø8; WKRET-MET-LMX ø8","ETA-09/0001","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,null,null,"Talířová hmoždinka TTH 10/60-La","ETA-09/0318","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky pro povrchovou montáž"]
[null,null,"Základní vrstva – ZV","Malta základní vrstvy – armovací hmota","MAMUT Flex T",null,"5,0 - 6,5 ","4 - 5"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,7mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Výztuž","Skleněná síťovina pro ETICS "]
[null,null,null,null,"VERTEX R 131 A101 (rozměry mřížky 3,5 x 3,5 mm)"]
[null,null,null,null,"Valmiera SSA-1363-SM (rozměry mřížky 5,0 x 4,0 mm)"]
[null,null,"Povrchová úprava – PÚ","Penetrační nátěr","MAMUT Kontakt",null,"0,20 l/m2","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: umělopryskyřičná disperze, minerální přísady"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT "]
[null,null,null,null,"Minerální omítky (použity vždy s ochranným nátěrem MAMUT Color EG)"]
[]
[null,null,null,"Konečná povrchová úprava","MAMUT ip 44 ",null,"2,5 – 3,8 dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"minerální omítka zatíraná - max.zrno 1,5; 2,0; 3,0mm)"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,23-0,3l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: bílý vápenný hydrát, bílý cement, kamenivo, anorganické stálobarevné pigmenty, speciální přísady"]
[]
[null,null,null,null,"MAMUT ip 42 ",null,"2,4 – 3,7 dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"minerální omítka rýhovaná  - max.zrno 2,0; 3,0mm)"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,23-0,3l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku:bílý vápenný hydrát, bílý cement, kamenivo, anorganické stálobarevné pigmenty, speciální přísady"]
[null,null,null,null,"Pastovité omítky"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát Z ",null,"2,5 – 3,8 dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát R ",null,"2,4 – 3,7 dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,"Ochranný nátěr (pro minerální povrchové úpravy vždy, pro ostatní povrchové úpravy se nepoužívá)","MAMUT Color EG",null,"0,2 -0,3 l/m2","-"]
[null,null,null,null,"Egalizační nátěr"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: bezrozpouštědlový vodní nátěr na bázi umělopryskyřičné disperze a minerálních přísad"]
[null,null,null,null,"Použití: nátěr minerálních omítek MAMUT ip44 a MAMUT ip42 zajišťující sjednocení barevnosti"]
[null,null,null,"Příslušenství","Zůstává na zodpovědnosti držitele ETA."]
[]
[null,null,"Zamýšlené použití:"]
[null,null,"Tento ETICS MAMUT-THERM Ml se uplatňuje na venkovních stěnách budov. Tyto stěny jsou vytvořeny zděním   (z cihel, bloků, kamene…) nebo z betonu (monolitického nebo z prefabrikovaných panelů) s třídou reakce na oheň A1 nebo A2-s2,d0 dle EN 13501-1 nebo A1 dle doplňujícího EC 96/603/EC. ETICS je navrhován tak, aby dodával stěnám odpovídající tepelnou izolaci.\nETICS musí být navržen a proveden podle pokynů držitele schválení (ETA) pro jejich projektování a montáž. Systém se skládá ze součástí, které vyrábí držitel schválení (ETA) nebo jejich dodavatel. Držitel schválení (ETA) je finálně zodpovědný za systém. Všechny součásti systému musejí být specifikovány držitelem schválení (ETA).\nETICS je vyroben jako nenosný stavební prvek. Nepůsobí přímo ke zvýšení stability zdi, na níž je aplikován, není určen pro zajištění vzduchotěsnosti stavební konstrukce, ale působí proti vlivům počasí. \nETICS může být použit jak na nových, tak i na stávajících (rekonstruovaných) vertikálních zdech. Může být také použit na horizontálních nebo nakloněných površích, které nejsou vystaveny dešťovým srážkám.\nÚčelem ETICS není zajišťování neprodyšnosti budovy.\nZpůsob upevnění, návrh konkrétní skladby a vlastní provádění na stávající obvodovou stěnu závisí na vlastnostech podkladu a konkrétních okrajových podmínkách budovy. \nUstanovení tohoto Evropského technického schválení vycházejí z předpokladu životnosti 25 roků dotčeného ETICS, za předpokladu jeho řádného užívání a údržby. Uvedený údaj životnosti však nelze považovat za záruku výrobce nebo schvalovacího orgánu, neboť slouží jen jako prostředek k volbě vhodných produktů s ohledem na očekávanou ekonomicky přiměřenou životnost díla.\n"]
[null,"Dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění, zejména pak Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.v platném znění, jsou tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) stanovenými výrobky.\nZ pohledu výše uvedeného zákona ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že ETICS je brán jako výrobek a jako takový musí být nejprve odzkoušen v akreditovaných zkušebnách a certifikován. \nOdpovědnost podle příslušných předpisů pro stavební výrobky nese společnost MAMUT-THERM s.r.o. za ty specifikované ETICS, které sama, jako sestavy součástí, uvádí na trh.\nKaždý ETICS je jednoznačně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu komponentů, které na sebe vzájemně navazují. \nZáměnou komponentů, nedodržením skladby nebo nedodržením technologického postupu ETICS k odborné montáži, určených výrobcem, je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již přestává být stanoveným a tedy certifikovaným výrobkem."]

{"sheet":"MAMUT-THERM Mu","index":15,"n_rows":123,"n_cols":8,"rows_kept":123,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[116,4,116,5],[121,2,121,7],[103,2,117,2],[106,4,106,5],[107,4,107,5],[108,3,117,3],[49,6,50,6],[55,5,56,5],[113,6,117,6],[113,7,117,7],[114,4,114,5],[115,4,115,5],[117,4,117,5],[108,4,108,5],[108,6,112,6],[108,7,112,7],[71,5,72,5],[71,6,72,6],[65,5,66,5],[61,5,62,5],[61,6,62,6],[49,5,50,5],[75,5,76,5],[75,6,76,6],[113,4,113,5],[103,3,107,3],[103,4,103,5],[104,4,104,5],[105,4,105,5],[109,4,109,5],[110,4,110,5],[103,6,107,6],[111,4,111,5],[112,4,112,5],[93,7,96,7],[94,4,94,5],[95,4,95,5],[96,4,96,5],[97,3,102,3],[97,7,102,7],[99,4,99,5],[102,4,102,5],[39,5,40,5],[39,6,40,6],[97,6,102,6],[65,6,66,6],[63,5,64,5],[63,6,64,6],[91,6,92,6],[85,5,86,5],[85,6,86,6],[87,5,88,5],[87,6,88,6],[37,5,38,5],[37,6,38,6],[31,5,32,5],[31,6,32,6],[47,6,48,6],[79,5,80,5],[79,6,80,6],[83,5,84,5],[83,6,84,6],[77,5,78,5],[77,6,78,6],[81,5,82,5],[81,6,82,6],[59,5,60,5],[59,6,60,6],[93,2,102,2],[93,3,96,3],[93,4,93,5],[93,6,96,6],[101,4,101,5],[21,3,78,3],[21,5,22,5],[21,6,22,6],[23,5,24,5],[23,6,24,6],[27,6,28,6],[53,5,54,5],[53,6,54,6],[67,5,68,5],[51,5,52,5],[51,6,52,6],[41,5,42,5],[41,6,42,6],[43,5,44,5],[43,6,44,6],[45,5,46,5],[45,6,46,6],[47,5,48,5],[29,5,30,5],[7,2,7,7],[8,2,8,7],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[35,5,36,5],[35,6,36,6],[14,3,17,3],[25,5,26,5],[25,6,26,6],[27,5,28,5],[18,3,20,3],[19,4,19,5],[20,4,20,5],[29,6,30,6],[33,5,34,5],[33,6,34,6],[122,1,122,8],[12,8,13,8],[14,2,78,2],[14,4,14,5],[14,6,17,6],[14,7,17,7],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[17,4,17,5],[18,4,18,5],[67,6,68,6],[69,5,70,5],[69,6,70,6],[73,5,74,5],[73,6,74,6],[55,6,56,6],[57,5,58,5],[57,6,58,6],[91,5,92,5],[100,4,100,5],[89,5,90,5],[89,6,90,6],[98,4,98,5],[97,4,97,5]]}
[]
[]
[null,null,"Všeobecná definice výrobku ETICS MAMUT-THERM Mu a zamýšlené použití"]
[]
[null,null,"ETA 13/0396"]
[null,null,"Reakce na oheň Evropská třída dle EN 13501-1: A2 – s1, d0"]
[]
[null,null,"Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) MAMUT-THERM Mu, zvaný ETICS v dalším textu, je navržen a prováděn v souladu s návrhovými a montážními pokyny držitele ETA, uloženými v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha s.p. (TZÚS), pobočka České Budějovice. ETICS se skládá z následujících součástí, které jsou vyráběny držitelem ETA nebo jeho subdodavatelem, z těch se poté zabudovává do stavby."]
[null,null,"Tento systém je prodáván pod jedním obchodním názvem ve skladbách vyplývajících z všeobecné definice výrobku."]
[]
[null,null,"Definice výrobku",null,"Součásti",null,"Spotřeba (kg/m2)","Tloušťka (mm)"]
[]
[null,null,"Mechanicky připevňovaný ETICS s doplňkovým lepením (minimální plocha lepení 30% povrchu desky MW).  "]
[null,null,"Národní prováděcí předpisy musí být brány v úvahu."]
[null,null,"Izolační vrstva – IV   a související způsob upevnění","Lepicí hmota","MAMUT Uni",null,"3,0 - 5,0 suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,24 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,5mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Izolační výrobek","Desky z minerální vlny (MW\"deska\", TR 15)\nMW-EN 13162–T5–DS(T+)– DS(TH)–TR15-WS–WL(P)–MU5,",null,"-","50 - 300"]
[null,null,null,null,"NOBASIL FKD S (výrobce Knauf Insulation s.r.o.)\nMW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU3,5",null,"-","60 - 180"]
[null,null,null,null,"Desky z minerální vlny Frontrock MAX E (výrobce ROCKWOOL a.s.)\nMW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1",null,"-","80 - 240"]
[null,null,null,"Mechanicky kotvící prvky ","ejotherm NT U","ETA-05/0009","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"ejotherm STR U","ETA-04/0023","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"ejotherm STR U 2G","ETA-04/0023","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"ejotherm NTK U","ETA-07/0026","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Ejot H1 eco","ETA-11/0192","dle PD"]
[null,null,null,null,"plastové natloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH 60/8-La, ","ETA-06/0055","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-KZ 60/8-La, ","ETA-06/0055","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-S 60/8-La","ETA-08/0267","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-SX ","ETA-10/0028","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer TERMOZ 8 SV","ETA-06/0180","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer TERMOZ 8N","ETA-03/0019","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer TERMOZ 8NZ","ETA-03/0019","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer TERMOZ CF 8","ETA-07/0287","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer TERMOZ CN8","ETA-09/0394","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer TERMOZ 8 U","ETA-02/0019","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer TERMOZ 8 UZ","ETA-02/0019","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer TERMOZ PN 8","ETA-09/0171","dle PD"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Hilti D8-FV","ETA-07/0288","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Hilti XI-FV, ","ETA-03/0004","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové nastřelovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Hilti SX-FV","ETA-03/0005","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové jednokroková hmoždinky "]
[null,null,null,null,"Hilti SD-FV 8","ETA-03/0028","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Hilti SDK-FV 8","ETA-07/0302","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KEW TSD 8","ETA-04/0030","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KEW TSBD 8","ETA-08/0314","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KEW TSD-V","ETA-08/0315","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"TTH 10/60","ETA-09/0318","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KOELNER TFIX-8M","ETA-07/0336","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KOELNER KI-8M","ETA-06/0191","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KOELNER Kl-10, Kl-10M","ETA-07/0291","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KOELNER KI-10N, KI-10NS","ETA-07/0221","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Koelner TFIX-8S a TFIX-8ST","ETA-11/0144","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET LFN 10, LFM 10","ETA-06/0105","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET LFN 8, LFM 8","ETA-06/0080","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET LTX 8, LMX 8","ETA-09/0001","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"FIXPLUG ø 8, FIXPLUG ø 10 ","ETA-11/0144","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKTHERM ø 8","ETA-11/0232","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,"Základní vrstva – ZV","Malta základní vrstvy – armovací hmota","MAMUT Uni",null,"4,0 suché směsi",3]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,24 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,5mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Výztuž","Skleněná síťovina pro ETICS ",null,"1,1-1,2 m²/m²","-"]
[null,null,null,null,"VERTEX R 117 A101"]
[null,null,null,null,"VERTEX R 131 A101 "]
[null,null,null,null,"OMFA 117S"]
[null,null,null,null,"OMFA 122"]
[null,null,null,null,"Valmiera SSA-1363-SM , 165 g/m²"]
[null,null,"Povrchová úprava – PÚ","Penetrační nátěr","MAMUT Kontakt Uni",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: ředit 20% vody"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: akrylátová disperze, titandioxid, křemičitý písek, pigmenty, aditiva a změkčovadla"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro silikonové konečné povrchové úpravy MAMUT Silikon Uni"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon Uni Z",null,"dle ETA-13/0396","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová zatíraná omítka - dle ETA-13/0396"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: ředit maximálně 5% vody"]
[null,null,null,null,"Složení: silikonová disperze, titandioxid, křemičitý písek, UV-stabilní pigmenty, aditiva a změkčovadla"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon Uni R ",null,"dle ETA-13/0396","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová rýhovaná omítka - dle ETA-13/0396"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: ředit maximálně 5% vody"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,"Příslušenství","Odpovídá popisu dle § 3.2.2.5 ETAG 004 na zodpovědnosti držitele ETA."]
[]
[null,null,"Zamýšlené použití:"]
[null,null,"Tento ETICS MAMUT-THERM Mu se uplatňuje na venkovních stěnách budov. Tyto stěny jsou vytvořeny zděním   (z cihel, bloků, kamene…) nebo z betonu (monolitického nebo z prefabrikovaných panelů) s třídou reakce na oheň A1 nebo A2-s2,d0 dle EN 13501-1 nebo A1 dle doplňujícího EC 96/603/EC. ETICS je navrhován tak, aby dodával stěnám odpovídající tepelnou izolaci.\nETICS musí být navržen a proveden podle pokynů držitele schválení (ETA) pro jejich projektování a montáž. Systém se skládá ze součástí, které vyrábí držitel schválení (ETA) nebo jejich dodavatel. Držitel schválení (ETA) je finálně zodpovědný za systém. Všechny součásti systému musejí být specifikovány držitelem schválení (ETA).\nETICS je vyroben jako nenosný stavební prvek. Nepůsobí přímo ke zvýšení stability zdi, na níž je aplikován, není určen pro zajištění vzduchotěsnosti stavební konstrukce, ale působí ke zvýšení odolnosti proti vlivům počasí. Musí zajišťovat minimální tepelný odpor přes 1,0 m2K/W.\nETICS může být použit jak na nových, tak i na stávajících (rekonstruovaných) vertikálních zdech. Může být také použit na horizontálních nebo nakloněných površích, které nejsou vystaveny dešťovým srážkám.\nÚčelem ETICS není zajišťování neprodyšnosti budovy.\nZpůsob upevnění, návrh konkrétní skladby a vlastní provádění na stávající obvodovou stěnu závisí na vlastnostech podkladu a konkrétních okrajových podmínkách budovy. Musí být vzaty v úvahu požadavky kap. 4. a 7. (viz ETAG č. 004, vydání říjen 2011) a musí být proveden ve shodě s národními požadavky.\nUstanovení tohoto Evropského technického schválení vycházejí z předpokladu životnosti 25 roků dotčeného ETICS, za předpokladu jeho řádného užívání a údržby. Uvedený údaj životnosti však nelze považovat za záruku výrobce nebo schvalovacího orgánu, neboť slouží jen jako prostředek k volbě vhodných produktů s ohledem na očekávanou ekonomicky přiměřenou životnost díla.\n"]
[null,"Dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění, zejména pak Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.v platném znění, jsou tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) stanovenými výrobky.\nZ pohledu výše uvedeného zákona ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že ETICS je brán jako výrobek a jako takový musí být nejprve odzkoušen v akreditovaných zkušebnách a certifikován. \nOdpovědnost podle příslušných předpisů pro stavební výrobky nese společnost MAMUT-THERM s.r.o. za ty specifikované ETICS, které sama, jako sestavy součástí, uvádí na trh.\nKaždý ETICS je jednoznačně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu komponentů, které na sebe vzájemně navazují. \nZáměnou komponentů, nedodržením skladby nebo nedodržením technologického postupu ETICS k odborné montáži, určených výrobcem, je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již přestává být stanoveným a tedy certifikovaným výrobkem."]

{"sheet":"M-T E","index":16,"n_rows":79,"n_cols":8,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[12,8,13,8],[14,2,25,2],[14,3,17,3],[14,4,14,5],[14,6,17,6],[14,7,17,7],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[17,4,17,5],[18,3,19,3],[19,4,19,5],[7,2,7,7],[8,2,8,7],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[18,4,18,5],[26,2,32,2],[26,3,29,3],[26,4,26,5],[26,6,29,6],[22,6,23,6],[24,5,25,5],[24,6,25,6],[20,3,25,3],[20,5,21,5],[20,6,21,6],[22,5,23,5],[26,7,29,7],[27,4,27,5],[28,4,28,5],[29,4,29,5],[30,3,32,3],[30,4,30,5],[30,6,32,6],[30,7,32,7],[31,4,31,5],[32,4,32,5],[49,6,52,6],[49,7,52,7],[50,4,50,5],[36,4,36,5],[44,4,44,5],[37,4,37,5],[38,4,38,5],[43,4,43,5],[49,4,49,5],[44,6,48,6],[44,7,48,7],[45,4,45,5],[46,4,46,5],[47,4,47,5],[48,4,48,5],[38,6,42,6],[38,7,42,7],[39,4,39,5],[40,4,40,5],[41,4,41,5],[42,4,42,5],[54,6,57,6],[54,7,57,7],[55,4,55,5],[56,4,56,5],[57,4,57,5],[54,4,54,5],[59,6,62,6],[59,7,62,7],[60,4,60,5],[61,4,61,5],[62,4,62,5],[59,4,59,5],[64,6,67,6],[64,7,67,7],[65,4,65,5],[66,4,66,5],[67,4,67,5],[64,4,64,5],[78,1,78,8],[77,2,77,7],[68,3,73,3],[68,4,68,5],[68,6,73,6],[68,7,73,7],[69,4,69,5],[70,4,70,5],[71,4,71,5],[72,4,72,5],[73,4,73,5],[33,2,73,2],[33,3,37,3],[33,4,33,5],[34,4,34,5],[35,4,35,5],[63,4,63,5],[51,4,51,5],[52,4,52,5],[38,3,67,3],[53,4,53,5],[58,4,58,5]]}
[]
[]
[null,null,"Všeobecná definice výrobku ETICS MAMUT-THERM E a zamýšlené použití"]
[]
[null,null,"ETA 09/0239 "]
[null,null,"Reakce na oheň Evropská třída dle EN 13501-1: A2 – s1, d0"]
[]
[null,null,"Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) MAMUT-THERM E, zvaný ETICS v dalším textu, je navržen a prováděn v souladu s návrhovými a montážními pokyny držitele ETA, uloženými v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha s.p. (TZÚS), pobočka Brno. ETICS se skládá z následujících součástí, které jsou vyráběny držitelem ETA nebo jeho subdodavatelem, z těch se poté zabudovává do stavby."]
[null,null,"Tento systém je prodáván pod jedním obchodním názvem ve skladbě vyplývající z všeobecné definice výrobku."]
[]
[null,null,"Definice výrobku",null,"Součásti",null,"Spotřeba (kg/m2)","Tloušťka (mm)"]
[]
[null,null,"Mechanicky připevňovaný ETICS s doplňkovým lepením (minimální plocha lepení 40% povrchu desky MW).  "]
[null,null,"Národní prováděcí předpisy musí být brány v úvahu."]
[null,null,"Izolační vrstva – IV   a související způsob upevnění","Lepicí hmota","MAMUT Flex T",null,"3,0 - 5,0 suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,7mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Izolační výrobek","Dvouvrstvé (double density) desky z minerální vlny (TR10)",null,"-","80 - 280"]
[null,null,null,null,"Frontrock MAX E (výrobce Rockwool a.s., závod Bohumín)"]
[null,null,null,"Doplňkové mechanicky kotvící prvky ","ejotherm STR U (2G) + přídavný talíř","ETA-04/0023","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-S 60/8-La, ","ETA-08/0267","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KEW TSBD 8","ETA-08/0314","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,"Základní vrstva – ZV","Malta základní vrstvy – armovací hmota","MAMUT Flex T",null,"4,0 suché směsi",3]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,7mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Výztuž","Skleněná síťovina pro ETICS "]
[null,null,null,null,"VERTEX R 131 A101 (rozměry mřížky 3,5 x 3,5 mm)"]
[]
[null,null,"Povrchová úprava – PÚ","Penetrační nátěr","MAMUT Kontakt",null,"0,20 l/m2","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: umělopryskyřičná disperze, minerální přísady"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT "]
[null,null,null,"Konečná povrchová úprava","MAMUT ip 44 ",null,"2,5 – 3,8 dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"minerální omítka zatíraná - max.zrno 1,5; 2,0; 3,0mm)"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,23-0,3l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: bílý vápenný hydrát, bílý cement, kamenivo, anorganické stálobarevné pigmenty, speciální přísady"]
[]
[null,null,null,null,"MAMUT ip 42 ",null,"2,4 – 3,7 dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"minerální omítka rýhovaná  - max.zrno 2,0; 3,0mm)"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,23-0,3l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku:bílý vápenný hydrát, bílý cement, kamenivo, anorganické stálobarevné pigmenty, speciální přísady"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát Z ",null,"2,5 – 3,8 dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát R ",null,"2,4 – 3,7 dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon Z",null,"2,5 – 3,8 dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon R ",null,"2,4 – 3,7 dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,"Ochranný nátěr (pro minerální povrchové úpravy vždy, pro ostatní povrchové úpravy se nepoužívá)","MAMUT Color EG",null,"0,2 -0,3 l/m2","-"]
[null,null,null,null,"Egalizační nátěr"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: bezrozpouštědlový vodní nátěr na bázi umělopryskyřičné disperze a minerálních přísad"]
[null,null,null,null,"Použití: nátěr minerálních omítek MAMUT ip44 a MAMUT ip42 zajišťující sjednocení barevnosti"]
[null,null,null,"Příslušenství","Odpovídá popisu dle § 3.2.2.5 ETAG 004 na zodpovědnosti držitele ETA."]
[]
[null,null,"Zamýšlené použití:"]
[null,null,"Tento ETICS MAMUT-THERM E se uplatňuje na venkovních stěnách budov. Tyto stěny jsou vytvořeny zděním   (z cihel, bloků, kamene…) nebo z betonu (monolitického nebo z prefabrikovaných panelů) s třídou reakce na oheň A1 nebo A2-s2,d0 dle EN 13501-1 nebo A1 dle doplňujícího EC 96/603/EC. ETICS je navrhován tak, aby dodával stěnám odpovídající tepelnou izolaci.\nETICS musí být navržen a proveden podle pokynů držitele schválení (ETA) pro jejich projektování a montáž. Systém se skládá ze součástí, které vyrábí držitel schválení (ETA) nebo jejich dodavatel. Držitel schválení (ETA) je finálně zodpovědný za systém. Všechny součásti systému musejí být specifikovány držitelem schválení (ETA).\nETICS je vyroben jako nenosný stavební prvek. Nepůsobí přímo ke zvýšení stability zdi, na níž je aplikován, není určen pro zajištění vzduchotěsnosti stavební konstrukce, ale působí ke zvýšení odolnosti proti vlivům počasí. Musí zajišťovat minimální tepelný odpor přes 1,0 m².K/W.\nETICS může být použit jak na nových, tak i na stávajících (rekonstruovaných) vertikálních zdech. Může být také použit na horizontálních nebo nakloněných površích, které nejsou vystaveny dešťovým srážkám.\nÚčelem ETICS není zajišťování neprodyšnosti budovy.\nZpůsob upevnění, návrh konkrétní skladby a vlastní provádění na stávající obvodovou stěnu závisí na vlastnostech podkladu a konkrétních okrajových podmínkách budovy. Musí být vzaty v úvahu požadavky kap. 4. a 7. (viz ETAG č. 004, vydání říjen 2011) a musí být proveden ve shodě s národními požadavky.\nUstanovení tohoto Evropského technického schválení vycházejí z předpokladu životnosti 25 roků dotčeného ETICS, za předpokladu jeho řádného užívání a údržby. Uvedený údaj životnosti však nelze považovat za záruku výrobce nebo schvalovacího orgánu, neboť slouží jen jako prostředek k volbě vhodných produktů s ohledem na očekávanou ekonomicky přiměřenou životnost díla."]
[null,"Dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění, zejména pak Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.v platném znění, jsou tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) stanovenými výrobky.\nZ pohledu výše uvedeného zákona ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že ETICS je brán jako výrobek a jako takový musí být nejprve odzkoušen v akreditovaných zkušebnách a certifikován. \nOdpovědnost podle příslušných předpisů pro stavební výrobky nese společnost MAMUT-THERM s.r.o. za ty specifikované ETICS, které sama, jako sestavy součástí, uvádí na trh.\nKaždý ETICS je jednoznačně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu komponentů, které na sebe vzájemně navazují. \nZáměnou komponentů, nedodržením skladby nebo nedodržením technologického postupu ETICS k odborné montáži, určených výrobcem, je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již přestává být stanoveným a tedy certifikovaným výrobkem."]

{"sheet":"M-T Pt","index":17,"n_rows":91,"n_cols":11,"rows_kept":91,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,2,7,7],[8,2,8,7],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[12,8,13,8],[14,2,20,3],[14,4,14,5],[14,6,20,6],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[25,2,42,2],[25,3,29,3],[25,4,25,5],[25,6,29,6],[25,7,29,7],[17,4,17,5],[18,4,18,5],[19,4,19,5],[20,4,20,5],[21,3,24,3],[21,4,21,5],[26,4,26,5],[27,4,27,5],[28,4,28,5],[29,4,29,5],[21,6,24,6],[21,7,24,7],[22,4,22,5],[23,4,23,5],[24,4,24,5],[30,7,32,7],[31,4,31,5],[32,4,32,5],[33,5,34,5],[33,6,34,6],[35,6,36,6],[41,6,42,6],[30,3,32,3],[30,4,30,5],[30,6,32,6],[35,5,40,5],[41,5,46,5],[43,6,44,6],[45,6,46,6],[37,6,38,6],[39,6,40,6],[33,3,46,3],[47,2,54,2],[47,3,51,3],[47,4,47,5],[47,6,51,6],[47,7,51,7],[48,4,48,5],[49,4,49,5],[50,4,50,5],[51,4,51,5],[52,3,54,3],[52,4,52,7],[53,4,53,5],[53,6,54,6],[53,7,54,7],[54,4,54,5],[55,2,59,2],[55,3,59,3],[55,4,55,5],[56,4,56,5],[57,4,57,5],[58,4,58,5],[59,4,59,5],[69,4,69,5],[69,6,72,6],[70,4,70,5],[71,4,71,5],[72,4,72,5],[64,4,64,5],[65,4,65,5],[65,6,68,6],[75,4,75,5],[76,4,76,5],[65,7,68,7],[66,4,66,5],[67,4,67,5],[68,4,68,5],[61,6,64,6],[61,7,64,7],[62,4,62,5],[63,4,63,5],[69,7,72,7],[85,4,85,7],[86,2,86,7],[89,2,89,7],[90,1,90,8],[81,4,81,5],[81,6,84,6],[81,7,84,7],[82,4,82,5],[83,4,83,5],[84,4,84,5],[60,2,84,2],[60,3,84,3],[60,4,60,7],[61,4,61,5],[77,4,77,5],[77,6,80,6],[77,7,80,7],[78,4,78,5],[79,4,79,5],[80,4,80,5],[73,4,73,5],[73,6,76,6],[73,7,76,7],[74,4,74,5]]}
[]
[]
[null,null,"Všeobecná definice výrobku ETICS MAMUT-THERM Pt a zamýšlené použití"]
[]
[null,null,"STO 020-036557"]
[null,null,"Reakce na oheň Evropská třída dle EN 13501-1:2010: B – s1, d0 nebo B – s2, d0 *)"]
[]
[null,null,"Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) MAMUT-THERM Pt, zvaný ETICS v dalším textu, je navržen a prováděn v souladu s návrhovými a montážními pokyny držitele STO, uloženými v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha s.p. (TZÚS), pobočka České Budějovice. ETICS se skládá z následujících součástí, které jsou vyráběny držitelem STO nebo jeho subdodavatelem, z těch se poté zabudovává do stavby."]
[null,null,"Tento systém je prodáván ve skladbách vyplývajících z všeobecné definice výrobku."]
[]
[null,null,"Definice výrobku",null,"Součásti",null,"Spotřeba (kg/m2)","Tloušťka (mm)"]
[]
[null,null,"Mechanicky kotvený ETICS s montážním lepením (minimální plocha lepení 20% povrchu desky EPS).  "]
[]
[null,null,"Podklad",null,"vláknité desky (EN 622-3)",null,"-","≥ 12,5"]
[null,null,null,null,"sádrokartonové desky",null,null,"≥ 12,5"]
[null,null,null,null,"cementotřískové desky (EN 634-2)",null,null,"≥ 12,0"]
[null,null,null,null,"desky OSB (EN 300)",null,null,"≥ 12,0"]
[null,null,null,null,"desky z rostlého dřeva (EN 13353)",null,null,"≥ 22,5"]
[null,null,null,null,"pozinkovaný ocelový plech",null,null,"≥ 0,60"]
[null,null,null,null,"hliníkový plech",null,null,"≥ 0,80"]
[null,null,null,"Penetrační nátěr podkladu","MAMUT Kontakt",null,"0,2\nl/m²",0.1]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti: umělopryskyřičná disperze, minerální přísady"]
[null,null,"Izolační vrstva – IV   a související způsob upevnění","Lepicí hmota","MAMUT Flex T",null,"3,0 - 5,0 suché směsi","max 10"]
[null,null,null,null,"- pouze při použití také jako hmota základní vrstvy"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,7mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Izolační výrobek","Desky z expandovaného polystyrenu typu\nEPS 70F fasádní (EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100; lD= 0,039 W/(m².K)) a s dalšími sledovanými vlastnostmi uvedenými v tabulce č. 3 STO 020-030042. ",null,"-","50 - 400"]
[null,null,null,null,"Desky z expandovaného polystyrenu typu\nEPS 100F fasádní (EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 150; lD= 0,037 W/(m².K)) a s dalšími sledovanými vlastnostmi uvedenými v tabulce č. 3 STO 020-030042. "]
[null,null,null,null,"Desky z expandovaného polystyrenu typu\nEPS 70F fasádní s příměsí grafitových částic (EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100; lD= 0,032 W/(m².K)) a s dalšími sledovanými vlastnostmi uvedenými v tabulce č. 3 STO 020-030042. "]
[null,null,null,"Mechanicky kotvící prvky ","ejotherm STR H","hmoty na bázi dřeva, plech Fe a Al","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"šroub univerzální, nebo včetně použití talíře VT 90, SBL 140 plus, VT 2G"]
[null,null,null,null,"fischer TERMOFIX H 10","hmoty na bázi dřeva","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"izolační talířek Ø=60mm + vrut pro kotvení do materiálů na bázi dřeva, nebo včetně použití talíře DT90, DT110, DT140"]
[null,null,null,null,"Wkret-met TD 60 + KMH",null,"dle PD","-"]
[null,null,null,null,"izolační talířek Ø=60mm + vrut pro kotvení do materiálů na bázi dřeva"]
[null,null,null,null,"Wkret-met eco-drive",null,"dle PD","-"]
[null,null,null,null,"talířek předmontovaným kovovým vrutem"]
[null,null,null,null,"fischer TERMOFIX B","plech Fe a Al","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"izolační talířek Ø=60mm + šroub pro kotvení do plechu, nebo včetně použití talíře DT90, DT110, DT140"]
[null,null,null,null,"Wkret-met TD 60 + WDB-D",null,"dle PD","-"]
[null,null,null,null,"izolační talířek Ø=60mm + šroub pro kotvení do plechu"]
[null,null,null,null,"Wkret-met TD 60 + WSR-D",null,"dle PD","-"]
[null,null,null,null,"izolační talířek Ø=60mm + šroub pro kotvení do plechu"]
[null,null,"Základní vrstva – ZV","Malta základní vrstvy – armovací hmota","MAMUT Flex T",null,"3,6 - 5,0  suché směsi","3 - 4"]
[null,null,null,null,"pouze pro omítky MAMUT Spektrum, MAMUT Silikát, MAMUT Silikon"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,7mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Výztuž","Skleněná síťovina pro ETICS "]
[null,null,null,null,"VERTEX R 131 A101 (rozměry mřížky 3,5 x 3,8 mm)",null,"-","-"]
[null,null,null,null,"Valmiera SSA-1363-SM (rozměry mřížky 5,0 x 4,0 mm)"]
[null,null,"Povrchová úprava – PÚ","Penetrační nátěr","MAMUT Kontakt",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: umělopryskyřičná disperze, minerální přísady"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT Spektrum, MAMUT Silikát a MAMUT Silikon "]
[null,null,null,null,"Pastovité omítky"]
[null,null,null,null,"MAMUT Spektrum Z ",null,"2,5 – 3,8  dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"MAMUT Spektrum R ",null,"2,4 – 3,7  dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát Z ",null,"2,5 – 3,8  dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát R ",null,"2,4 – 3,7  dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon Z",null,"2,5 – 3,8  dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon R ",null,"2,4 – 3,7  dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,"Příslušenství","Vlastnosti příslušenství jsou garantovány na odpovědnosti výrobce ETICS"]
[null,null,"*)  platí pro  kombinace uvedené v tab. č. 10 STO 020-030042",null,null,null,null,null,null,null,"²"]
[]
[null,null,"Zamýšlené použití:"]
[null,null,"Tento ETICS MAMUT-THERM Pt je určen k vnějšímu zateplení fasád obytných, občanských a průmyslových budov stávajících i novostaveb, zhotovených z vláknitých desek, sádrokartonových desek, cementotřískových desek, desek OSB, desek z rostlého dřeva, z pozinkovaného plechu a z hliníkového plechu do požární výšky 22,5 m podle požadavků normy ČSN 73 0810.\nPři aplikaci vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému s omítkou MAMUT-THERM Pt je nutné postupovat dle projektové dokumentace, která musí být pro každý konkrétní objekt zpracována v konkrétní skladbě. Nutnou součástí projektu je řešení nosné způsobilosti kotvení, řešení tepelně technických vlastností včetně řešení kondenzace vodní páry – posouzení stavu konstrukce jako celku dle ČSN  73 0540 a požární zpráva.\nPro případ požáru musí být zabezpečena ochrana osob unikajících z objektu proti stékání a odpadávání zpěňovatelných plastů. \nMontáž vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému s omítkou MAMUT-THERM Pt mohou provádět pouze firmy, které jsou nositelem platného osvědčení o zaškolení svých pracovníků v provádění.\n"]
[null,"Dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění, zejména pak Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.v platném znění, jsou tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) stanovenými výrobky.\nZ pohledu výše uvedeného zákona ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že ETICS je brán jako výrobek a jako takový musí být nejprve odzkoušen v akreditovaných zkušebnách a certifikován. \nOdpovědnost podle příslušných předpisů pro stavební výrobky nese společnost MAMUT-THERM s.r.o. za ty specifikované ETICS, které sama, jako sestavy součástí, uvádí na trh.\nKaždý ETICS je jednoznačně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu komponentů, které na sebe vzájemně navazují. \nZáměnou komponentů, nedodržením skladby nebo nedodržením technologického postupu ETICS k odborné montáži, určených výrobcem, je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již přestává být stanoveným a tedy certifikovaným výrobkem."]

{"sheet":"M-T Mt","index":18,"n_rows":82,"n_cols":11,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,7,29,7],[31,4,31,5],[21,3,24,3],[21,4,21,5],[30,4,30,5],[26,4,26,5],[27,4,27,5],[28,4,28,5],[29,4,29,5],[25,6,29,6],[12,8,13,8],[14,2,20,3],[14,4,14,5],[14,6,20,6],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[17,4,17,5],[18,4,18,5],[19,4,19,5],[20,4,20,5],[33,3,46,3],[7,2,7,7],[8,2,8,7],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[21,6,24,6],[21,7,24,7],[22,4,22,5],[23,4,23,5],[24,4,24,5],[25,2,38,2],[25,3,29,3],[25,4,25,5],[41,5,46,5],[41,6,42,6],[30,3,32,3],[43,6,44,6],[45,6,46,6],[32,4,32,5],[33,5,34,5],[35,6,36,6],[37,6,38,6],[30,6,32,6],[35,5,40,5],[39,6,40,6],[33,6,34,6],[55,2,59,2],[55,3,59,3],[55,4,55,5],[56,4,56,5],[57,4,57,5],[58,4,58,5],[59,4,59,5],[47,2,54,2],[47,3,51,3],[52,3,54,3],[52,4,52,7],[53,7,54,7],[54,4,54,5],[53,4,53,5],[47,7,51,7],[48,4,48,5],[49,4,49,5],[50,4,50,5],[51,4,51,5],[47,4,47,5],[47,6,51,6],[53,6,54,6],[69,4,69,5],[69,6,72,6],[69,7,72,7],[70,4,70,5],[71,4,71,5],[61,7,64,7],[62,4,62,5],[63,4,63,5],[64,4,64,5],[65,4,65,5],[65,6,68,6],[65,7,68,7],[66,4,66,5],[67,4,67,5],[68,4,68,5],[77,4,77,7],[78,2,78,7],[80,2,80,7],[81,1,81,8],[72,4,72,5],[73,4,73,5],[73,6,76,6],[73,7,76,7],[74,4,74,5],[75,4,75,5],[76,4,76,5],[60,2,76,2],[60,3,76,3],[60,4,60,7],[61,4,61,5],[61,6,64,6]]}
[]
[]
[null,null,"Všeobecná definice výrobku ETICS MAMUT-THERM Mt a zamýšlené použití"]
[]
[null,null,"STO 020-036560"]
[null,null,"Reakce na oheň Evropská třída dle EN 13501-1:2010: A2 – s1, d0"]
[]
[null,null,"Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) MAMUT-THERM Mt, zvaný ETICS v dalším textu, je navržen a prováděn v souladu s návrhovými a montážními pokyny držitele STO, uloženými v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha s.p. (TZÚS), pobočka České Budějovice. ETICS se skládá z následujících součástí, které jsou vyráběny držitelem STO nebo jeho subdodavatelem, z těch se poté zabudovává do stavby."]
[null,null,"Tento systém je prodáván ve skladbách vyplývajících z všeobecné definice výrobku."]
[]
[null,null,"Definice výrobku",null,"Součásti",null,"Spotřeba (kg/m2)","Tloušťka (mm)"]
[]
[null,null,"Mechanicky kotvený ETICS s montážním lepením (minimální plocha lepení 20% povrchu desky z MW).  "]
[]
[null,null,"Podklad",null,"vláknité desky (EN 622-3)",null,"-","≥ 12,5"]
[null,null,null,null,"sádrokartonové desky",null,null,"≥ 12,5"]
[null,null,null,null,"cementotřískové desky (EN 634-2)",null,null,"≥ 12,0"]
[null,null,null,null,"desky OSB (EN 300)",null,null,"≥ 12,0"]
[null,null,null,null,"desky z rostlého dřeva (EN 13353)",null,null,"≥ 22,5"]
[null,null,null,null,"pozinkovaný ocelový plech",null,null,"≥ 0,60"]
[null,null,null,null,"hliníkový plech",null,null,"≥ 0,80"]
[null,null,null,"Penetrační nátěr podkladu","MAMUT Kontakt",null,"0,2\nl/m²",0.1]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti: umělopryskyřičná disperze, minerální přísady"]
[null,null,"Izolační vrstva – IV   a související způsob upevnění","Lepicí hmota","MAMUT Flex T",null,"3,0 - 5,0 suché směsi","max 10"]
[null,null,null,null,"- pouze při použití také jako hmota základní vrstvy"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,7mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Izolační výrobek","Desky z minerální vlny (MW deska – podélné vlákno, TR 15) deklarovanách vlastností dle tabulky č. 3 STO 020-030045.\nMW-EN 13162–T5–DS(T+)– DS(TH)–TR15-WS–WL(P)–MU5 ",null,"-","60 - 400"]
[null,null,null,null,"Desky z minerální vlny Frontrock MAX E (MW dvouvrstvá deska - podélné vlákno, TR 10) deklarovaných vlastností dle tabulky č. 4  STO 020-030045. \nMW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1",null,null,"80 - 280"]
[null,null,null,null,"Desky z minerální vlny Nobasil FKD S (MW deska - podélné vlákno, TR 10) deklarovanýc vlastností dle tabulky č. 5  STO 020-030042. \nMW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1",null,null,"60 - 240"]
[null,null,null,"Mechanicky kotvící prvky ","ejotherm STR H","hmoty na bázi dřeva, plech Fe a Al","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"šroub univerzální, nebo včetně použití talíře VT 90, SBL 140 plus, VT 2G"]
[null,null,null,null,"fischer TERMOFIX H 10","hmoty na bázi dřeva","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"izolační talířek Ø=60mm + vrut pro kotvení do materiálů na bázi dřeva, nebo včetně použití talíře DT90, DT110, DT140"]
[null,null,null,null,"Wkret-met TD 60 + KMH",null,"dle PD","-"]
[null,null,null,null,"izolační talířek Ø=60mm + vrut pro kotvení do materiálů na bázi dřeva"]
[null,null,null,null,"Wkret-met eco-drive",null,"dle PD","-"]
[null,null,null,null,"talířek předmontovaným kovovým vrutem"]
[null,null,null,null,"fischer TERMOFIX B","plech Fe a Al","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"izolační talířek Ø=60mm + šroub pro kotvení do plechu, nebo včetně použití talíře DT90, DT110, DT140"]
[null,null,null,null,"Wkret-met TD 60 + WDB-D",null,"dle PD","-"]
[null,null,null,null,"izolační talířek Ø=60mm + šroub pro kotvení do plechu"]
[null,null,null,null,"Wkret-met TD 60 + WSR-D",null,"dle PD","-"]
[null,null,null,null,"izolační talířek Ø=60mm + šroub pro kotvení do plechu"]
[null,null,"Základní vrstva – ZV","Malta základní vrstvy – armovací hmota","MAMUT Flex T",null,"3,6 - 5,0  suché směsi","3 - 4"]
[null,null,null,null,"pouze v kombinaci s lepicí hmotou MAMUT Flex T a pro omítky MAMUT Silikát, MAMUT Silikon"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,7mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Výztuž","Skleněná síťovina pro ETICS "]
[null,null,null,null,"VERTEX R 131 A101 (rozměry mřížky 3,5 x 3,8 mm)",null,"-","-"]
[null,null,null,null,"Valmiera SSA-1363-SM (rozměry mřížky 5,0 x 4,0 mm)"]
[null,null,"Povrchová úprava – PÚ","Penetrační nátěr","MAMUT Kontakt",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: umělopryskyřičná disperze, minerální přísady"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT Spektrum, MAMUT Silikát a MAMUT Silikon "]
[null,null,null,null,"Pastovité omítky "]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát Z ",null,"2,5 – 3,8  dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát R ",null,"2,4 – 3,7  dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon Z",null,"2,5 – 3,8  dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon R ",null,"2,4 – 3,7  dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,"Příslušenství","Vlastnosti příslušenství jsou garantovány na odpovědnosti výrobce ETICS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"²"]
[null,null,"Zamýšlené použití:"]
[null,null,"Tento ETICS MAMUT-THERM Mt je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem z minerální vlny.\nVnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou MAMUT-THERM Mt je určen k vnějšímu zateplení fasád obytných, občanských a průmyslových budov stávajících i novostaveb, zhotovených z vláknitých desek, sádrokartonových desek, cementotřískových desek, desek OSB, desek z rostlého dřeva, z pozinkovaného plechu a z hliníkového plechu.\nPři aplikaci vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému s omítkou MAMUT-THERM Mt je nutné postupovat dle projektové dokumentace, která musí být pro každý konkrétní objekt zpracována v konkrétní skladbě. Nutnou součástí projektu je řešení nosné způsobilosti kotvení, řešení tepelně technických vlastností včetně řešení kondenzace vodní páry – posouzení stavu konstrukce jako celku dle ČSN  73 0540 a požární zpráva.\nMontáž vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému s omítkou MAMUT-THERM Mt mohou provádět pouze firmy, které jsou nositelem platného osvědčení o zaškolení svých pracovníků v provádění.\n\n"]
[null,"Dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění, zejména pak Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.v platném znění, jsou tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) stanovenými výrobky.\nZ pohledu výše uvedeného zákona ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že ETICS je brán jako výrobek a jako takový musí být nejprve odzkoušen v akreditovaných zkušebnách a certifikován. \nOdpovědnost podle příslušných předpisů pro stavební výrobky nese společnost MAMUT-THERM s.r.o. za ty specifikované ETICS, které sama, jako sestavy součástí, uvádí na trh.\nKaždý ETICS je jednoznačně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu komponentů, které na sebe vzájemně navazují. \nZáměnou komponentů, nedodržením skladby nebo nedodržením technologického postupu ETICS k odborné montáži, určených výrobcem, je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již přestává být stanoveným a tedy certifikovaným výrobkem."]

{"sheet":"M-T Pv","index":19,"n_rows":224,"n_cols":11,"rows_kept":224,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[148,4,148,7],[149,5,149,7],[150,4,151,4],[150,5,150,6],[151,5,151,6],[152,5,152,7],[214,4,214,5],[214,6,218,6],[214,7,218,7],[216,4,216,5],[217,4,217,5],[218,4,218,5],[197,6,200,6],[197,7,200,7],[198,4,198,5],[199,4,199,5],[200,4,200,5],[205,4,205,5],[205,6,208,6],[205,7,208,7],[206,4,206,5],[207,4,207,5],[208,4,208,5],[153,7,156,7],[7,2,7,7],[8,2,8,7],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[48,5,49,5],[34,4,34,5],[48,6,49,6],[42,5,43,5],[42,6,43,6],[44,5,45,5],[44,6,45,6],[46,5,47,5],[29,4,29,5],[29,6,32,6],[46,6,47,6],[33,4,33,5],[36,3,152,3],[36,5,37,5],[35,4,35,5],[33,3,35,3],[110,5,111,5],[110,6,111,6],[90,5,91,5],[90,6,91,6],[12,8,13,8],[14,2,22,2],[14,3,17,3],[14,4,14,5],[14,6,17,6],[14,7,17,7],[18,7,21,7],[18,8,21,8],[19,4,19,5],[20,4,20,5],[21,4,21,5],[22,4,22,5],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[17,4,17,5],[12,2,12,7],[18,3,21,3],[18,4,18,5],[18,6,21,6],[50,5,51,5],[50,6,51,6],[52,5,53,5],[52,6,53,6],[54,5,55,5],[54,6,55,6],[60,5,61,5],[60,6,61,6],[36,6,37,6],[38,5,39,5],[38,6,39,6],[40,5,41,5],[40,6,41,6],[56,5,57,5],[56,6,57,6],[58,5,59,5],[58,6,59,6],[29,7,32,7],[29,8,32,8],[30,4,30,5],[31,4,31,5],[32,4,32,5],[23,8,24,8],[25,3,28,3],[25,4,25,5],[25,6,28,6],[25,7,28,7],[26,4,26,5],[27,4,27,5],[28,4,28,5],[29,3,32,3],[104,5,105,5],[104,6,105,6],[106,5,107,5],[106,6,107,6],[66,5,67,5],[66,6,67,6],[68,5,69,5],[68,6,69,6],[64,5,65,5],[64,6,65,6],[94,5,95,5],[76,5,77,5],[76,6,77,6],[78,5,79,5],[82,5,83,5],[82,6,83,6],[78,6,79,6],[80,5,81,5],[80,6,81,6],[70,5,71,5],[70,6,71,6],[72,5,73,5],[72,6,73,6],[74,5,75,5],[98,6,99,6],[100,5,101,5],[100,6,101,6],[94,6,95,6],[62,5,63,5],[62,6,63,6],[84,5,85,5],[84,6,85,6],[86,5,87,5],[86,6,87,6],[74,6,75,6],[88,5,89,5],[88,6,89,6],[92,5,93,5],[92,6,93,6],[154,4,154,5],[155,4,155,5],[156,4,156,5],[162,3,171,3],[162,4,162,7],[163,4,163,5],[163,6,171,6],[163,7,171,7],[171,4,171,5],[153,3,156,3],[153,4,153,5],[153,6,156,6],[170,4,170,5],[165,4,165,5],[166,4,166,5],[168,4,168,5],[157,4,157,5],[158,4,158,5],[159,4,159,5],[160,4,160,5],[164,4,164,5],[169,4,169,5],[192,3,213,3],[172,3,191,3],[172,4,172,5],[173,4,173,5],[174,4,174,5],[175,4,175,5],[176,4,176,5],[187,4,187,5],[188,4,188,5],[189,4,189,5],[192,4,192,7],[193,4,193,5],[177,4,177,5],[178,4,178,5],[179,4,179,5],[180,4,180,5],[182,4,182,5],[197,4,197,5],[201,4,201,5],[201,6,204,6],[193,7,196,7],[194,4,194,5],[195,4,195,5],[196,4,196,5],[190,4,190,5],[191,4,191,5],[124,6,125,6],[118,5,119,5],[118,6,119,6],[108,5,109,5],[223,1,223,8],[181,4,181,5],[183,4,183,5],[184,4,184,5],[185,4,185,5],[186,4,186,5],[209,4,209,5],[209,6,213,6],[209,7,213,7],[211,4,211,5],[212,4,212,5],[201,7,204,7],[202,4,202,5],[203,4,203,5],[172,2,213,2],[213,4,213,5],[204,4,204,5],[193,6,196,6],[220,2,220,7],[222,2,222,7],[112,5,113,5],[140,5,141,5],[140,6,141,6],[142,5,143,5],[142,6,143,6],[144,5,145,5],[144,6,145,6],[138,5,139,5],[138,6,139,6],[132,5,133,5],[132,6,133,6],[134,5,135,5],[134,6,135,6],[136,5,137,5],[136,6,137,6],[130,5,131,5],[130,6,131,6],[120,5,121,5],[120,6,121,6],[112,6,113,6],[114,5,115,5],[114,6,115,6],[116,5,117,5],[116,6,117,6],[157,3,161,3],[161,4,161,5],[157,6,161,6],[157,7,161,7],[153,2,171,2],[126,5,127,5],[126,6,127,6],[128,5,129,5],[128,6,129,6],[146,5,147,5],[146,6,147,6],[25,2,152,2],[167,4,167,5],[108,6,109,6],[96,5,97,5],[96,6,97,6],[98,5,99,5],[102,5,103,5],[102,6,103,6],[122,5,123,5],[122,6,123,6],[124,5,125,5]]}
[]
[]
[null,null,"Všeobecná definice výrobku ETICS MAMUT-THERM Pv a zamýšlené použití"]
[]
[null,null,"ETA 14/0278 "]
[null,null,"Reakce na oheň Evropská třída dle EN 13501-1:2010: B – s1, d0 "]
[]
[null,null,"Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) MAMUT-THERM Pv, zvaný ETICS v dalším textu, je navržen a prováděn v souladu s návrhovými a montážními pokyny držitele ETA, uloženými v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha s.p. (TZÚS), pobočka České Budějovice. ETICS se skládá z následujících součástí, které jsou vyráběny držitelem ETA nebo jeho subdodavatelem, z těch se poté zabudovává do stavby."]
[null,null,"Tento systém je prodáván pod jedním obchodním názvem."]
[]
[null,null,"Definice výrobku",null,"Součásti",null,"Spotřeba (kg/m2)","Tloušťka (mm)"]
[]
[null,null,"Výlučně lepený ETICS nebo částečně lepený ETICS s doplňkovým mechanickým kotvením (viz níže).  "]
[null,null,"Národní prováděcí předpisy musí být brány v úvahu."]
[null,null,"Izolační vrstva – IV   a související způsob upevnění","Lepicí hmota","MAMUT Flex 50",null,"3,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Lepicí hmota","MAMUT Flex 45",null,"3,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Izolační výrobek","Desky z pěnového polystyrenu dle EN 13163:2012 \n(EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100) a s dalšími sledovanými vlastnostmi viz ETA 14/0278 příloha č.1. ",null,"-","50 - 300"]
[null,null,"Mechanicky kotvený ETICS s doplňkovým lepením.  "]
[null,null,"Národní prováděcí předpisy musí být brány v úvahu."]
[null,null,"Izolační vrstva – IV   a související způsob upevnění","Lepicí hmota","MAMUT Flex 50",null,"3,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Lepicí hmota","MAMUT Flex 45",null,"3,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6 mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Izolační výrobek","Desky z pěnového polystyrenu dle EN 13163:2012; λD= 0,032 W/(m.K) \n(EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100) a s dalšími sledovanými vlastnostmi viz ETA 14/0278 příloha č.1. ",null,null,"50 - 300"]
[null,null,null,null,"Desky z pěnového polystyrenu dle EN 13163:2012; λD= 0,037 W/(m.K) \n(EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 150) a s dalšími sledovanými vlastnostmi viz ETA 14/0278 příloha č.1. ",null,null,"50 - 300"]
[null,null,null,null,"Desky z pěnového polystyrenu dle EN 13163:2012; λD= 0,039 W/(m.K) \n(EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100) a s dalšími sledovanými vlastnostmi viz ETA 14/0278 příloha č.1. ",null,null,"50 - 300"]
[null,null,null,"Mechanicky kotvící prvky ","ejotherm NT U","ETA-05/0009","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"ejotherm NTK U","ETA-07/0026","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"ejotherm STR U","ETA-04/0023","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"ejotherm STR U 2G","ETA-04/0023","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"EJOT SDM – T plus","ETA-04/0064","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"EJOT H1 eco","ETA-11/0192","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"EJOT H3","ETA-14/0130","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-KZ 60/8-La, ","ETA-05/0055","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-KZL 60/8-La, ","ETA-05/0055","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH 60/8-La,","ETA-05/0055","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-L 60/8-La","ETA-05/0055","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-S 60/8-La","ETA-08/0267","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH 60/10-La,","ETA-08/0166","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-KZ 60/10-La, ","ETA-08/0166","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-SX ","ETA-10/0028","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-X ","ETA 13/0951","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-EX ","ETA 13/0951","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz 8 SV","ETA-06/0180","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz KS 8","ETA-04/0114","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz 8N","ETA-03/0019","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz 8NZ","ETA-03/0019","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termofix CF 8","ETA-07/0287","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz CN8","ETA-09/0394","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz 8 U","ETA-02/0019","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz 8 UZ","ETA-02/0019","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz PN 8","ETA-09/0171","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz LO 8","ETA-10/0460","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz SV II ecotwist ","ETA-12/0208","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Hilti D 8-FV","ETA-07/0288","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Hilti XI-FV","ETA-03/0004","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové nastřelovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Hilti SDK-FV 8","ETA-07/0302","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Hilti SX-FV","ETA-03/0005","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky - jednokrok"]
[null,null,null,null,"Hilti SD-FV 8","ETA-03/0028","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Hilti WDVS-Schraubdübel D-FV a D-FV T","ETA-05/0039","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KEW TSD 8","ETA-04/0030","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KEW TSBD 8","ETA-08/0314","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KEW TSD-V8, KEW TSDL-V8","ETA-08/0315","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KEW TSDL-V","ETA-12/0148","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"TTH 10/60-La","ETA-09/0318","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KOELNER TFIX-8M","ETA-07/0336","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Koelner TFIX-8S a TFIX-8ST","ETA-11/0144","dle PD"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KOELNER TFIX-8P","ETA-13/0845","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KOELNER KI-10, KI-10PA,  KI-10M","ETA-07/0291","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KOELNER KI-10N","ETA-07/0221","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KOELNER KI-10NS","ETA-07/0221","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKTHERM ø 8","ETA-11/0232","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"FIXPLUG ø 8 ; FIXPLUG ø 10 ","ETA-11/0231","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET LFN 10, LFM 10","ETA-06/0105","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET LFN 8, LFM 8","ETA-06/0080","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET LTX 10, LMX 10","ETA-08/0172","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET LTX 8, LMX 8","ETA-09/0001","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"TOP-KRAFT-FI-08P, TOP-KRAFT-FI-08M","ETA-11/0236","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"TOP-KRAFT-FI-10P, TOP-KRAFT-FI-10M","ETA-11/0234","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET eco-drive ","ETA-13/0107","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET eco-drive S ","ETA-13/0107","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET WKTHERM-S","ETA-13/0724","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Kromě výše uvedených, mohou být v sestavě použity další typy hmoždinek posouzené podle ETAG 014, za předpokladu že splňují následující požadavky:"]
[null,null,null,null,"Průměr talířku","≥ 60 mm"]
[null,null,null,null,"Tuhost talířku","Povrchová montáž",null,"≥ 0,3 kN/mm"]
[null,null,null,null,null,"Zapuštěná montáž:",null,"≥ 0,6 kN/mm"]
[null,null,null,null,"Síla při porušení talířku","≥ 0,52 kN"]
[null,null,"Základní vrstva – ZV","Malta základní vrstvy – armovací hmota","MAMUT Flex 50",null,"4,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","3 - 6"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Malta základní vrstvy – armovací hmota","MAMUT Flex 45",null,"4,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","3 - 6"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,null,"pouze pod omítky MAMUT Spektrum VZ/VR, MAMUT Silikon VZ/VR a MAMUT Silikon extra VZ/VR s max. velikostí zrna 1,5 až 3,0 mm "]
[null,null,null,"Výztuž","Skleněná síťovina pro ETICS "]
[null,null,null,null,"VERTEX R 131 A101 (rozměry mřížky 3,5 x 3,8 mm)",null,"-","-"]
[null,null,null,null,"VERTEX R 117 A101 (rozměry mřížky 4,0 x 4,5 mm)"]
[null,null,null,null,"REDNET CB 145 NOVA (rozměry mřížky 4,0 x 4,0 mm)"]
[null,null,null,null,"117S (rozměry mřížky 4,0 x 4,0 mm)"]
[null,null,null,null,"122 (rozměry mřížky 5,0 x 5,0 mm)"]
[null,null,null,null,"122L (rozměry mřížky 4,0 x 4,5 mm)"]
[null,null,null,null,"LIFITEX PRO 165 (rozměry mřížky 4,0 x 4,8 mm)"]
[null,null,null,null,"LIFITEX PRO 145 (rozměry mřížky 4,0 x 6,0 mm)"]
[null,null,null,null,"Valmiera SSA-1363-SM (rozměry mřížky 5,0 x 4,0 mm)"]
[null,null,"Povrchová úprava – PÚ","Penetrační nátěr","MAMUT Kontakt VSP",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: organické pojivo, minerální přísady, voda"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT Spektrum VZ/VR"]
[null,null,null,null,"MAMUT Kontakt VSICA",null,"0,20 l/m²"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: Drasekné vodní sklo, minerální přísady, voda"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT Silikát VZ/VR"]
[null,null,null,null,"MAMUT Kontakt VSIL",null,"0,20 l/m²"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: organické pojivo, minerální přísady, voda"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT Silikon VZ/VR"]
[null,null,null,null,"MAMUT Kontakt",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: Draselné vodní sklo, organické pojivo, minerální přísady a voda"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT Spektrum, MAMUT Silikat, MAMUT Silikon "]
[null,null,null,"Konečné povrchové úpravy","Pastovité omítky"]
[null,null,null,null,"MAMUT Spektrum VZ ",null,"1,5 – 4,5 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová zatíraná omítka -max. zrno 1,0; 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiv na bázi akrylátových copolymerů"]
[null,null,null,null,"MAMUT Spektrum VR ",null,"1,8 – 4,2 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiv na bázi akrylátových copolymerů"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát VZ ",null,"1,5 – 4,5 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová zatíraná omítka -max. zrno 1,0; 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát VR ",null,"1,8 – 4,2 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon VZ \n",null,"1,5 – 4,5 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon extra VZ"]
[null,null,null,null,"silikonová zatíraná omítka -max. zrno 1,0; 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiv na bázi akrylátových a silikonových copolymerů"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon VR\n",null,"1,8 – 4,2 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon extra VR"]
[null,null,null,null,"silikonová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiv na bázi akrylátových a silikonových copolymerů"]
[null,null,null,"Příslušenství","Odpovídá popisu dle § 3.2.2.5 ETAG 004 na zodpovědnosti držitele ETA."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"²"]
[null,null,"Zamýšlené použití:"]
[null,null,"Tento ETICS MAMUT-THERM Pv se uplatňuje jako vnější izolace stěn budov. Tyto stěny jsou vytvořeny zděním (z cihel, bloků, kamene ...) nebo z betonu (monolitického nebo z prefabrikovaných panelů). Předtím, než je ETICS uplatněn, je potřeba ověřit vlastnosti stěn, zejména pokud jde o podmínky pro třídu reakce na oheň a upevnění ETICS buď lepením nebo pomocí mechanického kotvení. ETICS je navrhován tak, aby dodával stěnám odpovídající tepelnou izolaci.\nETICS je tvořen nenosnými konstrukčními součástmi. Nepůsobí přímo ke zvýšení stability zdi, na níž je aplikován, ale působí ke zvýšení odolnosti proti vlivům počasí.\nETICS může být použit jak na nových, tak i na stávajících (rekonstruovaných) vertikálních stěnách. Může být také použit na horizontálních nebo nakloněných površích, které nejsou vystaveny dešťovým srážkám.\nÚčelem ETICS není zajišťování neprůvzdušnosti budovy.\nVýběr způsobu upevnění závisí na vlastnostech podkladu, který může vyžadovat úpravu (viz čl. 7.2.1 ETAG 004) a musí být proveden v souladu s národními požadavky.\n"]
[null,"Dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění, zejména pak Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.v platném znění, jsou tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) stanovenými výrobky.\nZ pohledu výše uvedeného zákona ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že ETICS je brán jako výrobek a jako takový musí být nejprve odzkoušen v akreditovaných zkušebnách a certifikován. \nOdpovědnost podle příslušných předpisů pro stavební výrobky nese společnost MAMUT-THERM s.r.o. za ty specifikované ETICS, které sama, jako sestavy součástí, uvádí na trh.\nKaždý ETICS je jednoznačně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu komponentů, které na sebe vzájemně navazují. \nZáměnou komponentů, nedodržením skladby nebo nedodržením technologického postupu ETICS k odborné montáži, určených výrobcem, je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již přestává být stanoveným a tedy certifikovaným výrobkem."]

{"sheet":"M-T Mv","index":20,"n_rows":205,"n_cols":11,"rows_kept":205,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[136,4,138,4],[25,2,138,2],[43,3,138,3],[131,5,131,6],[132,5,132,6],[133,5,133,6],[135,5,135,6],[134,5,134,6],[131,4,135,4],[136,5,136,6],[137,5,137,6],[138,5,138,6],[124,5,124,6],[125,5,125,6],[126,5,126,6],[123,4,126,4],[127,5,127,6],[128,5,128,6],[129,5,129,6],[130,5,130,6],[127,4,130,4],[33,3,42,3],[105,6,106,6],[99,5,100,5],[201,2,201,7],[203,2,203,7],[204,1,204,8],[22,4,22,5],[38,4,38,5],[35,4,35,5],[195,4,195,5],[195,6,199,6],[195,7,199,7],[197,4,197,5],[198,4,198,5],[199,4,199,5],[190,4,190,5],[190,6,194,6],[190,7,194,7],[192,4,192,5],[193,4,193,5],[194,4,194,5],[186,4,186,5],[186,6,189,6],[36,4,36,5],[37,4,37,5],[115,4,115,7],[139,6,142,6],[139,7,142,7],[140,4,140,5],[141,4,141,5],[142,4,142,5],[107,5,108,5],[107,6,108,6],[103,5,104,5],[34,7,42,7],[95,5,96,5],[95,6,96,6],[85,5,86,5],[85,6,86,6],[116,5,116,7],[117,4,118,4],[117,5,117,6],[118,5,118,6],[119,4,119,7],[120,5,120,6],[121,5,121,6],[122,5,122,6],[120,4,122,4],[123,5,123,6],[103,6,104,6],[105,5,106,5],[187,4,187,5],[188,4,188,5],[189,4,189,5],[182,4,182,5],[182,6,185,6],[182,7,185,7],[183,4,183,5],[184,4,184,5],[185,4,185,5],[139,2,157,2],[139,3,142,3],[139,4,139,5],[173,3,199,3],[173,4,173,7],[174,4,174,5],[174,6,177,6],[174,7,177,7],[175,4,175,5],[176,4,176,5],[165,4,165,5],[166,4,166,5],[167,4,167,5],[168,4,168,5],[169,4,169,5],[170,4,170,5],[177,4,177,5],[178,4,178,5],[178,6,181,6],[178,7,181,7],[179,4,179,5],[180,4,180,5],[181,4,181,5],[186,7,189,7],[158,3,172,3],[158,4,158,5],[159,4,159,5],[160,4,160,5],[161,4,161,5],[162,4,162,5],[163,4,163,5],[164,4,164,5],[171,4,171,5],[172,4,172,5],[148,3,157,3],[148,4,148,7],[109,5,110,5],[109,6,110,6],[113,5,114,5],[113,6,114,6],[149,4,149,5],[149,6,157,6],[149,7,157,7],[150,4,150,5],[151,4,151,5],[152,4,152,5],[153,4,153,5],[154,4,154,5],[155,4,155,5],[156,4,156,5],[157,4,157,5],[111,5,112,5],[111,6,112,6],[143,3,147,3],[143,4,143,5],[143,6,147,6],[143,7,147,7],[144,4,144,5],[99,6,100,6],[97,5,98,5],[97,6,98,6],[101,5,102,5],[101,6,102,6],[81,5,82,5],[81,6,82,6],[83,5,84,5],[83,6,84,6],[89,5,90,5],[89,6,90,6],[91,5,92,5],[91,6,92,6],[93,5,94,5],[93,6,94,6],[87,6,88,6],[87,5,88,5],[77,6,78,6],[79,5,80,5],[79,6,80,6],[69,5,70,5],[69,6,70,6],[71,5,72,5],[71,6,72,6],[73,5,74,5],[73,6,74,6],[75,5,76,5],[75,6,76,6],[77,5,78,5],[23,8,24,8],[49,5,50,5],[49,6,50,6],[42,4,42,5],[43,5,44,5],[43,6,44,6],[45,5,46,5],[45,6,46,6],[47,5,48,5],[47,6,48,6],[34,4,34,5],[23,2,23,7],[39,4,39,5],[25,3,28,3],[25,4,25,5],[25,6,28,6],[25,7,28,7],[26,4,26,5],[27,4,27,5],[29,8,32,8],[61,5,62,5],[65,6,66,6],[30,4,30,5],[31,4,31,5],[32,4,32,5],[67,5,68,5],[67,6,68,6],[59,5,60,5],[63,5,64,5],[63,6,64,6],[61,6,62,6],[40,4,40,5],[41,4,41,5],[33,4,33,5],[12,8,13,8],[18,8,21,8],[19,4,19,5],[20,4,20,5],[21,4,21,5],[14,2,22,2],[14,3,17,3],[14,4,14,5],[14,6,17,6],[14,7,17,7],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[17,4,17,5],[18,3,21,3],[18,4,18,5],[18,6,21,6],[18,7,21,7],[145,4,145,5],[146,4,146,5],[147,4,147,5],[158,2,199,2],[7,2,7,7],[8,2,8,7],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[12,2,12,7],[28,4,28,5],[29,3,32,3],[29,4,29,5],[29,6,32,6],[29,7,32,7],[51,5,52,5],[51,6,52,6],[57,5,58,5],[57,6,58,6],[53,5,54,5],[53,6,54,6],[55,5,56,5],[55,6,56,6],[65,5,66,5],[59,6,60,6]]}
[]
[]
[null,null,"Všeobecná definice výrobku ETICS MAMUT-THERM Mv a zamýšlené použití"]
[]
[null,null,"ETA 14/0277 "]
[null,null,"Reakce na oheň Evropská třída dle EN 13501-1:2010: A2 – s1, d0 "]
[]
[null,null,"Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) MAMUT-THERM Mv, zvaný ETICS v dalším textu, je navržen a prováděn v souladu s návrhovými a montážními pokyny držitele ETA, uloženými v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha s.p. (TZÚS), pobočka České Budějovice. ETICS se skládá z následujících součástí, které jsou vyráběny držitelem ETA nebo jeho subdodavatelem, z těch se poté zabudovává do stavby."]
[null,null,"Tento systém je prodáván pod jedním obchodním názvem."]
[]
[null,null,"Definice výrobku",null,"Součásti",null,"Spotřeba (kg/m2)","Tloušťka (mm)"]
[]
[null,null,"Výlučně lepený ETICS nebo částečně lepený ETICS s doplňkovým mechanickým kotvením."]
[null,null,"Národní prováděcí předpisy musí být brány v úvahu."]
[null,null,"Izolační vrstva – IV   a související způsob upevnění","Lepicí hmota","MAMUT Flex 50",null,"3,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Lepicí hmota","MAMUT Flex 45",null,"3,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Izolační výrobek","Lamely z minerální vlny (MW \"lamela\", TR 80); λD= 0,041 W/(m.K) \nEN 13162–T5–DS(70,90)– TR80-WS–WL(P)–MU1",null,null,"50 - 300"]
[null,null,"Mechanicky kotvený ETICS s doplňkovým lepením.  "]
[null,null,"Národní prováděcí předpisy musí být brány v úvahu."]
[null,null,"Izolační vrstva – IV   a související způsob upevnění","Lepicí hmota","MAMUT Flex 50",null,"3,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Lepicí hmota","MAMUT Flex 45",null,"3,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6 mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Izolační výrobek","Lamely z minerální vlny (MW \"lamela\", TR 80); λD= 0,041 W/(m.K) \nEN 13162–T5–DS(70,90)– TR80-WS–WL(P)–MU1"]
[null,null,null,null,"Desky z minerální vlny (MW\"deska\", TR 15); λD= 0,039 W/(m.K) \nMW-EN 13162–T5–DS(T+)– DS(TH)–TR15-WS–WL(P)–MU1,",null,null,"50-300"]
[null,null,null,null,"FKD S Thermal (výrobce Knauf Insulation s.r.o.); λD= 0,035 W/(m.K) \nMW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1"]
[null,null,null,null,"SMARTwall S C1 (výr.Knauf Insulation s.r.o.); λD= 0,035 W/(m.K) \nMW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1"]
[null,null,null,null,"SMARTwall S C2 (výr.Knauf Insulation s.r.o.); λD= 0,035 W/(m.K)\nMW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1"]
[null,null,null,null,"Frontrock MAX E (výrobce ROCKWOOL a.s.); λD= 0,036 W/(m.K)\nMW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1"]
[null,null,null,null,"FKD N Thermal (výr.Knauf Insulation s.r.o.); λD= 0,035 W/(m.K) \nMW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)25-TR7,5-WS-WL(P)"]
[null,null,null,null,"SMARTwall N C1 (výr.Knauf Insulation s.r.o.); λD= 0,035 W/(m.K) \nMW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)25-TR7,5-WS-WL(P)"]
[null,null,null,null,"SMARTwall N C2 (výr.Knauf Insulation s.r.o.); λD= 0,035 W/(m.K) \nMW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)25-TR7,5-WS-WL(P)"]
[null,null,null,null,"Isover TF PROFI (výr. SGCP CZ a.s.); λD= 0,036 W/(m.K)\nMW- EN 13162-T5- DS(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1"]
[null,null,null,"Mechanicky kotvící prvky ","ejotherm NT U","ETA-05/0009","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"ejotherm STR U","ETA-04/0023","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky alternativně s přídavným talířem: EJOT VT 90 (povrchová montáž)/EJOT VT 2G (zapuštěná montáž)"]
[null,null,null,null,"ejotherm STR U 2G","ETA-04/0023","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky alternativně s přídavným talířem: EJOT VT 90 (povrchová montáž)/EJOT VT 2G (zapuštěná montáž)"]
[null,null,null,null,"EJOT H1 eco","ETA-11/0192","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"EJOT H3","ETA-14/0130","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-KZ 60/8-La, PTH-KZL 60/8-La,  ","ETA-05/0055","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-KZ 60/10-La, ","ETA-05/0055","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-S 60/8-La","ETA-08/0267","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky alternativně s přídavným talířem: IT PTH 100, IT PTH 140 (povrchová montáž)/ZT100, zápustným přípravkem BRAVOLL - ZP (zapuštěná montáž)"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-X ","ETA 13/0951","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky alternativně s přídavným talířem: IT PTH 100, IT PTH 140 (povrchová montáž)"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-EX ","ETA 13/0951","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky alternativně s přídavným talířem: IT PTH 100, IT PTH 140 (povrchová montáž)"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz 8 SV","ETA-06/0180","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz 8N","ETA-03/0019","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz 8NZ","ETA-03/0019","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termofix CF 8","ETA-07/0287","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz CN8","ETA-09/0394","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz 8 U","ETA-02/0019","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz SV II ecotwist ","ETA-12/0208","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Hilti D 8-FV","ETA-07/0288","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Hilti XI-FV","ETA-03/0004","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové nastřelovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Hilti SX-FV","ETA-03/0005","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky - jednokrok"]
[null,null,null,null,"Hilti WDVS-Schraubdübel D-FV a D-FV T","ETA-05/0039","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KOELNER TFIX-8M","ETA-07/0336","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Koelner TFIX-8S a TFIX-8ST","ETA-11/0144","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KOELNER KI-10M","ETA-07/0291","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KOELNER KI-10N","ETA-07/0221","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KOELNER KI-10NS","ETA-07/0221","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KOELNER TFIX-8P","ETA-13/0845","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KEW TSDL-V","ETA-12/0148","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKTHERM ø 8","ETA-11/0232","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET LFM 10","ETA-06/0105","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET LFM 8","ETA-06/0080","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET LMX 10","ETA-08/0172","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové zatloukací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET eco-drive ","ETA-13/0107","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET eco-drive S ","ETA-13/0107","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET eco-drive W ","ETA-13/0107","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET WKTHERM S","ETA-13/0724","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Kromě výše uvedených, mohou být v sestavě použity další typy hmoždinek posouzené podle ETAG 014, za předpokladu že splňují následující požadavky:"]
[null,null,null,null,"Průměr talířku","≥ 60 mm"]
[null,null,null,null,"Tuhost talířku","Povrchová montáž",null,"≥ 0,3 kN/mm"]
[null,null,null,null,null,"Zapuštěná montáž:",null,"≥ 0,6 kN/mm"]
[null,null,null,null,"Síla při porušení talířku pro izolaci "]
[null,null,null,null,"TR 15","Povrchová montáž",null,"≥0,48 kN/mm"]
[null,null,null,null,null,"Zapuštěná montáž:",null,"≥0,48 kN/mm"]
[null,null,null,null,null,"Speciální montáž:",null,"≥0,52 kN/mm"]
[null,null,null,null,"FKD S (C1/C2) TR 10","Povrchová montáž",null,"≥0,44 kN/mm"]
[null,null,null,null,null,"Zapuštěná montáž:",null,"≥0,41 kN/mm"]
[null,null,null,null,null,"Speciální montáž:",null,"nelze"]
[null,null,null,null,null,"zapuštěná s přídavným talířkem d ≥ 100mm",null,"≥0,91 kN/mm"]
[null,null,null,null,"Isover TF PROFI (TR10)","Povrchová montáž",null,"≥0,47 kN/mm"]
[null,null,null,null,null,"Povrchová montáž s příd. talířem d≥100mm",null,"≥0,78 kN/mm"]
[null,null,null,null,null,"Povrchová montáž s příd. talířem d≥140mm",null,"≥0,93 kN/mm"]
[null,null,null,null,null,"Zapuštěná montáž s příd. talířem d≥100mm",null,"≥0,81 kN/mm"]
[null,null,null,null,"dvouvrstvá deska Frontrock MAX E (TR10)","Povrchová montáž",null,"≥0,53 kN/mm"]
[null,null,null,null,null,"Povrchová montáž s příd. talířem d≥ 90mm",null,"≥0,79 kN/mm"]
[null,null,null,null,null,"Povrchová montáž s příd. talířem d≥ 140mm",null,"≥0,95 kN/mm"]
[null,null,null,null,null,"Zapuštěná montáž s příd. talířem d≥100mm",null,"≥0,84 kN/mm"]
[null,null,null,null,null,"Zapuštěná montáž s příd. talířem d≥112,5mm",null,"≥0,92 kN/mm"]
[null,null,null,null,"FKD N (C1/C2, TR7,5)","Povrchová montáž",null,"≥0,42 kN/mm"]
[null,null,null,null,null,"Povrchová montáž s příd. talířem d≥ 90mm",null,"≥0,47 kN/mm"]
[null,null,null,null,null,"Zapuštěná montáž s příd. talířem d≥112,5mm",null,"≥0,78 kN/mm"]
[null,null,"Základní vrstva – ZV","Malta základní vrstvy – armovací hmota","MAMUT Flex 50",null,"5,5 - 8,0 (kg/m²) suché směsi","4 - 6"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Malta základní vrstvy – armovací hmota","MAMUT Flex 45",null,"4,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","3 - 6"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,null,"pouze pod omítky MAMUT Spektrum VZ/VR, MAMUT Silikon VZ/VR a MAMUT Silikon extra VZ/VR; max. velikost zrna 1,5 až 3,0 mm;  mimo izolační výrobky s TR 7,5"]
[null,null,null,"Výztuž","Skleněná síťovina pro ETICS "]
[null,null,null,null,"VERTEX R 131 A101 (rozměry mřížky 3,5 x 3,8 mm)",null,"-","-"]
[null,null,null,null,"VERTEX R 117 A101 (rozměry mřížky 4,0 x 4,5 mm)"]
[null,null,null,null,"REDNET CB 145 NOVA (rozměry mřížky 4,0 x 4,0 mm)"]
[null,null,null,null,"117S (rozměry mřížky 4,0 x 4,0 mm)"]
[null,null,null,null,"122 (rozměry mřížky 5,0 x 5,0 mm)"]
[null,null,null,null,"122L (rozměry mřížky 4,0 x 4,5 mm)"]
[null,null,null,null,"LIFITEX PRO 165 (rozměry mřížky 4,0 x 4,8 mm)"]
[null,null,null,null,"LIFITEX PRO 145 (rozměry mřížky 4,0 x 6,0 mm)"]
[null,null,null,null,"Valmiera SSA-1363-SM (rozměry mřížky 5,0 x 4,0 mm)"]
[null,null,"Povrchová úprava – PÚ","Penetrační nátěr","MAMUT Kontakt VSP",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: organické pojivo, minerální přísady, voda"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT Spektrum VZ/VR"]
[null,null,null,null,"MAMUT Kontakt VSIL",null,"0,20 l/m²"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: organické pojivo, minerální přísady, voda"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT Silikon VZ/VR"]
[null,null,null,null,"MAMUT Kontakt VSICA",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: Draselné vodní sklo, organické pojivo, minerální přísady a voda"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT Silikikat VZ/VR"]
[null,null,null,"Konečné povrchové úpravy","Pastovité omítky"]
[null,null,null,null,"MAMUT Spektrum VZ ",null,"1,7 – 4,0 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová zatíraná omítka -max. zrno 1,0; 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi akrylátového kopolymeru"]
[null,null,null,null,"MAMUT Spektrum VR ",null,"2,4 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi akrylátového kopolymeru"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát VZ ",null,"1,7 – 4,0 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová zatíraná omítka -max. zrno 1,0; 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát VR ",null,"2,4 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon VZ \n",null,"1,7 – 4,0 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon extra VZ"]
[null,null,null,null,"silikonová zatíraná omítka -max. zrno 1,0; 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové kopolymerové emulze"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon VR\n",null,"2,4 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon extra VR"]
[null,null,null,null,"silikonová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové kopolymerové emulze"]
[null,null,null,"Příslušenství","Odpovídá popisu dle § 3.2.2.5 ETAG 004 na zodpovědnosti držitele ETA."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"²"]
[null,null,"Zamýšlené použití:"]
[null,null,"Tento ETICS MAMUT-THERM Mv se uplatňuje jako vnější izolace stěn budov. Tyto stěny jsou vytvořeny zděním (z cihel, bloků, kamene ...) nebo z betonu (monolitického nebo z prefabrikovaných panelů). Předtím, než je ETICS uplatněn, je potřeba ověřit vlastnosti stěn, zejména pokud jde o podmínky pro třídu reakce na oheň a upevnění ETICS buď lepením nebo pomocí mechanického kotvení. ETICS je navrhován tak, aby dodával stěnám odpovídající tepelnou izolaci.\nETICS je tvořen nenosnými konstrukčními součástmi. Nepůsobí přímo ke zvýšení stability zdi, na níž je aplikován, ale působí ke zvýšení odolnosti proti vlivům počasí.\nETICS může být použit jak na nových, tak i na stávajících (rekonstruovaných) vertikálních stěnách. Může být také použit na horizontálních nebo nakloněných površích, které nejsou vystaveny dešťovým srážkám.\nÚčelem ETICS není zajišťování neprůvzdušnosti budovy.\nVýběr způsobu upevnění závisí na vlastnostech podkladu, který může vyžadovat úpravu (viz čl. 7.2.1 ETAG 004) a musí být proveden v souladu s národními požadavky.\n"]
[null,"Dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění, zejména pak Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.v platném znění, jsou tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) stanovenými výrobky.\nZ pohledu výše uvedeného zákona ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že ETICS je brán jako výrobek a jako takový musí být nejprve odzkoušen v akreditovaných zkušebnách a certifikován. \nOdpovědnost podle příslušných předpisů pro stavební výrobky nese společnost MAMUT-THERM s.r.o. za ty specifikované ETICS, které sama, jako sestavy součástí, uvádí na trh.\nKaždý ETICS je jednoznačně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu komponentů, které na sebe vzájemně navazují. \nZáměnou komponentů, nedodržením skladby nebo nedodržením technologického postupu ETICS k odborné montáži, určených výrobcem, je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již přestává být stanoveným a tedy certifikovaným výrobkem."]

{"sheet":"M-T P plus","index":21,"n_rows":187,"n_cols":11,"rows_kept":187,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,8,13,8],[14,2,60,2],[14,3,21,3],[14,4,14,5],[14,6,17,6],[14,7,17,7],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[17,4,17,5],[18,4,18,5],[18,6,21,6],[18,7,21,7],[18,8,21,8],[30,4,30,5],[31,3,34,3],[31,4,31,5],[32,4,32,5],[33,4,33,5],[34,4,34,5],[51,5,52,5],[51,6,52,6],[53,5,54,5],[53,6,54,6],[55,5,56,5],[7,2,7,7],[8,2,8,7],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[26,6,29,6],[26,7,29,7],[27,4,27,5],[28,4,28,5],[29,4,29,5],[19,4,19,5],[20,4,20,5],[21,4,21,5],[22,4,22,5],[22,6,25,6],[22,7,25,7],[23,4,23,5],[24,4,24,5],[25,4,25,5],[26,3,29,3],[26,4,26,5],[22,3,25,3],[55,6,56,6],[43,6,44,6],[45,5,46,5],[45,6,46,6],[47,5,48,5],[47,6,48,6],[49,5,50,5],[49,6,50,6],[43,5,44,5],[61,6,64,6],[61,7,64,7],[62,4,62,5],[63,4,63,5],[64,4,64,5],[65,3,68,3],[65,4,65,5],[57,5,58,5],[57,6,58,6],[59,5,60,5],[59,6,60,6],[35,3,60,3],[35,5,36,5],[35,6,36,6],[37,5,38,5],[37,6,38,6],[39,5,40,5],[39,6,40,6],[41,5,42,5],[41,6,42,6],[65,6,68,6],[65,7,68,7],[66,4,66,5],[67,4,67,5],[68,4,68,5],[69,3,72,3],[69,4,69,5],[69,6,72,6],[69,7,72,7],[70,4,70,5],[71,4,71,5],[72,4,72,5],[73,3,78,3],[73,4,73,7],[74,4,74,5],[74,6,78,6],[74,7,78,7],[75,4,75,5],[76,4,76,5],[77,4,77,5],[86,4,86,5],[87,4,87,5],[88,4,88,5],[89,4,89,5],[90,4,90,5],[91,4,91,5],[78,4,78,5],[79,2,178,2],[79,3,103,3],[79,4,79,5],[80,4,80,5],[81,4,81,5],[82,4,82,5],[83,4,83,5],[84,4,84,5],[85,4,85,5],[61,2,78,2],[61,3,64,3],[61,4,61,5],[98,4,98,5],[99,4,99,5],[100,4,100,5],[101,4,101,5],[102,4,102,5],[103,4,103,5],[92,4,92,5],[93,4,93,5],[94,4,94,5],[95,4,95,5],[96,4,96,5],[97,4,97,5],[110,6,113,6],[110,7,113,7],[111,4,111,5],[112,4,112,5],[113,4,113,5],[114,4,114,5],[104,3,178,3],[104,4,104,7],[105,4,105,5],[105,6,108,6],[105,7,108,7],[106,4,106,5],[107,4,107,5],[108,4,108,5],[109,4,109,5],[110,4,110,5],[119,4,119,5],[120,4,120,5],[120,6,123,6],[120,7,123,7],[121,4,121,5],[122,4,122,5],[123,4,123,5],[115,4,115,5],[115,6,118,6],[115,7,118,7],[116,4,116,5],[117,4,117,5],[118,4,118,5],[129,4,129,5],[130,4,130,5],[130,6,133,6],[130,7,133,7],[131,4,131,5],[132,4,132,5],[133,4,133,5],[124,4,124,5],[125,4,125,5],[125,6,128,6],[125,7,128,7],[126,4,126,5],[127,4,127,5],[128,4,128,5],[139,4,139,5],[140,4,140,5],[140,6,143,6],[140,7,143,7],[141,4,141,5],[142,4,142,5],[143,4,143,5],[134,4,134,5],[135,4,135,5],[135,6,138,6],[135,7,138,7],[136,4,136,5],[137,4,137,5],[138,4,138,5],[149,4,149,5],[150,4,150,5],[150,6,153,6],[150,7,153,7],[151,4,151,5],[152,4,152,5],[153,4,153,5],[144,4,144,5],[145,4,145,5],[145,6,148,6],[145,7,148,7],[146,4,146,5],[147,4,147,5],[148,4,148,5],[159,4,159,5],[160,4,160,5],[160,6,163,6],[160,7,163,7],[161,4,161,5],[162,4,162,5],[163,4,163,5],[154,4,154,5],[155,4,155,5],[155,6,158,6],[155,7,158,7],[156,4,156,5],[157,4,157,5],[158,4,158,5],[169,4,169,5],[170,4,170,5],[170,6,173,6],[170,7,174,7],[171,4,171,5],[172,4,172,5],[173,4,173,5],[174,4,174,5],[164,4,164,5],[165,4,165,5],[165,6,168,6],[165,7,168,7],[166,4,166,5],[167,4,167,5],[168,4,168,5],[180,4,180,6],[181,2,181,7],[184,2,184,7],[185,2,185,7],[186,1,186,8],[175,4,175,5],[175,6,178,6],[175,7,179,7],[176,4,176,5],[177,4,177,5],[178,4,178,5],[179,4,179,5]]}
[]
[]
[null,null,"Všeobecná definice výrobku ETICS MAMUT-THERM P plus a zamýšlené použití"]
[]
[null,null,"STO 020-033397"]
[null,null,"Reakce na oheň Evropská třída dle EN 13501-1:2010: B - s1,d0 *)"]
[]
[null,null,"Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) MAMUT-THERM P plus, zvaný ETICS v dalším textu, je navržen a prováděn v souladu s návrhovými a montážními pokyny držitele STO, uloženými v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha s.p. (TZÚS), pobočka České Budějovice. ETICS se skládá z následujících součástí, které jsou vyráběny držitelem STO nebo jeho subdodavatelem, z těch se poté zabudovává do stavby."]
[null,null,"Tento systém je prodáván pod jedním obchodním názvem."]
[]
[null,null,"Definice výrobku",null,"Součásti",null,"Spotřeba (kg/m2)","Tloušťka (mm)"]
[]
[null,null,"Mechanicky kotvený ETICS s doplňkovým lepením.  "]
[null,null,"Národní prováděcí předpisy musí být brány v úvahu."]
[null,null,"Izolační vrstva – IV   a související způsob upevnění","Lepicí hmota pouze s  maltou základní vrstvy MAMUT Flex 50","MAMUT Flex 50",null,"3,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,null,"MAMUT Flex 45",null,"3,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6 mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Lepicí hmota pouze s  maltou základní vrstvy MAMUT Flex T","MAMUT Flex T",null,"3,0 - 5,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,7mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Lepicí hmota pouze s  maltou základní vrstvy MAMUT Flex T a MAMUT MULTI","MAMUT MULTI",null,"3,0 - 5,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,20 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Izolační výrobek","Desky z pěnového polystyrenu dle EN 13163:2012;  \n(EPS s reakcí na oheň E) a s dalšími sledovanými vlastnostmi viz STO 020-033397 tab3. ",null,null,"50 - 250"]
[null,null,null,"Izolační výrobek","Desky z pěnového polystyrenu dle EN 13163:2012; λD= 0,031 W/(m.K) \n(EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 150) a s dalšími sledovanými vlastnostmi viz STO 020-033397 tab3.  ",null,null,"50 - 250"]
[null,null,null,null,"Desky z pěnového polystyrenu dle EN 13163:2012; λD= 0,032 W/(m.K) \n(EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100) a s dalšími sledovanými vlastnostmi vizSTO 020-033397 tab3.  ",null,null,"50 - 250"]
[null,null,null,null,"Desky z pěnového polystyrenu dle EN 13163:2012; λD= 0,037 W/(m.K) \n(EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 150) a s dalšími sledovanými vlastnostmi viz STO 020-033397 tab3. ",null,null,"50 - 250"]
[null,null,null,null,"Desky z pěnového polystyrenu dle EN 13163:2012; λD= 0,039 W/(m.K) \n(EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100) a s dalšími sledovanými vlastnostmi vizSTO 020-033397 tab3. ",null,null,"50 - 250"]
[null,null,null,"Kotvicí hmoždinky k kovovám vrutem","ejotherm STR U","ETA-04/0023","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"ejotherm STR U 2G","ETA-04/0023","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-S 60/8-La","ETA-08/0267","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz 8 SV","ETA-06/0180","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz 8 U","ETA-02/0019","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer termoz CS 8","ETA-14/0372","dle PD"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Hilti WDVS-Schraubdübel D-FV a D-FV T","ETA-05/0039","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Koelner TFIX-8S a TFIX-8ST","ETA-11/0144","dle PD"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KOELNER KI-10NS","ETA-07/0221","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET eco-drive ","ETA-13/0107","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET eco-drive S ","ETA-13/0107","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET eco-drive W ","ETA-13/0107","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET WKTHERM-S","ETA-13/0724","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,"Základní vrstva – ZV","Malta základní vrstvy pouze s lepicími hmotami MAMUT Flex 50 a Flex 45","MAMUT Flex 50",null,"4,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","3 - 6"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Malta základní vrstvy pouze s lepicí hmotou  MAMUT MULTI","MAMUT MULTI",null,"3,0 - 5,0 (kg/m²) suché směsi","3-4"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Malta základní vrstvy pouze s lepicími hmotami MAMUT Flex T a MAMUT MULTI","MAMUT Flex T",null,"3,6 - 5,0 (kg/m²) suché směsi","3-4"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Výztuž","Skleněná síťovina pro ETICS "]
[null,null,null,null,"VERTEX R 131 A101 (rozměry mřížky 3,5 x 3,8 mm) ",null,"-","-"]
[null,null,null,null,"VERTEX R 117 A101 (rozměry mřížky 4,0 x 4,5 mm)\npouze s maltou základní vrstvy MAMUT Flex 50 "]
[null,null,null,null,"117S (rozměry mřížky 4,0 x 5,0 mm)\npouze s maltou základní vrstvy MAMUT Flex 50 "]
[null,null,null,null,"122 (rozměry mřížky 4,0 x 4,0 mm)\npouze s maltou základní vrstvy MAMUT Flex 50 "]
[null,null,null,null,"122L (rozměry mřížky 4,0 x 4,5 mm)\npouze s maltou základní vrstvy MAMUT Flex 50 "]
[null,null,"Povrchová úprava – PÚ","Penetrační nátěr","MAMUT Kontakt VSP",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: organické pojivo, minerální přísady, voda"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT Spektrum VZ/VR"]
[null,null,null,null,"MAMUT Kontakt VSICA",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: Drasekné vodní sklo, minerální přísady, voda"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT Silikát VZ/VR"]
[null,null,null,null,"MAMUT Kontakt VSIL",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: organické pojivo, minerální přísady, voda"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT Silikon VZ/VR"]
[null,null,null,null,"MAMUT Kontakt",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: umělopryskyřičná disperze, minerální přísady"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT Silikon, MAMUT Silikat, MAMUT Spektrum"]
[null,null,null,null,"MAMUT Kontakt mozaika",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: umělopryskyřičná disperze, minerální přísady"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT mozaika"]
[null,null,null,"Konečné povrchové úpravy","Omítky "]
[null,null,null,null,"MAMUT Spektrum VZ ",null,"1,7 – 4,0 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová zatíraná omítka -max. zrno 1,0; 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Pouze pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex 50"]
[null,null,null,null,"MAMUT Spektrum VR ",null,"2,4 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Pouze pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex 50"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát VZ ",null,"1,7 – 4,0 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová zatíraná omítka -max. zrno 1,0; 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"Pouze pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex 50"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát VR ",null,"2,4 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"Pouze pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex 50"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon VZ",null,"1,7 – 4,0 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová zatíraná omítka -max. zrno 1,0; 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Pouze pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex 50"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon VR ",null,"2,4 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Pouze pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex 50"]
[null,null,null,null,"MAMUT Spektrum Z ",null,"2,5 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Pouze pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex T a MAMUT MULTI"]
[null,null,null,null,"MAMUT Spektrum R ",null,"2,4 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Pouze pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex T a MAMUT MULTI"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon Z",null,"2,5 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Pouze pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex T a MAMUT MULTI"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon R ",null,"2,4 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Pouze pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex T a MAMUT MULTI"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon AS Z",null,"2,5 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Pouze pro maltu základní vrstvy MAMUT MULTI"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon AS R ",null,"2,4 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Pouze pro maltu základní vrstvy MAMUT MULTI"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát Z ",null,"2,5 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"Pouze pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex T"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát R ",null,"2,4 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"Pouze pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex T"]
[null,null,null,null,"MAMUT Mozaika ",null,"4,5 (kg/m²) ","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová omítka -max. zrno 2,0"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Pouze pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex T a MAMUT MULTI"]
[null,null,null,"Příslušenství","Vlastnosti příslušenství jsou garantovány na zodpovědnosti výrobce ETICS"]
[null,null,"*) nebo dle tab. 8 STO 020-033397",null,null,null,null,null,null,null,"²"]
[]
[null,null,"Zamýšlené použití:"]
[null,null,"MAMUT-THERM P plus je vnější tepelně izolační kompozitní systém s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) s omítkou. Tento ETICS je určen k vnějšímu zateplení fasád stávajících obytných, občanských a průmyslových budov, zhotovených ze zdiva, z monolitického betonu nebo z prefabrikovaných betonových panelů se zabudovaným ETICS.\nSystém je navržen tak, aby jej bylo možno aplikovat na již existující ETICS s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) nebo z minerální vlny (MW). ETICS je navrhován tak, aby dodával stěnám odpovídající tepelnou izolaci.\nETICS je tvořen nenosnými konstrukčními součástmi. Nepůsobí přímo ke zvýšení stability zdi, na níž je aplikován, ale působí ke zvýšení odolnosti proti vlivům počasí. \nMinimální tloušťka tepelně izolačního materiálu nového ETICS je 50 mm, je však vždy nutné zajistit tepelně technické posouzení ETICS."]
[null,null,"Před návrhem a realizací ETICS je nutné provést detailní stavebně technický průzkum podle dokumentace výrobce ETICS (Pokyny pro navrhování a technologický postup montáže systému MAMUT-THERM P plus), jehož součástí je mj. provedení velkoplošné sondy o velikosti minimálně jedné desky tepelně izolačního materiálu. \nPro aplikaci ETICS je nutné zpracovat projektovou dokumentaci, ve které bude navržena konkrétní skladba ETICS s ohledem na individuální podmínky konkrétního objektu, a dále bude obsahovat mj. způsob posouzení nosného podkladu, způsob posouzení stavu stávajícího ETICS, podmínky návrhu nového ETICS, řešení detailů a výchozí hodnoty pro návrhové výpočty.\nNutnou součástí projektu je řešení nosné způsobilosti kotvení, řešení tepelně technických vlastností včetně řešení kondenzace vodní páry – posouzení stavu konstrukce jako celku dle ČSN 73 0540 a požární zpráva.\nPoužitelnost tohoto ETICS je omezena aktuálním ustanovením národních technických norem (např. dle ČSN 73 0810)."]
[null,"Dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění, zejména pak Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.v platném znění, jsou tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) stanovenými výrobky.\nZ pohledu výše uvedeného zákona ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že ETICS je brán jako výrobek a jako takový musí být nejprve odzkoušen v akreditovaných zkušebnách a certifikován. \nOdpovědnost podle příslušných předpisů pro stavební výrobky nese společnost MAMUT-THERM s.r.o. za ty specifikované ETICS, které sama, jako sestavy součástí, uvádí na trh.\nKaždý ETICS je jednoznačně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu komponentů, které na sebe vzájemně navazují. \nZáměnou komponentů, nedodržením skladby nebo nedodržením technologického postupu ETICS k odborné montáži, určených výrobcem, je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již přestává být stanoveným a tedy certifikovaným výrobkem."]

{"sheet":"MAMUT-THERM P+","index":22,"n_rows":199,"n_cols":11,"rows_kept":199,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[111,4,111,5],[112,4,112,5],[113,4,113,5],[114,4,114,5],[115,4,115,5],[91,3,115,3],[24,2,24,7],[25,2,25,7],[192,4,192,7],[30,3,33,3],[30,4,30,5],[30,6,33,6],[30,7,33,7],[38,7,41,7],[39,4,39,5],[40,4,40,5],[41,4,41,5],[34,3,37,3],[34,4,34,5],[34,6,37,6],[34,7,37,7],[35,4,35,5],[36,4,36,5],[37,4,37,5],[8,2,8,7],[9,2,9,7],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[13,2,13,7],[13,8,14,8],[19,6,22,6],[19,7,22,7],[19,8,22,8],[20,4,20,5],[21,4,21,5],[22,4,22,5],[15,2,23,2],[15,3,18,3],[15,4,15,5],[15,6,18,6],[15,7,18,7],[16,4,16,5],[17,4,17,5],[18,4,18,5],[19,3,22,3],[19,4,19,5],[30,8,33,8],[31,4,31,5],[32,4,32,5],[33,4,33,5],[23,4,23,5],[24,8,25,8],[26,3,29,3],[26,4,26,5],[26,6,29,6],[26,7,29,7],[27,4,27,5],[28,4,28,5],[29,4,29,5],[42,4,42,5],[43,3,46,3],[43,4,43,5],[44,4,44,5],[45,4,45,5],[46,4,46,5],[38,3,41,3],[38,4,38,5],[38,6,41,6],[55,6,56,6],[57,5,58,5],[57,6,58,6],[59,5,60,5],[59,6,60,6],[61,5,62,5],[61,6,62,6],[47,3,72,3],[47,5,48,5],[47,6,48,6],[49,5,50,5],[49,6,50,6],[51,5,52,5],[51,6,52,6],[53,5,54,5],[53,6,54,6],[55,5,56,5],[73,2,90,2],[73,3,76,3],[73,4,73,5],[73,6,76,6],[80,4,80,5],[81,3,84,3],[63,5,64,5],[63,6,64,6],[65,5,66,5],[65,6,66,6],[67,5,68,5],[67,6,68,6],[26,2,72,2],[77,3,80,3],[77,4,77,5],[77,6,80,6],[85,3,90,3],[85,4,85,7],[86,4,86,5],[86,6,90,6],[86,7,90,7],[87,4,87,5],[88,4,88,5],[89,4,89,5],[77,7,80,7],[78,4,78,5],[79,4,79,5],[69,5,70,5],[69,6,70,6],[71,5,72,5],[71,6,72,6],[81,4,81,5],[81,6,84,6],[81,7,84,7],[82,4,82,5],[83,4,83,5],[84,4,84,5],[73,7,76,7],[74,4,74,5],[75,4,75,5],[76,4,76,5],[90,4,90,5],[105,4,105,5],[106,4,106,5],[107,4,107,5],[108,4,108,5],[109,4,109,5],[110,4,110,5],[99,4,99,5],[100,4,100,5],[101,4,101,5],[102,4,102,5],[103,4,103,5],[104,4,104,5],[122,6,125,6],[122,7,125,7],[123,4,123,5],[124,4,124,5],[125,4,125,5],[126,4,126,5],[116,3,190,3],[116,4,116,7],[117,4,117,5],[117,6,120,6],[117,7,120,7],[118,4,118,5],[119,4,119,5],[120,4,120,5],[121,4,121,5],[122,4,122,5],[131,4,131,5],[132,4,132,5],[132,6,135,6],[132,7,135,7],[133,4,133,5],[134,4,134,5],[135,4,135,5],[127,4,127,5],[127,6,130,6],[127,7,130,7],[128,4,128,5],[129,4,129,5],[130,4,130,5],[141,4,141,5],[142,4,142,5],[142,6,145,6],[142,7,145,7],[143,4,143,5],[144,4,144,5],[145,4,145,5],[136,4,136,5],[137,4,137,5],[137,6,140,6],[137,7,140,7],[138,4,138,5],[139,4,139,5],[140,4,140,5],[151,4,151,5],[152,4,152,5],[152,6,155,6],[152,7,155,7],[153,4,153,5],[154,4,154,5],[155,4,155,5],[146,4,146,5],[147,4,147,5],[147,6,150,6],[147,7,150,7],[148,4,148,5],[149,4,149,5],[150,4,150,5],[161,4,161,5],[162,4,162,5],[162,6,165,6],[162,7,165,7],[163,4,163,5],[164,4,164,5],[165,4,165,5],[156,4,156,5],[157,4,157,5],[157,6,160,6],[157,7,160,7],[158,4,158,5],[159,4,159,5],[160,4,160,5],[171,4,171,5],[172,4,172,5],[172,6,175,6],[172,7,175,7],[173,4,173,5],[174,4,174,5],[175,4,175,5],[166,4,166,5],[167,4,167,5],[167,6,170,6],[167,7,170,7],[168,4,168,5],[169,4,169,5],[170,4,170,5],[183,4,183,5],[184,4,184,5],[185,4,185,5],[182,7,186,7],[176,4,176,5],[177,4,177,5],[177,6,180,6],[177,7,180,7],[178,4,178,5],[179,4,179,5],[180,4,180,5],[191,4,191,5],[193,2,193,7],[196,2,196,7],[197,2,197,7],[198,1,198,8],[187,7,191,7],[186,4,186,5],[187,4,187,5],[187,6,190,6],[188,4,188,5],[189,4,189,5],[190,4,190,5],[91,2,190,2],[91,4,91,5],[92,4,92,5],[93,4,93,5],[94,4,94,5],[95,4,95,5],[96,4,96,5],[97,4,97,5],[98,4,98,5],[181,4,181,5],[182,4,182,5],[182,6,185,6]]}
[]
[]
[null,null,"6. Definice 2.ETICS"]
[null,null,"Všeobecná definice výrobku ETICS MAMUT-THERM P plus a zamýšlené použití"]
[]
[null,null,"STO 020-033397"]
[null,null,"Reakce na oheň Evropská třída dle EN 13501-1:2010: B – s1, d0  *)"]
[]
[null,null,"Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) MAMUT-THERM P plus, zvaný ETICS v dalším textu, je navržen a prováděn v souladu s návrhovými a montážními pokyny držitele STO, uloženými v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha s.p. (TZÚS), pobočka České Budějovice. ETICS se skládá z následujících součástí, které jsou vyráběny držitelem STO nebo jeho subdodavatelem, z těch se poté zabudovává do stavby."]
[null,null,"Tento systém je prodáván pod jedním obchodním názvem."]
[]
[null,null,"Definice výrobku",null,"Součásti",null,"Spotřeba (kg/m2)","Tloušťka (mm)"]
[]
[null,null,"Výlučně lepený ETICS nebo částečně lepený ETICS s doplňkovým mechanickým kotvením (viz níže).  "]
[null,null,"Národní prováděcí předpisy musí být brány v úvahu."]
[null,null,"Izolační vrstva – IV   a související způsob upevnění","Lepicí hmota","MAMUT Flex 50",null,"3,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Lepicí hmota","MAMUT Flex 45",null,"3,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Izolační výrobek","Desky z pěnového polystyrenu dle EN 13163:2012 \n(EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100) a s dalšími sledovanými vlastnostmi viz ETA 14/0278 příloha č.1. ",null,"-","50 - 300"]
[null,null,"Mechanicky kotvený ETICS s doplňkovým lepením.\nDle pokynů výrobce ETICS se nový ETICS lepí celoplošně (100%) nebo minimálně na 40 % plochy izolační desky a v předepsané tloušťce."]
[null,null,"Hmoždinky:\nKotevní hmoždinky certifikovány podle ETAG 014 a podle ETAG 004 (Kotevní prvky posouzené na odolnost proti vytržení z podkladu a protažení izolantem). Ke kotvení se používají pouze hmoždinky s kovovým šroubovacím rozpěrným trnem."]
[null,null,"Izolační vrstva – IV   a související způsob upevnění","Lepicí hmota pouze s  maltou základní vrstvy MAMUT Flex 50","MAMUT Flex 50",null,"3,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Lepicí hmota pouze s  maltou základní vrstvy MAMUT Flex 50","MAMUT Flex 45",null,"3,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6 mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Lepicí hmota pouze s  maltou základní vrstvy MAMUT Flex T","MAMUT Flex T",null,"3,0 - 5,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,7mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Lepicí hmota pouze s  maltou základní vrstvy MAMUT Flex T a MAMUT MULTI","MAMUT MULTI",null,"3,0 - 5,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,20 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Izolační výrobek","Desky z pěnového polystyrenu dle EN 13163 ed.2;  \n(EPS s reakcí na oheň E) a s dalšími sledovanými vlastnostmi viz STO 020-033397 tab.3 ",null,null,"50 - 250"]
[null,null,null,"Izolační výrobek","Desky z pěnového polystyrenu dle EN 13163:2012; λD= 0,031 W/(m.K) \n(EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 150) a s dalšími sledovanými vlastnostmi viz ETA 14/0278 příloha č.1. ",null,null,"50 - 250"]
[null,null,null,null,"Desky z pěnového polystyrenu dle EN 13163:2012; λD= 0,032 W/(m.K) \n(EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100) a s dalšími sledovanými vlastnostmi viz ETA 14/0278 příloha č.1. ",null,null,"50 - 250"]
[null,null,null,null,"Desky z pěnového polystyrenu dle EN 13163:2012; λD= 0,037 W/(m.K) \n(EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 150) a s dalšími sledovanými vlastnostmi viz ETA 14/0278 příloha č.1. ",null,null,"50 - 250"]
[null,null,null,null,"Desky z pěnového polystyrenu dle EN 13163:2012; λD= 0,039 W/(m.K) \n(EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100) a s dalšími sledovanými vlastnostmi viz ETA 14/0278 příloha č.1. ",null,null,"50 - 250"]
[null,null,null,"Kotvicí hmoždinky k kovovám vrutem","ejotherm STR U","ETA-04/0023","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"ejotherm STR U 2G","ETA-04/0023","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-S 60/8-La","ETA-08/0267","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz 8 SV","ETA-06/0180","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz 8 U","ETA-02/0019","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer termoz CS 8","ETA-14/0372","dle PD"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Hilti WDVS-Schraubdübel D-FV a D-FV T","ETA-05/0039","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Koelner TFIX-8S a TFIX-8ST","ETA-11/0144","dle PD"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KOELNER KI-10NS","ETA-07/0221","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET eco-drive ","ETA-13/0107","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET eco-drive S ","ETA-13/0107","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET eco-drive W ","ETA-13/0107","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET WKTHERM-S","ETA-13/0724","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,"Základní vrstva – ZV","Malta základní vrstvy pouze s lepicími hmotami MAMUT Flex 50 a Flex 45","MAMUT Flex 50",null,"4,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","3 - 4"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Malta základní vrstvy pouze s lepicí hmotou  MAMUT MULTI","MAMUT MULTI",null,"4,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","3 - 4"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,20 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Malta základní vrstvy pouze s lepicími hmotami MAMUT Flex T a MAMUT MULTI","MAMUT Flex T",null,"4,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","3 - 4"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,7mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Výztuž","Skleněná síťovina pro ETICS "]
[null,null,null,null,"VERTEX R 131 A101 (rozměry mřížky 3,5 x 3,8 mm) ",null,"-","-"]
[null,null,null,null,"VERTEX R 117 A101 (rozměry mřížky 4,0 x 4,5 mm)\npouze s maltou základní vrstvy MAMUT Flex 50 "]
[null,null,null,null,"117S (rozměry mřížky 4,0 x 5,0 mm)\npouze s maltou základní vrstvy MAMUT Flex 50 "]
[null,null,null,null,"122 (rozměry mřížky 4,0 x 4,0 mm)\npouze s maltou základní vrstvy MAMUT Flex 50 "]
[null,null,null,null,"122L (rozměry mřížky 4,0 x 4,5 mm)\npouze s maltou základní vrstvy MAMUT Flex 50 "]
[null,null,"Povrchová úprava – PÚ","Penetrační nátěr","MAMUT Kontakt VSP",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: organické pojivo, minerální přísady, voda"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT Spektrum VZ/VR"]
[null,null,null,null,"MAMUT Kontakt VSICA",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: Drasekné vodní sklo, minerální přísady, voda"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT Silikát VZ/VR"]
[null,null,null,null,"MAMUT Kontakt VSIL",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: organické pojivo, minerální přísady, voda"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT Silikon VZ/VR"]
[null,null,null,null,"MAMUT Kontakt",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: umělopryskyřičná disperze, minerální přísady"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT Silikon, MAMUT Silikat, MAMUT Spektrum, MAMUT Silikon AS"]
[null,null,null,null,"MAMUT Kontakt mozaika",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: umělopryskyřičná disperze, minerální přísady"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT mozaika"]
[null,null,null,"Konečné povrchové úpravy","Pastovité omítky "]
[null,null,null,null,"MAMUT Spektrum VZ ",null,"1,7 – 4,0 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová zatíraná omítka -max. zrno 1,0; 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Pouze pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex 50"]
[null,null,null,null,"MAMUT Spektrum VR ",null,"2,4 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Pouze pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex 50"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát VZ ",null,"1,7 – 4,0 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová zatíraná omítka -max. zrno 1,0; 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"Pouze pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex 50"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát VR ",null,"2,4 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"Pouze pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex 50"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon VZ",null,"1,7 – 4,0 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová zatíraná omítka -max. zrno 1,0; 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Pouze pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex 50"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon VR ",null,"2,4 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Pouze pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex 50"]
[null,null,null,null,"MAMUT Spektrum Z ",null,"2,5 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Pouze pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex T a MAMUT MULTI"]
[null,null,null,null,"MAMUT Spektrum R ",null,"2,4 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Pouze pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex T a MAMUT MULTI"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon Z",null,"2,5 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Pouze pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex T a MAMUT MULTI"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon R ",null,"2,4 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Pouze pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex T a MAMUT MULTI"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon AS Z",null,"2,5 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Pouze pro maltu základní vrstvy MAMUT MULTI"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon AS R ",null,"2,4 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Pouze pro maltu základní vrstvy MAMUT MULTI"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát Z ",null,"2,5 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"Pouze pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex T"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát R ",null,"2,4 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"Pouze pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex T"]
[null,null,null,null,"MAMUT Mozaika ",null,"4,5 (kg/m²) ","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová omítka -max. zrno 2,0"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Pouze pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex T a MAMUT MULTI"]
[null,null,null,"Příslušenství","Vlastnosti příslušenství jsou garantovány na zodpovědnosti výrobce ETICS"]
[null,null,"*)  platí pro kombinace uvedené v tab. č. 8 STO 020-033397",null,null,null,null,null,null,null,"²"]
[]
[null,null,"Zamýšlené použití:"]
[null,null,"Tento ETICS MAMUT-THERM P plus se uplatňuje jako vnější izolace stěn budov. Je určen k vnějšímu zateplení fasád stávajících obytných, občanských a průmyslových budov, zhotovených ze zdiva, z monolitického betonu nebo z prefabrikovaných betonových panelů, opatřených ETICS. Systém je navržen tak, aby jej bylo možno aplikovat na již existující ETICS s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) nebo z minerální vlny (MW). Předtím, než je ETICS uplatněn, je potřeba ověřit vlastnosti stěn, zejména pokud jde o podmínky pro třídu reakce na oheň, stabilitu stávajícího ETICS a upevnění ETICS pomocí mechanického kotvení a doplňkového lepení. ETICS je navrhován tak, aby dodával stěnám odpovídající tepelnou izolaci.\nETICS je tvořen nenosnými konstrukčními součástmi. Nepůsobí přímo ke zvýšení stability zdi, na níž je aplikován, ale působí ke zvýšení odolnosti proti vlivům počasí. Použitelnost tohoto ETICS je omezena aktuálním ustanovením národních technických norem (např. dle ČSN 73 0810)."]
[null,null,"Pro aplikaci ETICS je nutné zpracovat projektovou dokumentaci, ve které bude navržena konkrétní skladba ETICS s ohledem na individuální podmínky konkrétního objektu, a dále bude obsahovat mj. posouzení nosného podkladu, posouzení stavu stávajícího ETICS, podmínky návrhu nového ETICS, řešení detailů a výchozí hodnoty pro návrhové výpočty. \nNutnou součástí projektu je řešení nosné způsobilosti kotvení, řešení tepelně technických vlastností včetně řešení kondenzace vodní páry – posouzení stavu konstrukce jako celku dle ČSN 73 0540 a požární zpráva."]
[null,"Dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění, zejména pak Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.v platném znění, jsou tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) stanovenými výrobky.\nZ pohledu výše uvedeného zákona ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že ETICS je brán jako výrobek a jako takový musí být nejprve odzkoušen v akreditovaných zkušebnách a certifikován. \nOdpovědnost podle příslušných předpisů pro stavební výrobky nese společnost MAMUT-THERM s.r.o. za ty specifikované ETICS, které sama, jako sestavy součástí, uvádí na trh.\nKaždý ETICS je jednoznačně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu komponentů, které na sebe vzájemně navazují. \nZáměnou komponentů, nedodržením skladby nebo nedodržením technologického postupu ETICS k odborné montáži, určených výrobcem, je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již přestává být stanoveným a tedy certifikovaným výrobkem."]

{"sheet":"MAMUT-THERM P+ full","index":23,"n_rows":199,"n_cols":11,"rows_kept":199,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[91,2,190,2],[187,4,187,5],[188,4,188,5],[189,4,189,5],[190,4,190,5],[178,4,178,5],[179,4,179,5],[180,4,180,5],[182,4,182,5],[183,4,183,5],[184,4,184,5],[185,4,185,5],[149,4,149,5],[150,4,150,5],[152,4,152,5],[174,4,174,5],[175,4,175,5],[186,4,186,5],[111,4,111,5],[112,4,112,5],[113,4,113,5],[114,4,114,5],[120,4,120,5],[115,4,115,5],[187,6,190,6],[147,6,150,6],[147,7,150,7],[152,6,155,6],[152,7,155,7],[129,4,129,5],[130,4,130,5],[119,4,119,5],[173,4,173,5],[157,4,157,5],[157,6,160,6],[157,7,160,7],[158,4,158,5],[159,4,159,5],[160,4,160,5],[167,4,167,5],[122,7,125,7],[135,4,135,5],[127,4,127,5],[122,4,122,5],[122,6,125,6],[132,7,135,7],[133,4,133,5],[134,4,134,5],[177,6,180,6],[177,7,180,7],[182,6,185,6],[182,7,185,7],[181,4,181,5],[177,4,177,5],[148,4,148,5],[86,4,86,5],[87,4,87,5],[128,4,128,5],[126,4,126,5],[96,4,96,5],[97,4,97,5],[98,4,98,5],[99,4,99,5],[101,4,101,5],[108,4,108,5],[109,4,109,5],[110,4,110,5],[116,4,116,7],[117,4,117,5],[117,6,120,6],[117,7,120,7],[118,4,118,5],[86,7,90,7],[85,4,85,7],[93,4,93,5],[94,4,94,5],[95,4,95,5],[100,4,100,5],[102,4,102,5],[103,4,103,5],[104,4,104,5],[91,4,91,5],[92,4,92,5],[77,7,80,7],[78,4,78,5],[42,4,42,5],[73,7,76,7],[74,4,74,5],[75,4,75,5],[82,4,82,5],[83,4,83,5],[84,4,84,5],[81,7,84,7],[49,5,50,5],[49,6,50,6],[55,5,56,5],[55,6,56,6],[172,7,175,7],[167,6,170,6],[170,4,170,5],[147,4,147,5],[169,4,169,5],[123,4,123,5],[34,7,37,7],[38,7,41,7],[34,3,37,3],[38,3,41,3],[81,4,81,5],[67,6,68,6],[71,5,72,5],[71,6,72,6],[63,5,64,5],[63,6,64,6],[61,5,62,5],[61,6,62,6],[44,4,44,5],[45,4,45,5],[46,4,46,5],[47,3,72,3],[59,5,60,5],[59,6,60,6],[132,6,135,6],[121,4,121,5],[124,4,124,5],[125,4,125,5],[127,6,130,6],[127,7,130,7],[193,2,193,7],[196,2,196,7],[198,1,198,8],[142,4,142,5],[142,6,145,6],[142,7,145,7],[143,4,143,5],[144,4,144,5],[145,4,145,5],[167,7,170,7],[168,4,168,5],[116,3,190,3],[191,4,191,5],[164,4,164,5],[165,4,165,5],[171,4,171,5],[172,4,172,5],[172,6,175,6],[73,2,90,2],[73,3,76,3],[73,4,73,5],[73,6,76,6],[88,4,88,5],[89,4,89,5],[90,4,90,5],[77,3,80,3],[77,4,77,5],[77,6,80,6],[79,4,79,5],[80,4,80,5],[81,6,84,6],[76,4,76,5],[81,3,84,3],[86,6,90,6],[30,3,33,3],[30,4,30,5],[30,6,33,6],[40,4,40,5],[41,4,41,5],[34,6,37,6],[38,6,41,6],[91,3,115,3],[85,3,90,3],[57,5,58,5],[57,6,58,6],[67,5,68,5],[65,5,66,5],[65,6,66,6],[43,4,43,5],[43,3,46,3],[107,4,107,5],[105,4,105,5],[106,4,106,5],[53,6,54,6],[51,5,52,5],[51,6,52,6],[47,5,48,5],[47,6,48,6],[13,8,14,8],[69,5,70,5],[69,6,70,6],[19,6,22,6],[19,7,22,7],[19,8,22,8],[20,4,20,5],[21,4,21,5],[22,4,22,5],[15,4,15,5],[15,6,18,6],[15,7,18,7],[16,4,16,5],[17,4,17,5],[18,4,18,5],[19,4,19,5],[30,7,33,7],[30,8,33,8],[31,4,31,5],[32,4,32,5],[33,4,33,5],[23,4,23,5],[24,8,25,8],[26,4,26,5],[8,2,8,7],[9,2,9,7],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[13,2,13,7],[15,2,23,2],[15,3,18,3],[19,3,22,3],[26,3,29,3],[26,6,29,6],[26,7,29,7],[27,4,27,5],[28,4,28,5],[29,4,29,5],[24,2,24,7],[25,2,25,7],[26,2,72,2],[34,4,34,5],[35,4,35,5],[36,4,36,5],[37,4,37,5],[38,4,38,5],[39,4,39,5],[53,5,54,5],[197,2,197,7],[131,4,131,5],[136,4,136,5],[141,4,141,5],[146,4,146,5],[151,4,151,5],[156,4,156,5],[161,4,161,5],[166,4,166,5],[176,4,176,5],[153,4,153,5],[154,4,154,5],[155,4,155,5],[162,4,162,5],[162,6,165,6],[162,7,165,7],[163,4,163,5],[137,4,137,5],[137,6,140,6],[137,7,140,7],[138,4,138,5],[139,4,139,5],[140,4,140,5],[132,4,132,5]]}
[]
[]
[null,null,"6. Definice 2.ETICS"]
[null,null,"Všeobecná definice výrobku ETICS MAMUT-THERM P plus a zamýšlené použití"]
[]
[null,null,"STO 020-033397"]
[null,null,"Reakce na oheň Evropská třída dle EN 13501-1:2010: B – s1, d0  *)"]
[]
[null,null,"Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) MAMUT-THERM P plus, zvaný ETICS v dalším textu, je navržen a prováděn v souladu s návrhovými a montážními pokyny držitele STO, uloženými v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha s.p. (TZÚS), pobočka České Budějovice. ETICS se skládá z následujících součástí, které jsou vyráběny držitelem STO nebo jeho subdodavatelem, z těch se poté zabudovává do stavby."]
[null,null,"Tento systém je prodáván pod jedním obchodním názvem."]
[]
[null,null,"Definice výrobku",null,"Součásti",null,"Spotřeba (kg/m2)","Tloušťka (mm)"]
[]
[null,null,"Výlučně lepený ETICS nebo částečně lepený ETICS s doplňkovým mechanickým kotvením (viz níže).  "]
[null,null,"Národní prováděcí předpisy musí být brány v úvahu."]
[null,null,"Izolační vrstva – IV   a související způsob upevnění","Lepicí hmota","MAMUT Flex 50",null,"3,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Lepicí hmota","MAMUT Flex 45",null,"3,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Izolační výrobek","Desky z pěnového polystyrenu dle EN 13163:2012 \n(EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100) a s dalšími sledovanými vlastnostmi viz ETA 14/0278 příloha č.1. ",null,"-","50 - 300"]
[null,null,"Mechanicky kotvený ETICS s doplňkovým lepením.\nDle pokynů výrobce ETICS se nový ETICS lepí celoplošně (100%) nebo minimálně na 40 % plochy izolační desky a v předepsané tloušťce."]
[null,null,"Hmoždinky:\nKotevní hmoždinky certifikovány podle ETAG 014 a podle ETAG 004 (Kotevní prvky posouzené na odolnost proti vytržení z podkladu a protažení izolantem). Ke kotvení se používají pouze hmoždinky s kovovým šroubovacím rozpěrným trnem."]
[null,null,"Izolační vrstva – IV   a související způsob upevnění","Lepicí hmota pouze s  maltou základní vrstvy MAMUT Flex 50","MAMUT Flex 50",null,"3,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Lepicí hmota pouze s  maltou základní vrstvy MAMUT Flex 50","MAMUT Flex 45",null,"3,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6 mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Lepicí hmota pouze s  maltou základní vrstvy MAMUT Flex T","MAMUT Flex T",null,"3,0 - 5,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,7mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Lepicí hmota pouze s  maltou základní vrstvy MAMUT Flex T a MAMUT MULTI","MAMUT MULTI",null,"3,0 - 5,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,20 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Izolační výrobek","Desky z pěnového polystyrenu dle EN 13163 ed.2;  \n(EPS s reakcí na oheň E) a s dalšími sledovanými vlastnostmi viz STO 020-033397 tab.3 ",null,null,"50 - 250"]
[null,null,null,"Izolační výrobek","Desky z pěnového polystyrenu dle EN 13163:2012; λD= 0,031 W/(m.K) \n(EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 150) a s dalšími sledovanými vlastnostmi viz ETA 14/0278 příloha č.1. ",null,null,"50 - 250"]
[null,null,null,null,"Desky z pěnového polystyrenu dle EN 13163:2012; λD= 0,032 W/(m.K) \n(EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100) a s dalšími sledovanými vlastnostmi viz ETA 14/0278 příloha č.1. ",null,null,"50 - 250"]
[null,null,null,null,"Desky z pěnového polystyrenu dle EN 13163:2012; λD= 0,037 W/(m.K) \n(EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 150) a s dalšími sledovanými vlastnostmi viz ETA 14/0278 příloha č.1. ",null,null,"50 - 250"]
[null,null,null,null,"Desky z pěnového polystyrenu dle EN 13163:2012; λD= 0,039 W/(m.K) \n(EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100) a s dalšími sledovanými vlastnostmi viz ETA 14/0278 příloha č.1. ",null,null,"50 - 250"]
[null,null,null,"Kotvicí hmoždinky k kovovám vrutem","ejotherm STR U","ETA-04/0023","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"ejotherm STR U 2G","ETA-04/0023","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-S 60/8-La","ETA-08/0267","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz 8 SV","ETA-06/0180","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz 8 U","ETA-02/0019","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer termoz CS 8","ETA-14/0372","dle PD"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Hilti WDVS-Schraubdübel D-FV a D-FV T","ETA-05/0039","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Koelner TFIX-8S a TFIX-8ST","ETA-11/0144","dle PD"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KOELNER KI-10NS","ETA-07/0221","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET eco-drive ","ETA-13/0107","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET eco-drive S ","ETA-13/0107","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET eco-drive W ","ETA-13/0107","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET WKTHERM-S","ETA-13/0724","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,"Základní vrstva – ZV","Malta základní vrstvy pouze s lepicími hmotami MAMUT Flex 50 a Flex 45","MAMUT Flex 50",null,"4,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","3 - 4"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Malta základní vrstvy pouze s lepicí hmotou  MAMUT MULTI","MAMUT MULTI",null,"4,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","3 - 4"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,20 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Malta základní vrstvy pouze s lepicími hmotami MAMUT Flex T a MAMUT MULTI","MAMUT Flex T",null,"4,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","3 - 4"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Výztuž","Skleněná síťovina pro ETICS "]
[null,null,null,null,"VERTEX R 131 A101 (rozměry mřížky 3,5 x 3,8 mm) ",null,"-","-"]
[null,null,null,null,"VERTEX R 117 A101 (rozměry mřížky 4,0 x 4,5 mm)\npouze s maltou základní vrstvy MAMUT Flex 50 "]
[null,null,null,null,"117S (rozměry mřížky 4,0 x 5,0 mm)\npouze s maltou základní vrstvy MAMUT Flex 50 "]
[null,null,null,null,"122 (rozměry mřížky 4,0 x 4,0 mm)\npouze s maltou základní vrstvy MAMUT Flex 50 "]
[null,null,null,null,"122L (rozměry mřížky 4,0 x 4,5 mm)\npouze s maltou základní vrstvy MAMUT Flex 50 "]
[null,null,"Povrchová úprava – PÚ","Penetrační nátěr","MAMUT Kontakt VSP",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: organické pojivo, minerální přísady, voda"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT Spektrum VZ/VR"]
[null,null,null,null,"MAMUT Kontakt VSICA",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: Drasekné vodní sklo, minerální přísady, voda"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT Silikát VZ/VR"]
[null,null,null,null,"MAMUT Kontakt VSIL",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: organické pojivo, minerální přísady, voda"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT Silikon VZ/VR"]
[null,null,null,null,"MAMUT Kontakt",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: umělopryskyřičná disperze, minerální přísady"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT Silikon, MAMUT Silikat, MAMUT Spektrum, MAMUT Silikon AS"]
[null,null,null,null,"MAMUT Kontakt mozaika",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: umělopryskyřičná disperze, minerální přísady"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT mozaika"]
[null,null,null,"Konečné povrchové úpravy","Pastovité omítky "]
[null,null,null,null,"MAMUT Spektrum VZ ",null,"1,7 – 4,0 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová zatíraná omítka -max. zrno 1,0; 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Určeno pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex 50 a MAMUT MULTI"]
[null,null,null,null,"MAMUT Spektrum VR ",null,"2,4 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Určeno pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex 50 a MAMUT MULTI"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát VZ ",null,"1,7 – 4,0 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová zatíraná omítka -max. zrno 1,0; 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"Určeno pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex 50 a MAMUT MULTI"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát VR ",null,"2,4 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"Určeno pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex 50 a MAMUT MULTI"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon VZ",null,"1,7 – 4,0 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová zatíraná omítka -max. zrno 1,0; 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Určeno pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex 50 a MAMUT MULTI"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon VR ",null,"2,4 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Určeno pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex 50 a MAMUT MULTI"]
[null,null,null,null,"MAMUT Spektrum Z ",null,"2,5 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Určeno pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex T a MAMUT MULTI"]
[null,null,null,null,"MAMUT Spektrum R ",null,"2,4 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Určeno pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex T a MAMUT MULTI"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon Z",null,"2,5 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Určeno pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex T a MAMUT MULTI"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon R ",null,"2,4 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Určeno pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex T a MAMUT MULTI"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon AS Z",null,"2,5 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Určeno pro maltu základní vrstvy MAMUT MULTI"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon AS R ",null,"2,4 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Určeno pro maltu základní vrstvy MAMUT MULTI"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát Z ",null,"2,5 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"Určeno pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex T"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát R ",null,"2,4 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"Určeno pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex T"]
[null,null,null,null,"MAMUT Mozaika ",null,"4,5 (kg/m²) "]
[null,null,null,null,"akrylátová omítka -max. zrno 2,0"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Určeno pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex T a MAMUT MULTI"]
[null,null,null,"Příslušenství","Vlastnosti příslušenství jsou garantovány na zodpovědnosti výrobce ETICS"]
[null,null,"*)  platí pro kombinace uvedené v tab. č. 8 STO 020-033397",null,null,null,null,null,null,null,"²"]
[]
[null,null,"Zamýšlené použití:"]
[null,null,"Tento ETICS MAMUT-THERM P plus se uplatňuje jako vnější izolace stěn budov. Tyto stěny jsou vytvořeny zděním (z cihel, bloků, kamene ...) nebo z betonu (monolitického nebo z prefabrikovaných panelů). Předtím, než je ETICS uplatněn, je potřeba ověřit vlastnosti stěn, zejména pokud jde o podmínky pro třídu reakce na oheň a upevnění ETICS buď lepením nebo pomocí mechanického kotvení. ETICS je navrhován tak, aby dodával stěnám odpovídající tepelnou izolaci.\nETICS je tvořen nenosnými konstrukčními součástmi. Nepůsobí přímo ke zvýšení stability zdi, na níž je aplikován, ale působí ke zvýšení odolnosti proti vlivům počasí."]
[null,null,"ETICS může být použit jak na nových, tak i na stávajících (rekonstruovaných) vertikálních stěnách. Může být také použit na horizontálních nebo nakloněných površích, které nejsou vystaveny dešťovým srážkám.\nÚčelem ETICS není zajišťování neprůvzdušnosti budovy.\nVýběr způsobu upevnění závisí na vlastnostech podkladu, který může vyžadovat úpravu (viz čl. 7.2.1 ETAG 004) a musí být proveden v souladu s národními požadavky.\n"]
[null,"Dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění, zejména pak Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.v platném znění, jsou tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) stanovenými výrobky.\nZ pohledu výše uvedeného zákona ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že ETICS je brán jako výrobek a jako takový musí být nejprve odzkoušen v akreditovaných zkušebnách a certifikován. \nOdpovědnost podle příslušných předpisů pro stavební výrobky nese společnost MAMUT-THERM s.r.o. za ty specifikované ETICS, které sama, jako sestavy součástí, uvádí na trh.\nKaždý ETICS je jednoznačně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu komponentů, které na sebe vzájemně navazují. \nZáměnou komponentů, nedodržením skladby nebo nedodržením technologického postupu ETICS k odborné montáži, určených výrobcem, je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již přestává být stanoveným a tedy certifikovaným výrobkem."]

{"sheet":"M-T M plus","index":24,"n_rows":164,"n_cols":11,"rows_kept":164,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[163,1,163,8],[152,4,152,5],[153,4,153,5],[153,6,157,6],[153,7,157,7],[154,4,154,5],[155,4,155,5],[156,4,156,5],[157,4,157,5],[158,4,158,6],[147,4,147,5],[148,4,148,5],[148,6,151,6],[159,2,159,7],[161,2,161,7],[162,2,162,7],[146,4,146,5],[137,4,137,5],[138,4,138,5],[138,6,141,6],[138,7,141,7],[139,4,139,5],[140,4,140,5],[141,4,141,5],[148,7,151,7],[149,4,149,5],[150,4,150,5],[151,4,151,5],[142,4,142,5],[143,4,143,5],[143,6,146,6],[143,7,146,7],[144,4,144,5],[145,4,145,5],[129,4,129,5],[130,4,130,5],[131,4,131,5],[132,4,132,5],[133,4,133,5],[133,6,136,6],[133,7,136,7],[134,4,134,5],[135,4,135,5],[136,4,136,5],[121,4,121,5],[110,4,110,5],[111,4,111,5],[112,4,112,5],[113,4,113,5],[113,6,116,6],[113,7,116,7],[108,6,111,6],[108,7,111,7],[109,4,109,5],[117,4,117,5],[118,4,118,5],[118,6,121,6],[114,4,114,5],[115,4,115,5],[116,4,116,5],[127,4,127,5],[87,2,156,2],[87,3,106,3],[87,4,87,5],[88,4,88,5],[89,4,89,5],[90,4,90,5],[106,4,106,5],[107,3,156,3],[107,4,107,7],[108,4,108,5],[122,4,122,5],[123,4,123,5],[123,6,126,6],[123,7,126,7],[124,4,124,5],[125,4,125,5],[126,4,126,5],[128,4,128,5],[128,6,131,6],[128,7,131,7],[118,7,121,7],[119,4,119,5],[120,4,120,5],[73,2,86,2],[73,3,76,3],[73,4,73,5],[97,4,97,5],[98,4,98,5],[99,4,99,5],[85,4,85,5],[86,4,86,5],[79,4,79,5],[80,4,80,5],[77,3,80,3],[77,4,77,5],[77,6,80,6],[77,7,80,7],[78,4,78,5],[103,4,103,5],[104,4,104,5],[105,4,105,5],[81,3,86,3],[81,4,81,7],[82,4,82,5],[82,6,86,6],[82,7,86,7],[83,4,83,5],[84,4,84,5],[100,4,100,5],[101,4,101,5],[102,4,102,5],[91,4,91,5],[92,4,92,5],[93,4,93,5],[94,4,94,5],[95,4,95,5],[96,4,96,5],[67,5,68,5],[67,6,68,6],[69,5,70,5],[69,6,70,6],[71,5,72,5],[71,6,72,6],[73,6,76,6],[73,7,76,7],[74,4,74,5],[75,4,75,5],[76,4,76,5],[65,5,66,5],[65,6,66,6],[53,6,54,6],[55,5,56,5],[55,6,56,6],[57,5,58,5],[57,6,58,6],[59,5,60,5],[61,5,62,5],[61,6,62,6],[59,6,60,6],[47,5,48,5],[47,6,48,6],[49,5,50,5],[49,6,50,6],[51,5,52,5],[51,6,52,6],[53,5,54,5],[63,5,64,5],[63,6,64,6],[40,6,41,6],[44,4,44,5],[45,4,45,5],[45,6,46,6],[46,4,46,5],[29,7,32,7],[40,7,41,7],[41,4,41,5],[42,4,42,5],[42,6,43,6],[42,7,43,7],[43,4,43,5],[45,7,46,7],[29,8,32,8],[30,4,30,5],[31,4,31,5],[32,4,32,5],[22,4,22,5],[23,8,24,8],[25,3,32,3],[18,8,21,8],[19,4,19,5],[20,4,20,5],[21,4,21,5],[7,2,7,7],[8,2,8,7],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[12,2,12,7],[12,8,13,8],[14,2,22,2],[14,3,17,3],[14,4,14,5],[14,6,17,6],[14,7,17,7],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[17,4,17,5],[18,3,21,3],[18,4,18,5],[25,2,72,2],[25,4,25,5],[25,6,28,6],[25,7,28,7],[26,4,26,5],[27,4,27,5],[28,4,28,5],[47,3,72,3],[18,6,21,6],[18,7,21,7],[33,7,36,7],[34,4,34,5],[35,4,35,5],[36,4,36,5],[29,4,29,5],[29,6,32,6],[33,3,36,3],[33,4,33,5],[33,6,36,6],[37,3,45,3],[37,4,37,5],[38,4,38,5],[39,4,39,5],[40,4,40,5]]}
[]
[]
[null,null,"Všeobecná definice výrobku ETICS MAMUT-THERM M plus a zamýšlené použití"]
[]
[null,null,"STO 020-033400"]
[null,null,"Reakce na oheň Evropská třída dle EN 13501-1:2010: A2 – s1, d0 "]
[]
[null,null,"Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) MAMUT-THERM M plus, zvaný ETICS v dalším textu, je navržen a prováděn v souladu s návrhovými a montážními pokyny držitele STO, uloženými v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha s.p. (TZÚS), pobočka České Budějovice. ETICS se skládá z následujících součástí, které jsou vyráběny držitelem STO nebo jeho subdodavatelem, z těch se poté zabudovává do stavby."]
[null,null,"Tento systém je prodáván pod jedním obchodním názvem."]
[]
[null,null,"Definice výrobku",null,"Součásti",null,"Spotřeba (kg/m2)","Tloušťka (mm)"]
[]
[null,null,"Výlučně lepený ETICS nebo částečně lepený ETICS s doplňkovým mechanickým kotvením (viz níže).  "]
[null,null,"Národní prováděcí předpisy musí být brány v úvahu."]
[null,null,"Izolační vrstva – IV   a související způsob upevnění","Lepicí hmota","MAMUT Flex 50",null,"3,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Lepicí hmota","MAMUT Flex 45",null,"3,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Izolační výrobek","Desky z pěnového polystyrenu dle EN 13163:2012 \n(EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100) a s dalšími sledovanými vlastnostmi viz ETA 14/0278 příloha č.1. ",null,"-","50 - 300"]
[null,null,"Mechanicky kotvený ETICS s doplňkovým lepením.  "]
[null,null,"Národní prováděcí předpisy musí být brány v úvahu."]
[null,null,"Izolační vrstva – IV   a související způsob upevnění","Lepicí hmota pouze s  maltou základní vrstvy MAMUT Flex 50","MAMUT Flex 50",null,"3,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,null,"MAMUT Flex 45",null,"3,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6 mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Lepicí hmota pouze s  maltou základní vrstvy MAMUT Flex T","MAMUT Flex T",null,"3,0 - 5,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,7mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Izolační výrobek","Lamely z minerální vlny (MW \"lamela\", TR 80); λD= 0,041 W/(m.K) \nEN 13162–T5–DS(70,90)– TR80-WS–WL(P)–MU1\n",null,null,"50 - 150"]
[null,null,null,null,"Desky z minerální vlny (MW\"deska\", TR 15); λD= 0,039 W/(m.K) \nMW-EN 13162–T5–DS(T+)– DS(TH)–TR15-WS–WL(P)–MU1,",null,null,"50 - 150"]
[null,null,null,null,"NOBASIL FKD S Thermal (FKD S); λD= 0,035 W/(m.K) \nMW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1",null,null,"50 - 150"]
[null,null,null,null,"NOBASIL SMARTwall S C1 (FKD S C1); λD= 0,035 W/(m.K) \nMW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1\n",null,null,"50 - 150"]
[null,null,null,null,"Určeno pro lepicí maltu MAMUT Flex 50 a MAMUT Flex 45"]
[null,null,null,null,"NOBASIL SMARTwall S C2 (FKD S C2); λD= 0,035 W/(m.K)\nMW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1",null,null,"50 - 150"]
[null,null,null,null,"Určeno pro lepicí maltu MAMUT Flex 50 a MAMUT Flex 45"]
[null,null,null,null,"Frontrock MAX E (výrobce ROCKWOOL a.s.); λD= 0,036 W/(m.K)\nMW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1",null,null,"50 - 150"]
[null,null,null,null,"Isover TF PROFI (výr. SGCP CZ a.s.); λD= 0,036 W/(m.K)\nMW- EN 13162-T5- DS(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1",null,null,"50 - 150"]
[null,null,null,null,"Určeno pro lepicí maltu MAMUT Flex 50 a MAMUT Flex 45"]
[null,null,null,"Kotvicí hmoždinky k kovovám vrutem","ejotherm STR U","ETA-04/0023","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"ejotherm STR U 2G","ETA-04/0023","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-S 60/8-La","ETA-08/0267","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz 8 SV","ETA-06/0180","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz 8 U","ETA-02/0019","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer termoz CS 8","ETA-14/0372","dle PD"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Hilti WDVS-Schraubdübel D-FV a D-FV T","ETA-05/0039","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Koelner TFIX-8S a TFIX-8ST","ETA-11/0144","dle PD"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KOELNER KI-10NS","ETA-07/0221","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET eco-drive ","ETA-13/0107","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET eco-drive S ","ETA-13/0107","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET eco-drive W ","ETA-13/0107","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET WKTHERM-S","ETA-13/0724","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,"Základní vrstva – ZV","Malta základní vrstvy pouze s lepicími hmotami MAMUT Flex 50 a Flex 45","MAMUT Flex 50",null,"4,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","3 - 4"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Malta základní vrstvy pouze s lepicí hmotoui MAMUT Flex T","MAMUT Flex T",null,"4,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","3 - 6"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Výztuž","Skleněná síťovina pro ETICS "]
[null,null,null,null,"VERTEX R 131 A101 (rozměry mřížky 3,5 x 3,8 mm) ",null,"-","-"]
[null,null,null,null,"VERTEX R 117 A101 (rozměry mřížky 4,0 x 4,5 mm)\npouze s maltou základní vrstvy MAMUT Flex 50 "]
[null,null,null,null,"117S (rozměry mřížky 4,0 x 5,0 mm)\npouze s maltou základní vrstvy MAMUT Flex 50 "]
[null,null,null,null,"122 (rozměry mřížky 4,0 x 4,0 mm)\npouze s maltou základní vrstvy MAMUT Flex 50 "]
[null,null,null,null,"122L (rozměry mřížky 4,0 x 4,5 mm)\npouze s maltou základní vrstvy MAMUT Flex 50 "]
[null,null,"Povrchová úprava – PÚ","Penetrační nátěr","MAMUT Kontakt VSP",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: organické pojivo, minerální přísady, voda"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT Spektrum VZ/VR"]
[null,null,null,null,"MAMUT Kontakt VSICA",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: Drasekné vodní sklo, minerální přísady, voda"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT Silikát VZ/VR"]
[null,null,null,null,"MAMUT Kontakt VSIL",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: organické pojivo, minerální přísady, voda"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT Silikon VZ/VR"]
[null,null,null,null,"MAMUT Kontakt",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: umělopryskyřičná disperze, minerální přísady"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT Silikon, MAMUT Silikat"]
[null,null,null,"Konečné povrchové úpravy","Omítky "]
[null,null,null,null,"MAMUT Spektrum VZ ",null,"1,7 – 4,0 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová zatíraná omítka -max. zrno 1,0; 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Určeno pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex 50"]
[null,null,null,null,"MAMUT Spektrum VR ",null,"2,4 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Určeno pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex 50 "]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát VZ ",null,"1,7 – 4,0 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová zatíraná omítka -max. zrno 1,0; 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"Určeno pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex 50 "]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát VR ",null,"2,4 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"Určeno pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex 50 "]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon VZ",null,"1,7 – 4,0 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová zatíraná omítka -max. zrno 1,0; 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Určeno pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex 50 "]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon VR ",null,"2,4 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Určeno pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex 50 "]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon Z",null,"2,5 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Určeno pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex T "]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon R ",null,"2,4 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Určeno pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex T "]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát Z ",null,"2,5 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"Určeno pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex T"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát R ",null,"2,4 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"Určeno pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex T"]
[null,null,null,"Příslušenství","Vlastnosti příslušenství jsou garantovány na zodpovědnosti výrobce ETICS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"²"]
[null,null,"Zamýšlené použití:"]
[null,null,"MAMUT-THERM M plus je vnější tepelně izolační kompozitní systém s izolantem z minerální vlny (MW) s omítkou. Tento ETICS je určen k vnějšímu zateplení fasád stávajících obytných, občanských a průmyslových budov, zhotovených ze zdiva, z monolitického betonu nebo z prefabrikovaných betonových panelů se zabudovaným ETICS.\nSystém je navržen tak, aby jej bylo možno aplikovat na již existující ETICS s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) nebo z minerální vlny (MW). ETICS je navrhován tak, aby dodával stěnám odpovídající tepelnou izolaci.\nETICS je tvořen nenosnými konstrukčními součástmi. Nepůsobí přímo ke zvýšení stability zdi, na níž je aplikován, ale působí ke zvýšení odolnosti proti vlivům počasí. \nMinimální tloušťka tepelně izolačního materiálu nového ETICS je 50 mm, je však vždy nutné zajistit tepelně technické posouzení ETICS."]
[null,null,"Před návrhem a realizací ETICS je nutné provést detailní stavebně technický průzkum podle dokumentace výrobce ETICS (Pokyny pro navrhování a technologický postup montáže systému MAMUT-THERM M plus), jehož součástí je mj. provedení velkoplošné sondy o velikosti minimálně jedné desky tepelně izolačního materiálu. \nPro aplikaci ETICS je nutné zpracovat projektovou dokumentaci, ve které bude navržena konkrétní skladba ETICS s ohledem na individuální podmínky konkrétního objektu, a dále bude obsahovat mj. způsob posouzení nosného podkladu, způsob posouzení stavu stávajícího ETICS, podmínky návrhu nového ETICS, řešení detailů a výchozí hodnoty pro návrhové výpočty.\nNutnou součástí projektu je řešení nosné způsobilosti kotvení, řešení tepelně technických vlastností včetně řešení kondenzace vodní páry – posouzení stavu konstrukce jako celku dle ČSN 73 0540 a požární zpráva.\nPoužitelnost tohoto ETICS je omezena aktuálním ustanovením národních technických norem (např. dle ČSN 73 0810)."]
[null,"Dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění, zejména pak Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.v platném znění, jsou tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) stanovenými výrobky.\nZ pohledu výše uvedeného zákona ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že ETICS je brán jako výrobek a jako takový musí být nejprve odzkoušen v akreditovaných zkušebnách a certifikován. \nOdpovědnost podle příslušných předpisů pro stavební výrobky nese společnost MAMUT-THERM s.r.o. za ty specifikované ETICS, které sama, jako sestavy součástí, uvádí na trh.\nKaždý ETICS je jednoznačně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu komponentů, které na sebe vzájemně navazují. \nZáměnou komponentů, nedodržením skladby nebo nedodržením technologického postupu ETICS k odborné montáži, určených výrobcem, je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již přestává být stanoveným a tedy certifikovaným výrobkem."]

{"sheet":"MAMUT-THERM M+","index":25,"n_rows":165,"n_cols":11,"rows_kept":165,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[24,2,24,7],[25,2,25,7],[8,2,8,7],[9,2,9,7],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[13,2,13,7],[13,8,14,8],[19,6,22,6],[19,7,22,7],[19,8,22,8],[20,4,20,5],[21,4,21,5],[22,4,22,5],[15,2,23,2],[15,3,18,3],[15,4,15,5],[15,6,18,6],[15,7,18,7],[16,4,16,5],[17,4,17,5],[18,4,18,5],[19,3,22,3],[19,4,19,5],[30,8,33,8],[31,4,31,5],[32,4,32,5],[33,4,33,5],[23,4,23,5],[24,8,25,8],[26,2,73,2],[26,3,29,3],[26,4,26,5],[26,6,29,6],[26,7,29,7],[27,4,27,5],[28,4,28,5],[29,4,29,5],[41,7,42,7],[34,3,37,3],[34,4,34,5],[34,6,37,6],[34,7,37,7],[35,4,35,5],[36,4,36,5],[37,4,37,5],[30,3,33,3],[30,4,30,5],[30,6,33,6],[30,7,33,7],[48,6,49,6],[50,5,51,5],[50,6,51,6],[52,5,53,5],[52,6,53,6],[54,5,55,5],[54,6,55,6],[42,4,42,5],[44,4,44,5],[47,4,47,5],[46,6,47,6],[46,7,47,7],[38,3,46,3],[38,4,38,5],[48,3,73,3],[48,5,49,5],[56,5,57,5],[60,5,61,5],[68,5,69,5],[41,6,42,6],[60,6,61,6],[62,5,63,5],[62,6,63,6],[64,5,65,5],[64,6,65,6],[66,5,67,5],[66,6,67,6],[56,6,57,6],[58,5,59,5],[58,6,59,6],[68,6,69,6],[70,5,71,5],[70,6,71,6],[72,5,73,5],[72,6,73,6],[74,2,87,2],[74,3,77,3],[74,4,74,5],[74,6,77,6],[78,3,81,3],[78,4,78,5],[78,6,81,6],[78,7,81,7],[79,4,79,5],[80,4,80,5],[81,4,81,5],[74,7,77,7],[75,4,75,5],[76,4,76,5],[77,4,77,5],[82,3,87,3],[82,4,82,7],[83,4,83,5],[83,6,87,6],[83,7,87,7],[84,4,84,5],[85,4,85,5],[86,4,86,5],[87,4,87,5],[88,2,157,2],[88,3,107,3],[88,4,88,5],[89,4,89,5],[90,4,90,5],[91,4,91,5],[92,4,92,5],[93,4,93,5],[94,4,94,5],[95,4,95,5],[102,4,102,5],[103,4,103,5],[104,4,104,5],[105,4,105,5],[106,4,106,5],[107,4,107,5],[96,4,96,5],[97,4,97,5],[98,4,98,5],[99,4,99,5],[100,4,100,5],[101,4,101,5],[114,6,117,6],[114,7,117,7],[115,4,115,5],[116,4,116,5],[117,4,117,5],[118,4,118,5],[108,3,157,3],[108,4,108,7],[109,4,109,5],[109,6,112,6],[109,7,112,7],[110,4,110,5],[111,4,111,5],[112,4,112,5],[113,4,113,5],[114,4,114,5],[123,4,123,5],[124,4,124,5],[124,6,127,6],[124,7,127,7],[125,4,125,5],[126,4,126,5],[127,4,127,5],[119,4,119,5],[134,6,137,6],[134,7,137,7],[135,4,135,5],[136,4,136,5],[137,4,137,5],[128,4,128,5],[129,4,129,5],[129,6,132,6],[129,7,132,7],[130,4,130,5],[131,4,131,5],[132,4,132,5],[160,2,160,7],[162,2,162,7],[163,2,163,7],[164,1,164,8],[39,4,39,5],[40,4,40,5],[41,4,41,5],[43,4,43,5],[45,4,45,5],[153,4,153,5],[154,4,154,5],[155,4,155,5],[156,4,156,5],[157,4,157,5],[149,4,149,5],[149,6,152,6],[149,7,152,7],[150,4,150,5],[151,4,151,5],[152,4,152,5],[148,4,148,5],[143,4,143,5],[43,6,44,6],[43,7,44,7],[158,4,158,5],[154,6,158,6],[154,7,158,7],[46,4,46,5],[144,4,144,5],[144,6,147,6],[144,7,147,7],[145,4,145,5],[146,4,146,5],[147,4,147,5],[139,4,139,5],[139,6,142,6],[139,7,142,7],[140,4,140,5],[141,4,141,5],[142,4,142,5],[138,4,138,5],[133,4,133,5],[134,4,134,5],[119,6,122,6],[119,7,122,7],[120,4,120,5],[121,4,121,5],[122,4,122,5]]}
[]
[]
[null,null,"6. Definice 2.ETICS"]
[null,null,"Všeobecná definice výrobku ETICS MAMUT-THERM M plus a zamýšlené použití"]
[]
[null,null,"STO 020-033400"]
[null,null,"Reakce na oheň Evropská třída dle EN 13501-1:2010: A2 – s1, d0 "]
[]
[null,null,"Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) MAMUT-THERM M plus, zvaný ETICS v dalším textu, je navržen a prováděn v souladu s návrhovými a montážními pokyny držitele STO, uloženými v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha s.p. (TZÚS), pobočka České Budějovice. ETICS se skládá z následujících součástí, které jsou vyráběny držitelem STO nebo jeho subdodavatelem, z těch se poté zabudovává do stavby."]
[null,null,"Tento systém je prodáván pod jedním obchodním názvem."]
[]
[null,null,"Definice výrobku",null,"Součásti",null,"Spotřeba (kg/m2)","Tloušťka (mm)"]
[]
[null,null,"Výlučně lepený ETICS nebo částečně lepený ETICS s doplňkovým mechanickým kotvením (viz níže).  "]
[null,null,"Národní prováděcí předpisy musí být brány v úvahu."]
[null,null,"Izolační vrstva – IV   a související způsob upevnění","Lepicí hmota","MAMUT Flex 50",null,"3,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Lepicí hmota","MAMUT Flex 45",null,"3,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Izolační výrobek","Desky z pěnového polystyrenu dle EN 13163:2012 \n(EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100) a s dalšími sledovanými vlastnostmi viz ETA 14/0278 příloha č.1. ",null,"-","50 - 300"]
[null,null,"Mechanicky kotvený ETICS s doplňkovým lepením.\nDle pokynů výrobce ETICS se nový ETICS lepí celoplošně (100%) nebo minimálně na 40 % plochy izolační desky a v předepsané tloušťce. Lamely z MW se vždy lepí celoplošně (100%)\n  "]
[null,null,"Hmoždinky:\nKotevní hmoždinky certifikovány podle ETAG 014 a podle ETAG 004 (Kotevní prvky posouzené na odolnost proti vytržení z podkladu a protažení izolantem). Ke kotvení se používají pouze hmoždinky s kovovým šroubovacím rozpěrným trnem."]
[null,null,"Izolační vrstva – IV   a související způsob upevnění","Lepicí hmota pouze s  maltou základní vrstvy MAMUT Flex 50","MAMUT Flex 50",null,"3,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Lepicí hmota pouze s  maltou základní vrstvy MAMUT Flex 50","MAMUT Flex 45",null,"3,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6 mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Lepicí hmota pouze s  maltou základní vrstvy MAMUT Flex T","MAMUT Flex T",null,"3,0 - 5,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,7mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Izolační výrobek","Lamely z minerální vlny (MW \"lamela\", TR 80); λD= 0,041 W/(m.K) \nEN 13162–T5–DS(T+)– DS(TH)–TR80-WS–WL(P)–MU1\n",null,null,"50 - 150"]
[null,null,null,null,"Desky z minerální vlny (MW\"deska\", TR 15); λD= 0,039 W/(m.K) \nMW-EN 13162–T5–DS(T+)– DS(TH)–TR15-WS–WL(P)–MU1,",null,null,"50 - 150"]
[null,null,null,null,"NOBASIL FKD S Thermal (FKD S); λD= 0,035 W/(m.K) \nMW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1",null,null,"50 - 150"]
[null,null,null,null,"NOBASIL SMARTwall S C1 (FKD S C1); λD= 0,035 W/(m.K) \nMW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1\n",null,null,"50 - 150"]
[null,null,null,null,"Určeno pro lepicí maltu MAMUT Flex 50 a MAMUT Flex 45"]
[null,null,null,null,"NOBASIL SMARTwall S C2 (FKD S C2); λD= 0,035 W/(m.K)\nMW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1",null,null,"50 - 150"]
[null,null,null,null,"Určeno pro lepicí maltu MAMUT Flex 50 a MAMUT Flex 45"]
[null,null,null,null,"Frontrock MAX E (výrobce ROCKWOOL a.s.); λD= 0,036 W/(m.K)\nMW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1",null,null,"50 - 150"]
[null,null,null,null,"Isover TF PROFI (výr. SGCP CZ a.s.); λD= 0,036 W/(m.K)\nMW- EN 13162-T5- DS(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1",null,null,"50 - 150"]
[null,null,null,null,"Určeno pro lepicí maltu MAMUT Flex 50 a MAMUT Flex 45"]
[null,null,null,"Kotvicí hmoždinky k kovovám vrutem","ejotherm STR U","ETA-04/0023","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"ejotherm STR U 2G","ETA-04/0023","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Bravoll PTH-S 60/8-La","ETA-08/0267","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz 8 SV","ETA-06/0180","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer Termoz 8 U","ETA-02/0019","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"fischer termoz CS 8","ETA-14/0372","dle PD"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Hilti WDVS-Schraubdübel D-FV a D-FV T","ETA-05/0039","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"Koelner TFIX-8S a TFIX-8ST","ETA-11/0144","dle PD"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"KOELNER KI-10NS","ETA-07/0221","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET eco-drive ","ETA-13/0107","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET eco-drive S ","ETA-13/0107","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET eco-drive W ","ETA-13/0107","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,null,null,"WKRET-MET WKTHERM-S","ETA-13/0724","dle PD","-"]
[null,null,null,null,"plastové šroubovací hmoždinky"]
[null,null,"Základní vrstva – ZV","Malta základní vrstvy pouze s lepicími hmotami MAMUT Flex 50 a Flex 45","MAMUT Flex 50",null,"4,0 - 6,5 (kg/m²) suché směsi","3-5"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Malta základní vrstvy pouze s lepicí hmotoui MAMUT Flex T","MAMUT Flex T",null,"5,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","4"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,7mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Výztuž","Skleněná síťovina pro ETICS "]
[null,null,null,null,"VERTEX R 131 A101 (rozměry mřížky 3,5 x 3,8 mm) ",null,"-","-"]
[null,null,null,null,"VERTEX R 117 A101 (rozměry mřížky 4,0 x 4,5 mm)\npouze s maltou základní vrstvy MAMUT Flex 50 "]
[null,null,null,null,"117S (rozměry mřížky 4,0 x 5,0 mm)\npouze s maltou základní vrstvy MAMUT Flex 50 "]
[null,null,null,null,"122 (rozměry mřížky 4,0 x 4,0 mm)\npouze s maltou základní vrstvy MAMUT Flex 50 "]
[null,null,null,null,"122L (rozměry mřížky 4,0 x 4,5 mm)\npouze s maltou základní vrstvy MAMUT Flex 50 "]
[null,null,"Povrchová úprava – PÚ","Penetrační nátěr","MAMUT Kontakt VSP",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: organické pojivo, minerální přísady, voda"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT Spektrum VZ/VR"]
[null,null,null,null,"MAMUT Kontakt VSICA",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: Drasekné vodní sklo, minerální přísady, voda"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT Silikát VZ/VR"]
[null,null,null,null,"MAMUT Kontakt VSIL",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: organické pojivo, minerální přísady, voda"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT Silikon VZ/VR"]
[null,null,null,null,"MAMUT Kontakt",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: umělopryskyřičná disperze, minerální přísady"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT Silikon, MAMUT Silikat"]
[null,null,null,"Konečné povrchové úpravy","Omítky "]
[null,null,null,null,"MAMUT Spektrum VZ ",null,"1,7 – 4,0 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová zatíraná omítka -max. zrno 1,0; 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Určeno pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex 50"]
[null,null,null,null,"MAMUT Spektrum VR ",null,"2,4 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Určeno pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex 50 "]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát VZ ",null,"1,7 – 4,0 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová zatíraná omítka -max. zrno 1,0; 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"Určeno pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex 50 "]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát VR ",null,"2,4 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"Určeno pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex 50 "]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon VZ",null,"1,7 – 4,0 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová zatíraná omítka -max. zrno 1,0; 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Určeno pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex 50 "]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon VR ",null,"2,4 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Určeno pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex 50 "]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon Z",null,"2,5 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Určeno pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex T "]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon R ",null,"2,4 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Určeno pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex T "]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát Z ",null,"2,5 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"Určeno pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex T"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát R ",null,"2,4 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"Určeno pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex T"]
[null,null,null,"Příslušenství","Vlastnosti příslušenství jsou garantovány na zodpovědnosti výrobce ETICS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"²"]
[null,null,"Zamýšlené použití:"]
[null,null,"Tento ETICS MAMUT-THERM M plus se uplatňuje jako vnější izolace stěn budov. Tyto stěny jsou vytvořeny zděním (z cihel, bloků, kamene ...) nebo z betonu (monolitického nebo z prefabrikovaných panelů). Předtím, než je ETICS uplatněn, je potřeba ověřit vlastnosti stěn, zejména pokud jde o podmínky pro třídu reakce na oheň a upevnění ETICS buď lepením nebo pomocí mechanického kotvení. ETICS je navrhován tak, aby dodával stěnám odpovídající tepelnou izolaci.\nETICS je tvořen nenosnými konstrukčními součástmi. Nepůsobí přímo ke zvýšení stability zdi, na níž je aplikován, ale působí ke zvýšení odolnosti proti vlivům počasí."]
[null,null,"ETICS může být použit jak na nových, tak i na stávajících (rekonstruovaných) vertikálních stěnách. Může být také použit na horizontálních nebo nakloněných površích, které nejsou vystaveny dešťovým srážkám.\nÚčelem ETICS není zajišťování neprůvzdušnosti budovy.\nVýběr způsobu upevnění závisí na vlastnostech podkladu, který může vyžadovat úpravu (viz čl. 7.2.1 ETAG 004) a musí být proveden v souladu s národními požadavky.\n"]
[null,"Dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění, zejména pak Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.v platném znění, jsou tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) stanovenými výrobky.\nZ pohledu výše uvedeného zákona ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že ETICS je brán jako výrobek a jako takový musí být nejprve odzkoušen v akreditovaných zkušebnách a certifikován. \nOdpovědnost podle příslušných předpisů pro stavební výrobky nese společnost MAMUT-THERM s.r.o. za ty specifikované ETICS, které sama, jako sestavy součástí, uvádí na trh.\nKaždý ETICS je jednoznačně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu komponentů, které na sebe vzájemně navazují. \nZáměnou komponentů, nedodržením skladby nebo nedodržením technologického postupu ETICS k odborné montáži, určených výrobcem, je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již přestává být stanoveným a tedy certifikovaným výrobkem."]

{"sheet":"M-T P spiral","index":26,"n_rows":162,"n_cols":8,"rows_kept":162,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[34,4,34,5],[40,3,43,3],[40,4,40,5],[40,6,43,6],[40,7,43,7],[22,4,22,5],[22,6,25,6],[22,7,25,7],[23,4,23,5],[24,4,24,5],[37,4,37,5],[38,4,38,5],[39,4,39,5],[36,7,39,7],[157,2,157,7],[12,8,13,8],[14,2,35,2],[14,3,21,3],[14,4,14,5],[14,6,17,6],[14,7,17,7],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[17,4,17,5],[18,4,18,5],[18,6,21,6],[18,7,21,7],[18,8,21,8],[30,4,30,5],[31,3,34,3],[31,4,31,5],[32,4,32,5],[33,4,33,5],[36,2,54,2],[36,3,39,3],[36,4,36,5],[36,6,39,6],[7,2,7,7],[8,2,8,7],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[25,4,25,5],[26,3,29,3],[26,4,26,5],[26,6,29,6],[26,7,29,7],[27,4,27,5],[28,4,28,5],[29,4,29,5],[19,4,19,5],[20,4,20,5],[21,4,21,5],[22,3,25,3],[48,3,54,3],[48,4,48,7],[49,4,49,5],[51,4,51,5],[52,4,52,5],[53,4,53,5],[54,4,54,5],[41,4,41,5],[42,4,42,5],[44,3,47,3],[44,4,44,5],[44,6,47,6],[44,7,47,7],[45,4,45,5],[46,4,46,5],[47,4,47,5],[43,4,43,5],[69,4,69,5],[70,4,70,5],[50,4,50,7],[71,4,71,5],[72,4,72,5],[73,4,73,5],[74,4,74,5],[63,4,63,5],[64,4,64,5],[65,4,65,5],[66,4,66,5],[67,4,67,5],[68,4,68,5],[82,4,82,5],[83,4,83,5],[84,4,84,5],[85,4,85,5],[86,4,86,5],[86,6,89,6],[75,4,75,5],[76,4,76,5],[77,4,77,5],[78,4,78,5],[79,4,79,5],[80,4,80,7],[81,4,81,5],[81,6,84,6],[81,7,84,7],[94,4,94,5],[95,4,95,5],[96,4,96,5],[96,6,99,6],[96,7,99,7],[97,4,97,5],[98,4,98,5],[99,4,99,5],[86,7,89,7],[87,4,87,5],[88,4,88,5],[89,4,89,5],[90,4,90,5],[91,4,91,5],[91,6,94,6],[91,7,94,7],[92,4,92,5],[93,4,93,5],[105,4,105,5],[106,4,106,5],[106,6,109,6],[106,7,109,7],[107,4,107,5],[108,4,108,5],[109,4,109,5],[100,4,100,5],[101,4,101,5],[101,6,104,6],[101,7,104,7],[102,4,102,5],[103,4,103,5],[104,4,104,5],[115,4,115,5],[116,4,116,5],[116,6,119,6],[116,7,119,7],[117,4,117,5],[118,4,118,5],[119,4,119,5],[110,4,110,5],[111,4,111,5],[111,6,114,6],[111,7,114,7],[112,4,112,5],[113,4,113,5],[114,4,114,5],[125,4,125,5],[126,4,126,5],[126,6,129,6],[126,7,129,7],[127,4,127,5],[128,4,128,5],[129,4,129,5],[120,4,120,5],[121,4,121,5],[121,6,124,6],[121,7,124,7],[122,4,122,5],[123,4,123,5],[124,4,124,5],[135,4,135,5],[136,4,136,5],[136,6,139,6],[136,7,139,7],[137,4,137,5],[138,4,138,5],[139,4,139,5],[130,4,130,5],[131,4,131,5],[131,6,134,6],[131,7,134,7],[132,4,132,5],[133,4,133,5],[134,4,134,5],[146,6,149,6],[146,7,150,7],[147,4,147,5],[148,4,148,5],[149,4,149,5],[150,4,150,5],[140,4,140,5],[141,4,141,5],[141,6,144,6],[141,7,144,7],[142,4,142,5],[143,4,143,5],[144,4,144,5],[156,4,156,6],[159,2,159,7],[160,2,160,7],[161,1,161,8],[151,4,151,5],[151,6,154,6],[151,7,155,7],[152,4,152,5],[153,4,153,5],[154,4,154,5],[155,4,155,5],[80,3,154,3],[55,2,154,2],[55,3,79,3],[55,4,55,5],[56,4,56,5],[57,4,57,5],[58,4,58,5],[59,4,59,5],[60,4,60,5],[61,4,61,5],[62,4,62,5],[145,4,145,5],[146,4,146,5]]}
[]
[]
[null,null,"Definice ETICS MAMUT-THERM P spiral a zamýšlené použití"]
[]
[null,null,"STO 020-037606"]
[null,null,"Reakce na oheň Evropská třída dle EN 13501-1+A1: B - s1,d0 *)"]
[null,null,"index šíření plamene is = 0,0 mm/min"]
[null,null,"Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) MAMUT-THERM P spiral, zvaný ETICS v dalším textu, je navržen a prováděn v souladu s návrhovými a montážními pokyny držitele STO, uloženými v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha s.p. (TZÚS), pobočka České Budějovice. ETICS se skládá z následujících součástí, které jsou vyráběny držitelem STO nebo jeho subdodavatelem, z těch se poté zabudovává do stavby."]
[null,null,"Tento systém je prodáván pod jedním obchodním názvem."]
[]
[null,null,"Definice výrobku",null,"Součásti",null,"Spotřeba (kg/m2)","Tloušťka (mm)"]
[]
[null,null,"Mechanicky kotvený ETICS s doplňkovým lepením.  "]
[null,null,"ETICS se lepí celoplošně (100%) nebo minimálně na 40 % plochy izolační desky a v předepsané tloušťce."]
[null,null,"Izolační vrstva – IV   a související způsob upevnění","Lepicí hmota pouze s  maltou \nzákladní vrstvy MAMUT Flex 50","MAMUT Flex 50",null,"3,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,null,"MAMUT Flex 45",null,"3,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Lepicí hmota pouze s  maltou základní vrstvy MAMUT Flex T","MAMUT Flex T",null,"3,0 - 5,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,7mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Lepicí hmota pouze s  maltou základní vrstvy MAMUT Flex T a MAMUT MULTI","MAMUT MULTI",null,"3,0 - 5,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,20 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Izolační výrobek","Desky z pěnového polystyrenu dle EN 13163:2012;  \n(EPS s reakcí na oheň E) a s dalšími sledovanými vlastnostmi: \npro EPS 70F ... EPS-13163-T1-L2-W1-S2-P3-DS(70,-)1-DS(70,90)1-DS(N)2-TR100-SS20-GM1000-MU40 nebo \npro EPS 100F... EPS-13163-T1-L2-W1-S2-P3-DS(70,-)1-DS(70,90)1-DS(N)2-TR150-SS20-GM1000-MU70  \n",null,null,"50 - 300"]
[null,null,null,"Izolační výrobek","Desky z pěnového polystyrenu dle EN 13163:2012; λD= 0,031 W/(m.K) \n(EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 150) a s dalšími sledovanými vlastnostmi viz STO 020-033397 tab3.  ",null,null,"50 - 250"]
[null,null,null,null,"Desky z pěnového polystyrenu dle EN 13163:2012; λD= 0,032 W/(m.K) \n(EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100) a s dalšími sledovanými vlastnostmi vizSTO 020-033397 tab3.  ",null,null,"50 - 250"]
[null,null,null,null,"Desky z pěnového polystyrenu dle EN 13163:2012; λD= 0,037 W/(m.K) \n(EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 150) a s dalšími sledovanými vlastnostmi viz STO 020-033397 tab3. ",null,null,"50 - 250"]
[null,null,null,null,"Desky z pěnového polystyrenu dle EN 13163:2012; λD= 0,039 W/(m.K) \n(EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100) a s dalšími sledovanými vlastnostmi vizSTO 020-033397 tab3. ",null,null,"50 - 250"]
[null,null,null,"kotva","Spiral Anksys, typ  SA15+ \n- kotva injektovaná exp.pěnou SAF1 nebo SAF3","ETA-13/0527 a\nSTO 060-044146","Dle PD, min. \n4 ks/m²","-"]
[null,null,"Základní vrstva – ZV","Malta základní vrstvy pouze s lepicími hmotami MAMUT Flex 50 a Flex 45","MAMUT Flex 50",null,"4,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","3 - 5"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Malta základní vrstvy pouze s lepicí hmotou  MAMUT MULTI","MAMUT MULTI",null,"3,0 - 5,0 (kg/m²) suché směsi","3 - 5"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Malta základní vrstvy pouze s lepicími hmotami MAMUT Flex T a MAMUT MULTI","MAMUT Flex T",null,"3,6 - 5,0 (kg/m²) suché směsi","3 - 5"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Výztuž","Skleněná síťovina pro ETICS (pro všechny hmoty základní vrstvy)"]
[null,null,null,null,"VERTEX R 131 A101 (rozměry mřížky 3,5 x 3,8 mm) ",null,"-","-"]
[null,null,null,null,"Skleněná síťovina pro ETICS (pro hmotu základní vrstvy MAMUT Flex 50)"]
[null,null,null,null,"VERTEX R 117 A101 (rozměry mřížky 4,0 x 4,5 mm)\npouze s maltou základní vrstvy MAMUT Flex 50 ",null,"-","-"]
[null,null,null,null,"117S (rozměry mřížky 4,0 x 5,0 mm)\npouze s maltou základní vrstvy MAMUT Flex 50 ",null,"-","-"]
[null,null,null,null,"122 (rozměry mřížky 4,0 x 4,0 mm)\npouze s maltou základní vrstvy MAMUT Flex 50 ",null,"-","-"]
[null,null,null,null,"122L (rozměry mřížky 4,0 x 4,5 mm)\npouze s maltou základní vrstvy MAMUT Flex 50 ",null,"-","-"]
[null,null,"Povrchová úprava – PÚ","Penetrační nátěr","MAMUT Kontakt VSP",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: organické pojivo, minerální přísady, voda"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT Spektrum VZ/VR"]
[null,null,null,null,"MAMUT Kontakt VSICA",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: Drasekné vodní sklo, minerální přísady, voda"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT Silikát VZ/VR"]
[null,null,null,null,"MAMUT Kontakt VSIL",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: organické pojivo, minerální přísady, voda"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT Silikon VZ/VR"]
[null,null,null,null,"MAMUT Kontakt",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: umělopryskyřičná disperze, minerální přísady"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT Silikon Z/R, MAMUT Silikat Z/R, MAMUT Spektrum Z/R"]
[null,null,null,null,"MAMUT Kontakt mozaika",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: umělopryskyřičná disperze, minerální přísady"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT mozaika"]
[null,null,null,"Konečné povrchové úpravy","Omítky "]
[null,null,null,null,"MAMUT Spektrum VZ ",null,"1,7 – 4,0 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová zatíraná omítka -max. zrno 1,0; 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Pouze pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex 50"]
[null,null,null,null,"MAMUT Spektrum VR ",null,"2,4 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Pouze pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex 50"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát VZ ",null,"1,7 – 4,0 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová zatíraná omítka -max. zrno 1,0; 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"Pouze pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex 50"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát VR ",null,"2,4 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"Pouze pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex 50"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon VZ",null,"1,7 – 4,0 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová zatíraná omítka -max. zrno 1,0; 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Pouze pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex 50"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon VR ",null,"2,4 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Pouze pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex 50"]
[null,null,null,null,"MAMUT Spektrum Z ",null,"2,5 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Pouze pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex T a MAMUT MULTI"]
[null,null,null,null,"MAMUT Spektrum R ",null,"2,4 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Pouze pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex T a MAMUT MULTI"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon Z",null,"2,5 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Pouze pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex T a MAMUT MULTI"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon R ",null,"2,4 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Pouze pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex T a MAMUT MULTI"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon AS Z",null,"2,5 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Pouze pro maltu základní vrstvy MAMUT MULTI"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon AS R ",null,"2,4 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Pouze pro maltu základní vrstvy MAMUT MULTI"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát Z ",null,"2,5 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"Pouze pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex T"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát R ",null,"2,4 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"Pouze pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex T"]
[null,null,null,null,"MAMUT Mozaika ",null,"4,5 (kg/m²) ","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová omítka -max. zrno 2,0"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Pouze pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex T a MAMUT MULTI"]
[null,null,null,"Příslušenství","Vlastnosti příslušenství jsou garantovány na zodpovědnosti výrobce ETICS"]
[null,null,"*)  nebo dle tab. č.7  STO 020-037606"]
[null,null,"Zamýšlené použití:"]
[null,null,"MAMUT-THERM P spiral je vnější tepelně izolační kompozitní systém s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) a omítkou. Pro mechanické kotvení se používají injektované kotvy Spiral Anksys, které se skládají z kotevního tělesa SA, které je vyrobeno z kovové tkaniny stočené do tvaru spirály, a expanzní výplňové hmoty SAF1 nebo SAF3.\nTento ETICS je určen k vnějšímu zateplení fasád obytných, občanských a průmyslových budov stávajících i novostaveb, zhotovených z betonu nebo zdiva, jejichž soudržnost je minimálně 80 kPa. Systém je navržen i tak, aby jej bylo možno také aplikovat na již existující ETICS, čímž lze provádět sanaci tohoto ETICS, který neposkytuje dostatečný tepelný odpor, je nestabilní, či jiným způsobem nevyhovující. Součet tlouštěk původního a nového ETICS je omezen hodnotou 300 mm. "]
[null,null,"Použitelnost tohoto ETICS je omezena aktuálním ustanovením národních technických norem (např. dle ČSN 73 0810). Tento ETICS se aplikuje jako mechanicky připevňovaný s doplňkovým lepením. Vzhledem k inovativní technologii kotvení se mohou uplatnit postupy odlišné od některých postupů uvedených v relevantních normách pro návrh a provádění ETICS (zejména ČSN 73 2901, ČSN 73 2902), pokud je to uvedeno v dokumentaci výrobce ETICS.\nPři aplikaci je nutné postupovat dle projektové dokumentace, která musí být pro každý konkrétní objekt zpracována v konkrétní skladbě. Před realizací stavby je nutné provést detailní stavebně technický průzkum podle dokumentace výrobce ETICS (MAMUT-THERM P spiral - Pokyny pro navrhování ETICS s injektovaným kotvením Spiral Anksys). Ta uvádí detailní informace k posouzení konstrukce, navrhování, řešení detailů a hodnoty pro výpočty. Nutnou součástí projektu je řešení nosné způsobilosti kotvení, řešení tepelně technických vlastností včetně řešení kondenzace vodní páry – posouzení stavu konstrukce jako celku dle ČSN 73 0540 a požární zpráva.\nMontáž vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému s omítkou MAMUT-THERM P spiral mohou provádět pouze firmy, které jsou nositelem platného osvědčení o zaškolení svých pracovníků v provádění."]
[null,"Dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění, zejména pak Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.v platném znění, jsou tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) stanovenými výrobky.\nZ pohledu výše uvedeného zákona ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že ETICS je brán jako výrobek a jako takový musí být nejprve odzkoušen v akreditovaných zkušebnách a certifikován. \nOdpovědnost podle příslušných předpisů pro stavební výrobky nese společnost MAMUT-THERM s.r.o. za ty specifikované ETICS, které sama, jako sestavy součástí, uvádí na trh.\nKaždý ETICS je jednoznačně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu komponentů, které na sebe vzájemně navazují. \nZáměnou komponentů, nedodržením skladby nebo nedodržením technologického postupu ETICS k odborné montáži, určených výrobcem, je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již přestává být stanoveným a tedy certifikovaným výrobkem."]

{"sheet":"M-T M spiral","index":27,"n_rows":134,"n_cols":11,"rows_kept":134,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[37,3,41,3],[37,4,37,5],[7,2,7,7],[8,2,8,7],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[12,2,12,7],[12,8,13,8],[18,6,21,6],[18,7,21,7],[18,8,21,8],[19,4,19,5],[20,4,20,5],[21,4,21,5],[14,2,22,2],[14,3,17,3],[14,4,14,5],[14,6,17,6],[14,7,17,7],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[17,4,17,5],[18,3,21,3],[18,4,18,5],[29,8,32,8],[30,4,30,5],[31,4,31,5],[32,4,32,5],[22,4,22,5],[23,8,24,8],[25,2,42,2],[25,3,32,3],[25,4,25,5],[25,6,28,6],[25,7,28,7],[26,4,26,5],[27,4,27,5],[28,4,28,5],[33,3,36,3],[33,4,33,5],[33,6,36,6],[33,7,36,7],[34,4,34,5],[35,4,35,5],[36,4,36,5],[29,4,29,5],[29,6,32,6],[29,7,32,7],[40,7,41,7],[41,4,41,5],[38,4,38,5],[39,4,39,5],[40,4,40,5],[40,6,41,6],[43,6,46,6],[43,7,46,7],[44,4,44,5],[45,4,45,5],[46,4,46,5],[47,3,50,3],[47,4,47,5],[47,6,50,6],[47,7,50,7],[48,4,48,5],[49,4,49,5],[50,4,50,5],[43,2,56,2],[43,3,46,3],[43,4,43,5],[51,3,56,3],[51,4,51,7],[52,4,52,5],[52,6,56,6],[52,7,56,7],[53,4,53,5],[54,4,54,5],[55,4,55,5],[56,4,56,5],[67,4,67,5],[68,4,68,5],[69,4,69,5],[70,4,70,5],[71,4,71,5],[72,4,72,5],[61,4,61,5],[62,4,62,5],[63,4,63,5],[64,4,64,5],[65,4,65,5],[66,4,66,5],[76,4,76,5],[77,3,126,3],[77,4,77,7],[78,4,78,5],[78,6,81,6],[78,7,81,7],[79,4,79,5],[80,4,80,5],[81,4,81,5],[82,4,82,5],[83,4,83,5],[83,6,86,6],[83,7,86,7],[84,4,84,5],[85,4,85,5],[86,4,86,5],[92,4,92,5],[93,4,93,5],[93,6,96,6],[93,7,96,7],[94,4,94,5],[95,4,95,5],[96,4,96,5],[88,4,88,5],[88,6,91,6],[88,7,91,7],[89,4,89,5],[90,4,90,5],[91,4,91,5],[102,4,102,5],[103,4,103,5],[103,6,106,6],[103,7,106,7],[104,4,104,5],[105,4,105,5],[106,4,106,5],[97,4,97,5],[98,4,98,5],[98,6,101,6],[101,4,101,5],[128,4,128,6],[129,2,129,7],[131,2,131,7],[132,2,132,7],[133,1,133,8],[122,4,122,5],[123,4,123,5],[123,6,127,6],[123,7,127,7],[124,4,124,5],[125,4,125,5],[126,4,126,5],[127,4,127,5],[57,2,126,2],[57,3,76,3],[57,4,57,5],[58,4,58,5],[59,4,59,5],[60,4,60,5],[73,4,73,5],[74,4,74,5],[75,4,75,5],[99,4,99,5],[87,4,87,5],[100,4,100,5],[117,4,117,5],[118,4,118,5],[118,6,121,6],[118,7,121,7],[119,4,119,5],[120,4,120,5],[121,4,121,5],[112,4,112,5],[113,4,113,5],[113,6,116,6],[113,7,116,7],[114,4,114,5],[115,4,115,5],[116,4,116,5],[98,7,101,7],[107,4,107,5],[108,4,108,5],[108,6,111,6],[108,7,111,7],[109,4,109,5],[110,4,110,5],[111,4,111,5]]}
[]
[]
[null,null,"Definice ETICS MAMUT-THERM M spiral a zamýšlené použití"]
[]
[null,null,"STO 020-037609"]
[null,null,"Reakce na oheň Evropská třída dle EN 13501-1:2010: A2 – s1, d0 "]
[null,null,"index šíření plamene is = 0,0 mm/min"]
[null,null,"Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) MAMUT-THERM M spiral, zvaný ETICS v dalším textu, je navržen a prováděn v souladu s návrhovými a montážními pokyny držitele STO, uloženými v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha s.p. (TZÚS), pobočka České Budějovice. ETICS se skládá z následujících součástí, které jsou vyráběny držitelem STO nebo jeho subdodavatelem, z těch se poté zabudovává do stavby."]
[null,null,"Tento systém je prodáván pod jedním obchodním názvem."]
[]
[null,null,"Definice výrobku",null,"Součásti",null,"Spotřeba (kg/m2)","Tloušťka (mm)"]
[]
[null,null,"Výlučně lepený ETICS nebo částečně lepený ETICS s doplňkovým mechanickým kotvením (viz níže).  "]
[null,null,"Národní prováděcí předpisy musí být brány v úvahu."]
[null,null,"Izolační vrstva – IV   a související způsob upevnění","Lepicí hmota","MAMUT Flex 50",null,"3,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Lepicí hmota","MAMUT Flex 45",null,"3,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Izolační výrobek","Desky z pěnového polystyrenu dle EN 13163:2012 \n(EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100) a s dalšími sledovanými vlastnostmi viz ETA 14/0278 příloha č.1. ",null,"-","50 - 300"]
[null,null,"Mechanicky kotvený ETICS s doplňkovým lepením.  "]
[null,null,"ETICS se lepí celoplošně (100%) nebo minimálně na 40 % plochy izolační desky a v předepsané tloušťce."]
[null,null,"Izolační vrstva – IV   a související způsob upevnění","Lepicí hmota pouze s  maltou základní vrstvy MAMUT Flex 50","MAMUT Flex 50",null,"3,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,null,"MAMUT Flex 45",null,"3,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6 mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Lepicí hmota pouze s  maltou základní vrstvy MAMUT Flex T","MAMUT Flex T",null,"3,0 - 5,0 (kg/m²) suché směsi","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,7mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Izolační výrobek","Lamely z minerální vlny (MW\"deska\", TR 80)\nMW-EN 13162–T5–DS(70,-)-DS(70,90)–TR80-WS–WL(P)–SS20-MU1    \n",null,null,"100-300"]
[null,null,null,null,"Desky z minerální vlny (MW\"deska\", TR 15)\nMW-EN 13162–T5–DS(70,-)-DS(70,90)–TR15-WS–WL(P)–MU1    \n",null,null,"100-300"]
[null,null,null,null,"Desky z minerální vlny (MW\"deska\", TR 10)\nMW-EN 13162–T5–DS(70,-)-DS(70,90)–TR10-WS–WL(P)–MU1  ",null,null,"100-300"]
[null,null,null,null,"Frontrock MAX E (výr. ROCKWOOL a.s.); λD= 0,036 W/(m.K)\nMW- EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-TR10-WS-WL(P)-MU1",null,null,"100-300"]
[null,null,null,null,"Určeno pro lepicí maltu MAMUT Flex 50 a MAMUT Flex 45"]
[null,null,null,"kotva","Spiral Anksys Wool, typ SA-W/SM70 \n- kotva injektovaná exp.pěnou SAF3 se závrtným modulem SM70 pro desky TR≤ 15 kPa","STO 060-041554\na\nSTO 060-044146","dle PD, \nmin. \n4 ks/m²","-"]
[null,null,"Základní vrstva – ZV","Malta základní vrstvy pouze s lepicími hmotami MAMUT Flex 50 a Flex 45","MAMUT Flex 50",null,"4,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","3 - 4"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Malta základní vrstvy pouze s lepicí hmotoui MAMUT Flex T","MAMUT Flex T",null,"4,0 - 6,0 (kg/m²) suché směsi","3 - 6"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: prášek"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: prášek vyžadující přípravek vody 0,25 – 0,27 l/kg"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6mm, speciální přísady"]
[null,null,null,"Výztuž","Skleněná síťovina pro ETICS "]
[null,null,null,null,"VERTEX R 131 A101 (rozměry mřížky 3,5 x 3,8 mm) ",null,"-","-"]
[null,null,null,null,"VERTEX R 117 A101 (rozměry mřížky 4,0 x 4,5 mm)\npouze s maltou základní vrstvy MAMUT Flex 50 "]
[null,null,null,null,"117S (rozměry mřížky 4,0 x 5,0 mm)\npouze s maltou základní vrstvy MAMUT Flex 50 "]
[null,null,null,null,"122 (rozměry mřížky 4,0 x 4,0 mm)\npouze s maltou základní vrstvy MAMUT Flex 50 "]
[null,null,null,null,"122L (rozměry mřížky 4,0 x 4,5 mm)\npouze s maltou základní vrstvy MAMUT Flex 50 "]
[null,null,"Povrchová úprava – PÚ","Penetrační nátěr","MAMUT Kontakt VSP",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: organické pojivo, minerální přísady, voda"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT Spektrum VZ/VR"]
[null,null,null,null,"MAMUT Kontakt VSICA",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: Drasekné vodní sklo, minerální přísady, voda"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT Silikát VZ/VR"]
[null,null,null,null,"MAMUT Kontakt VSIL",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: organické pojivo, minerální přísady, voda"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT Silikon VZ/VR"]
[null,null,null,null,"MAMUT Kontakt",null,"0,20 l/m²","-"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: tekutina připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Postup přípravy: neředit, promíchat"]
[null,null,null,null,"Hlavní součásti výrobku: umělopryskyřičná disperze, minerální přísady"]
[null,null,null,null,"Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro konečné povrchové úpravy MAMUT Silikon Z/R, MAMUT Silikat Z/R"]
[null,null,null,"Konečné povrchové úpravy","Omítky "]
[null,null,null,null,"MAMUT Spektrum VZ ",null,"1,7 – 4,0 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová zatíraná omítka -max. zrno 1,0; 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Určeno pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex 50"]
[null,null,null,null,"MAMUT Spektrum VR ",null,"2,4 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"akrylátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi umělé pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Určeno pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex 50 "]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát VZ ",null,"1,7 – 4,0 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová zatíraná omítka -max. zrno 1,0; 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"Určeno pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex 50 "]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát VR ",null,"2,4 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"Určeno pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex 50 "]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon VZ",null,"1,7 – 4,0 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová zatíraná omítka -max. zrno 1,0; 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Určeno pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex 50 "]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon VR ",null,"2,4 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Určeno pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex 50 "]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon Z",null,"2,5 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Určeno pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex T "]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikon R ",null,"2,4 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikonová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi silikonové pryskyřice"]
[null,null,null,null,"Určeno pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex T "]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát Z ",null,"2,5 – 3,8 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová zatíraná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"Určeno pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex T"]
[null,null,null,null,"MAMUT Silikát R ",null,"2,4 – 3,7 (kg/m²) dle max.velikosti zrna","Dle max. velikosti zrna"]
[null,null,null,null,"silikátová rýhovaná omítka -max. zrno 1,5; 2,0; 3,0mm"]
[null,null,null,null,"Stav při dodání: pasta připravená k použití"]
[null,null,null,null,"Složení: směs kameniva, pigmentů, plniv a pojiva na bázi vodního skla"]
[null,null,null,null,"Určeno pro maltu základní vrstvy MAMUT Flex T"]
[null,null,null,"Příslušenství","Vlastnosti příslušenství jsou garantovány na zodpovědnosti výrobce ETICS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"²"]
[null,null,"Zamýšlené použití:"]
[null,null,"MAMUT-THERM M spiral je vnější tepelně izolační kompozitní systém s izolantem z minerální vlny (MW) a omítkou. Pro mechanické kotvení tohoto ETICS se používají injektované kotvy Spiral Anksys, které se skládají z kotevního tělesa SA, které je vyrobeno z kovové tkaniny stočené do tvaru spirály, expanzní výplňové hmoty SAF3 a závrtného modulu SM70 pro podélná vlákna.\nTento ETICS je určen k vnějšímu zateplení fasád obytných, občanských a průmyslových budov stávajících i novostaveb, zhotovených z betonu nebo zdiva, jejichž soudržnost je minimálně 80 kPa. Systém je navržen i tak, aby jej bylo možno také aplikovat na již existující ETICS, čímž lze provádět sanaci tohoto ETICS, který neposkytuje dostatečný tepelný odpor, je nestabilní, či jiným způsobem nevyhovující."]
[null,null,"Použitelnost tohoto ETICS je omezena aktuálním ustanovením národních technických norem (např. dle ČSN 73 0810). Tento ETICS se aplikuje jako mechanicky připevňovaný s doplňkovým lepením. Vzhledem k inovativní technologii kotvení se mohou uplatnit postupy odlišné od některých postupů uvedených v relevantních normách pro návrh a provádění ETICS (zejména ČSN 73 2901, ČSN 73 2902), pokud je to uvedeno v dokumentaci výrobce ETICS.\nLze kotvit standardní ETICS s izolantem z MW o tloušťkách 100 - 300 mm a dále lze kotvu použít pro zdvojování, přičemž musí být dodrženy tyto podmínky:\n   • Součet tlouštěk stávající a nové tepelné izolace je omezena hodnotou 300 mm\n   • Stávající ETICS je s izolantem z EPS, nebo z desek z MW, s mechanickými vlastnostmi minimálně CS(10)30-TR10\n   • Při posuzování vhodnosti původního souvrství je nutno prokázat, že stávající ETICS je na podkladu dostatečně stabilní. Není nezbytně nutné splnit obvyklé normové podmínky na soudržnost podkladu a jednotlivých vrstev, je však nutné zajistit bezpečnost při provádění stavebních prací.\n   • Pokud není zajištěna dostatečná stabilita stávajícího ETICS na podkladu, je nutné navrhnout speciální opatření pro provádění stavby, zajištění nebo likvidaci původního tepelně izolačního systému.\nPři aplikaci je nutné postupovat dle projektové dokumentace, která musí být pro každý konkrétní objekt zpracována v konkrétní skladbě. Před realizací stavby je nutné provést detailní stavebně technický průzkum podle dokumentace výrobce ETICS (MAMUT-THERM M spiral - Pokyny pro navrhování ETICS s injektovaným kotvením Spiral Anksys). Ta uvádí detailní informace k posouzení konstrukce, navrhování, řešení detailů a hodnoty pro výpočty. Nutnou součástí projektu je řešení nosné způsobilosti kotvení, řešení tepelně technických vlastností včetně řešení kondenzace vodní páry – posouzení stavu konstrukce jako celku dle ČSN 73 0540 a požární zpráva.\nMontáž vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému s omítkou MAMUT-THERM M spiral mohou provádět pouze firmy, které jsou nositelem platného osvědčení o zaškolení svých pracovníků v provádění."]
[null,"Dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění, zejména pak Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.v platném znění, jsou tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) stanovenými výrobky.\nZ pohledu výše uvedeného zákona ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že ETICS je brán jako výrobek a jako takový musí být nejprve odzkoušen v akreditovaných zkušebnách a certifikován. \nOdpovědnost podle příslušných předpisů pro stavební výrobky nese společnost MAMUT-THERM s.r.o. za ty specifikované ETICS, které sama, jako sestavy součástí, uvádí na trh.\nKaždý ETICS je jednoznačně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu komponentů, které na sebe vzájemně navazují. \nZáměnou komponentů, nedodržením skladby nebo nedodržením technologického postupu ETICS k odborné montáži, určených výrobcem, je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již přestává být stanoveným a tedy certifikovaným výrobkem."]